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询   价   函
贵公司：
江苏苏盐井神股份有限公司安全管理部采购监控系统一套，详见下表采购清单。
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	摄像头
	DS-2CD2T46JZY-L
	台
	180
	JH250410000006
	

	2
	移动布控球
	iDS-MCD202-ES/30X/I/GLE/JL
	台
	8
	JH250410000006
	

	3
	监控超脑平台
	iDS-96256NX-I24/HW-F-G16(标配)/KIM
	台
	1
	JH250410000006
	

	4
	人脸信息录入仪
	DS-K1F600U-D6E/KIM
	台
	5
	JH250410000006
	

	5
	监控声光报警器
	DS-PS1-R
	台
	20
	JH250410000006
	

	6
	智慧音柱
	DS-2FH2021C-OW/D
	台
	20
	JH250410000006
	

	7
	监控平台短信服务
	海康智慧园区管理平台短信服务
	项
	10000
	JH250410000006
	

	8
	监控安装服务
	包含辅材
	套
	1
	JH250410000006
	

	9
	硬盘
	16T监控盘
	只
	16
	JH250410000006
	

	备注：技术指标详见附件五。 






















报价须知：
1、 请贵单位于2025年4月29日9:00点前将报价文件上传至1688网站https://jsjsyh.go.1688.com，上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至采供中心专用接收邮箱（syjscgzx@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
2、 评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
3、 合同主要条款见附件四合同主要条款。
4、 报价单位报价文件格式（详见附件六）。
5、 报价时请注明制造标准及标准号。
6、 所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
7、 ……
8、 ……
9、 所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  

联 系 人：赵  工 联系电话：15161710698
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心
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附件一：资格审查程序
    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或经销商。
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	制造商需具备ISO质量管理体系认证证书
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	4
	投选人必须提供自2021年1月1日至今与本次比选设备相同或相近参数产品成功使用业绩（至少3份），并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	
	
	
	




附件二：评审标准和办法

经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。















附件三：进厂施工安全告知函

进厂施工安全告知函
请贵单位提供如下资料：
⑴企业资质、安全证书
⑵安全管理机构
⑶公司主要负责人及专兼职安全员《安全生产知识和管理能力考核合格证》（应急管理局颁发）或者应急管理部门核查认可的安全培训机构颁发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。
⑷特种作业人员资格证书(应急管理局颁发）、特种设备作业人员（市场监督管理局颁发）
⑸进入公司作业全体人员一览表[包含人员姓名、性别、身份证号、岗位或工种、特种（设备）作业人员要注明证件有效期及下次复审日期]
⑹安全管理制度
⑺工器具一览表
⑻进入公司作业全体人员体检证明(县、区级）
⑼进入公司作业全体人员培训情况（外协单位内部）
⑽作业前安全交底
⑾中标方须为前来施工的员工购买《雇主责任险》30万元/人；《团体意外伤害保险》和《意外费用补偿团体医疗保险》保险金额合计不低于（含）100万元/人。三项保险总合计不低于（含）130万元/人。
进入公司作业人员的用工合同及工伤保险（或符合本工种保险类别的保额不低于130万元/人的意外伤害保险）或三个月以上社保证明；从事高处作业的特种作业人员，必须购买包含高空意外赔付保额不低于130万元/人的意外伤害保险。
请于   年  月  日前将以上资料提供到（某某分公司）安全管理部审核；到期未提供资料、资料审核未通过的单位，一律不得在厂内作业。
资料审核通过后，缴纳安全风险保证金不低于5000元，签订安全管理协议后，外协单位方可入厂作业。


附件四：合同主要条款 

买卖合同 
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司           合同编号：
出卖人:                                    签订地点：淮安市淮安区

	产品名称
	牌号
商标
	型号规格
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）： 
	交货期：合同生效后30日内 


第1条  产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期  

本合同价格为含13%增值税承兑的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、 技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
1. 质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按 国家标准执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能 ；质保期货到验收合格后二年,质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务24个月。
1. 交货地点： 江苏省淮安市淮安区井神路1号。
1. 运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人免费送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
1. 出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到买受人现场。                                
1. 包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
1. 验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
1. 随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]第九条  结算方式:1、货到买受人现场并经买受人清点、安装调试并验收合格、出卖人提供合同全额增值税发票给买受人后，买受人承付合同总价的95%货款；2、合同总价的5%，作为质量保证金，质保期满后且无质量问题时，买受人一次性承付该款项(无息)。有质量问题时，质保金不予支付。如质保金不能弥补买受人经济损失的，出卖人须继续赔偿买受人经济损失。 
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行。
第十一条 合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]第十二条其它约定事项：1、本合同中现场安装、调试等所涉及的所有安全责任和安全合规性等方面均由出卖人承担，与买受人无关。2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，双方各执叁份。 

	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人： 
委托代理人：
电   话：  
传   真：  
税   号：  
开户行银：
帐   号：  
邮   编：  
邮   箱：
	买受人
单位名称（章）: 江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址： 江苏省淮安市淮安区华西路18#
法定代表人：
委托代理人：
本合同签订时间：   年  月  日
联 系 电话：0517-87032617
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：354201040008092
税  号：91320800720586548C
邮  编: 223200
邮  箱：



附件五：技术标准和要求

	序号
	名称
	产品类别
	型号
	技术规格
	备注

	1
	400W像素相机
	海康威视
	DS-2CD2T46JZY-L
	400万全彩筒型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 
支持萤石平台接入
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同视频环境
1个内置麦克风
支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP66防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：120 dB 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3°
4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角线视场角：93.9°
6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2°
8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 
12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角线视场角：26.88°  
补光灯类型：默认白光，可切换红外补光
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
波长范围：850 nm
防补光过曝：支持 
最大图像尺寸：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W
PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.18 A，最大功耗：10.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm
包装尺寸：235 × 120 × 125 mm
设备重量：560 g
带包装重量：750 g
 
防护：IP66 
	一公司：43台
二公司：47台
三公司：45台
热电公司：45台
支持双向语音对讲，可实现前端警告语音提醒功能

	2
	移动布控套装
	海康威视
	iDS-MCD202-ES/30X/I/GLE/JL
	【单北斗】【4G】【智能】【套装】 
 分辨率高，1080P，图像清晰、细腻 
 低照度，彩色0.05lux@F1.6 
 支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控 
 可通过设备自身附带小屏显示当前电池电量、定位状态、3G/4G/5G状态、录像状态、存储容量、蓝牙状态、平台连接状态、WiFi状态、智能算法模式 
 支持3D-DNR  
 支持双TF卡存储 
 配置可拆卸电池，单电池可支持9小时连续工作  
 支持MIC、扬声器，可选配支持LINE IN\LINE OUT 
 支持自定义语音导入，可关联智能分析报警 
 底部配置高吸力磁铁，安装便捷 
 
>>基本参数<< 
传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 
信号系统：PAL/NTSC 
最小照度： 
　　彩色：0.05Lux  @(F1.6，AGC ON) 
　　黑白：0.01Lux  @(F1.6，AGC ON) 
日夜转换模式：ICR红外滤片式 
信噪比：大于56dB 
焦距：4.5-135mm 
电子快门：1/1秒 ~ 1/30，000秒 
数字变倍：16倍 
分辨率 
　　主码流：50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 
　　子码流：50HZ:25fps(1280x720)  60HZ:30fps(1280x720) 
白平衡：自动1/自动2 
3D降噪：支持 
光学变倍：30倍 
水平旋转角度：360° 
垂直旋转角度：-20°~90° 
预置位：256个，8条巡航扫描 
存储：支持双TF卡，单卡最大支持256GB 
 
>>网络<<  
FDD-LTE：B1、B3、B5、B8 
TDD-LTE：B38、B39、B40、B41 
WCDMA：B1、B8 
TD-SCDMA：B34、B39 
CDMA：BC0 
GSM900、1800MHz 
 
>>其他<< 
定位系统：单北斗 
电源供应：DC 12V 
WIFI：支持2.4GHz和5GHz频段，支持802.11b/g/n/ac，支持通过WIFi AP远程预览 
音频输入：双MIC 
音频输出：扬声器 
红外补光距离：100m看清人体轮廓 
视频编码格式：H.264、H.265、MJPEG 
 
>>智能功能<< 
车辆布控： 
　　支持城市道路卡口、压线、逆行、机占非、占用专有车道、限行抓拍 
　　支持高速道路卡口、大车占道、压硬路肩抓拍 
　　支持车辆黑名单布控 
　　支持车牌、车身颜色、车型、车辆品牌、车辆子品牌识别 
前端目标检测及比对（导入名单库需配TF卡）  
　　支持前端目标抓拍 
　　支持图库个数：10个 
　　支持的目标数量：300000张 
安全帽佩戴检测：支持未佩戴安全帽检测 
区域入侵：支持，最大4个区域 
 
>>其他特性<< 
IE浏览、客户端、以及远程操作：支持 
10芯主航空头：支持RS232、RJ45、电源接口 
9芯副航空头(选配)：支持RS485、LINE IN/LINE OUT、5V输出、报警输入输出 
 
>>工作环境<< 
工作温度和湿度：-10℃~55℃，湿度小于95%(无凝结) 
防护等级：IP66
	含流量卡，流量卡5年服务期，服务期内流量免费使用。

	3
	超脑平台
	海康威视
	iDS-96256NX-I24/HW-F-G16(标配)/KIM
	【硬件规格】
4U标准机架式24盘位超脑NVR 1+1冗余电源 支持硬盘热插拔
2个HDMI，1个VGA，双异源输出，支持双4K输出
支持满配12TB硬盘（总容量可达288TB）
4个10M/100M/1000Mbps网口
2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
1个eSATA接口
报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出

【产品性能】
输入带宽：768Mbps
输出带宽：512Mbps
接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持20×1080P
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
（仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID）

【大模型性能】
最大支持4个大模型二次研判

【智能应用】
5合1 AI融合巡检，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体

一、人（包含3种算法）
1、人脸识别：人脸抓拍+人脸比对（64个名单库+50万张库容）
分析模式：实时视频分析
2、人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计（64人以内）
分析模式：实时视频分析
3、安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙），可选增加人脸比对编排
分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析

二、车（包含2种算法）
1、机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型）（主要针对加油站）
分析模式：实时视频分析
2、非机动车识别：电瓶车+自行车
分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、图片导入分析

三、行为（包含4种算法）
1、街面行为分析：人员倒地+人员聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架）
分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析
2、岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留
分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、图片导入分析
3、周界防范：区域入侵+越界侦测+进入区域侦测+离开区域侦测
分析模式：实时视频分析
4、抽烟打电话：抽烟+打电话识别（主要场景企业园区、加油站，支持二次检测）
分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、图片导入分析

四、事件（包含3种算法，其中街道不支持虚拟引擎，需要独占整颗GPU）
1、街道事件：垃圾管理（垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾）+摊位管理（占道经营、店外经营、游摊小贩）+街面管理（乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒）+车辆管理（机动车/非机动车乱停乱放）
分析模式：定时抓图分析
2、烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区）+远距离烟雾检测（秸秆燃烧、森林防火）
分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析
3、通道占用（室内消防通道占用）
分析模式：实时视频分析、定时抓图分析

五、AIOP
1、支持检测、分类、检测+分类、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排等AI模型加载运行
分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析

【单GPU（物理引擎）算法规格】
实时/中心模式：单GPU最大4路（400W及以下最大4路，5-600W最大2路，7-800W最大1路），可被1-4个虚拟引擎分摊
轮巡视频模式 ：单GPU最大16路，间隔10-3600秒，可被1-4个虚拟引擎分摊
定时抓图模式 ：单GPU最大16路，间隔3-3600秒，可被1-4个虚拟引擎分摊
图片导入模式 ：单GPU最大8-10张/秒 ，可被1-4个虚拟引擎分摊
补充说明：
1、1个GPU(物理引擎)=4个vGPU(虚拟引擎)
2、上述1种算法可单独加载到1个虚拟引擎中（街道除外，需独占物理引擎）
3、当只加载1种算法的时候，虚拟引擎性能和物理引擎一样，性能独占；当加载N种算法（N≤4），则单个虚拟引擎性能=最大物理引擎性能/N；

【设备总性能规格】
设备内置16颗GPU（物理引擎）
总性能 = “GPU个数” × “单GPU（物理引擎）算法规格”

【大模型分析】
支持导入海康大模型进行直接分析
大模型分析只支持图片分析，性能2秒/张/GPU
大模型支持检测，分类，混合（1检测+1分类），OCR
定时抓图分析：16路
离线图片分析：2秒/张/GPU

【大模型二次研判】
支持导入海康大模型对小模型分析结果进行二次研判
大模型支持检测，分类，混合（1检测+1分类），OCR
注意：大模型研判会出现报警延迟，如不能接受，请勿开启
	16颗GPU 可接入256路 实时分析64路
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	硬盘
	海康威视
	
	16TB，3.5英寸 SATA 3.0接口
转速：5400RPM
缓存：256MB
24×7全天候高效稳定运行
支持3年有限质保服务
	一公司43台+二公司47台+三公司45台+热电公司45台
存储一个半月需16块16T盘
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	人脸信息录入仪
	海康威视
	DS-K1F600U-D6E/KIM
	1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；
7、尺寸：122mm*125mm*138mm
	检测入厂人员是否接受公司级安全教育培训；通过安全考试的人员录入人脸白名单，通过非白名单人员报警。
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	声光报警器
	海康威视
	DS-PS1-R
	【技术参数】
1、设备类型：声光警号（声光报警器）
2、警灯颜色：红色
3、报警音量：105dB
4、硬件接口：红/黑线
5、使用环境：室内/外（IP54室外防水）
6、外壳材质：PC+ABS
7、安装方式：壁挂
8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC）
9、工作温度：-20 °C 至 60 °C
10、工作湿度：10% 至 90%
11、产品尺寸：140*134*33mm

【产品功能】
1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置
2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出
3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装
	声光报警设备，用于各值班室。可通过AI检测事件联动声光报警
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	智慧音柱
	海康威视
	DS-2FH2021C-OW/D
	
	可设置预定语音，通过平台联动播报
或接摄像机，可以对前端语音喊话
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	智慧园区平台-短信服务
	海康威视
	Infovision iPark Platform智慧园区管理平台(DN)v1.6.0
	通过接入各类设备，接收设备告警消息、算法告警消息等事件后，基于平台用户对告警规则、联动操作和告警处理等方面的需求，提供告警事件的定义、设备操作的定义、联动操作的定义，以及联动规则可配置、告警处理配置，满足用户事件规则和联动规则的要求。
	提供短信服务

	备注；包括四个厂区所有监控点位的安装辅材及安装服务。因安装范围广、工作量大、线路布置复杂，各供应商报价前需现场考察。
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附件六：报价单位报价文件格式
（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。
3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）
（报价文件与询价函的偏离）

	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。


                                      报价人全称（盖章）：                                     

                                     日期：   年  月  日
4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。
5、报价单位认为需要提供的其他材料。
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