采卤车间粉渣注井制浆工艺浆液密度计一套技术要求
    1、实现粉渣注井制浆工艺浆液比重在线检测，数据实时显示密度温度固含量，并具有通讯接口，便于接入DCS控制系统。
    2、密度计产品满足制浆工艺生产标准测量需求，测量形式为单直管振动式；可测量含有固体物测量（固体物最大直径2CM），产品为一体化结构，耐压，耐高温，耐磨损。
    3、主要参数要求: 精度≤±0.005g/cm³、量程0-2g/cm³、 工作压力0-3Mpa，介质温度-50-150℃，环境温度-40-80℃，连接法兰连DN80，测量管内径≥56mm；防护等级IP66及以上，接液材质316L或更高等级，外部防腐材质304不锈钢。
[bookmark: _GoBack]    4、中标单位提供的产品需在现场试用2个月后，使用达到效果再付款，质保不低于1年(不含试用期)。
