询   价   函
贵公司：
江苏苏盐井神股份有限公司采购三分公司7月份所需一台气旋筛，详见下表采购清单及技术要求
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	气旋筛
	10t/h
	台
	1
	JH240105000019
	详见技术规范书

	2
	
	
	
	
	
	




交货期：                               执行标准：                     
付款方式:                              质保期：                    
备注：                            

报价须知：
1、 请贵单位于2024年9月27日15:00点前将报价文件上传至该电子采购平台（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
2、 评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
3、 合同主要条款见附件三合同主要条款。
4、 具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
5、 报价单位报价文件格式（详见附件五）。
6、 报价时请注明制造标准及标准号。
7、 所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
8、 ……
9、 ……
10、 所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。 

联系人：谢旭东 
联系电话：13852384822
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2024年9月23日


[bookmark: _Toc399159413][bookmark: _Toc399159027][bookmark: _Toc399158923]

附件一：资格审查程序
    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商，提供三证合一后的营业执照(副本)
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	……报价人必须提供近三年（2020年9月30日起至2023年9月30日止）与本次询价气旋筛相同或相近参数的产品成功使用业绩，并提供业绩合同【附对应的加盖公章的增值税发票复印件】。
	提供加盖公章的合同复印件
	在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供


注：1、本次询价，报价人必须对询价的全部内容进行投标；否则，询价人不予接受。
        2、本项目不接受联合体报价。
注：以上材料必须提供，否则将导致废标。







附件二、评标办法及评分细则
本次询价，采取综合评估法进行详细评审，并采取打分的方法衡量报价文件是否最大限度地满足询价文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评标委员会从以下几方面对报价文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐中标候选人，详细评标办法如下： 
3.1报价价格的合理性，主要对报价价格进行评价（满分94分）
以经评审合格的各投选人的最终投选价的平均值作为基准价，得满分94分。各投标人经评审的最终投标价与基准价相比每高1%扣1分，不足1%部分按内插法计算,小数点保留两位，扣完为止；各投标人经评审的最终投标价比基准价低的不扣分（投标文件中投标报价明显不合理的，由评标委员会初审后按无效投标予以否决处理）。
3.2 技术业绩部分（满分4分）
投标人提供近三年（2020年9月30日起至2023年9月30日止）单份合同金额在人民币5万元以上与本次比选气旋筛相同或相近参数的产品业绩合同【附对应的增值税发票复印件】，有一份合同得1分；最高得4分。（在我公司筛机类合格供应商的业绩分满分）。
注：1、合同复印件和对应增值税发票复印件必须加盖公章（原件备查），否则不得分；2、必须同时提供合同复印件和对应增值税发票复印件，仅提供一项不得分。
3.3  商务部分（满分2分）
3.3.1售后服务好的（包括响应时间、服务内容等），得2分。（在我公司筛机类合格供应商的售后服务分满分）。
4、对违反国家政策和利益的报价文件，询价单位和评标小组有权决定废标，并拒绝提供任何解释。
5、报价单必须加盖公章（未加盖公章视为无效报价）。  






[bookmark: _GoBack]附件三：合同主要条款
合同主要条款
买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司          合同编号：
出受人:                                   签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后日内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


第1条  产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、指导调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
1. 质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
1. 交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司三库区。
1. 运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人免费送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
1. 出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
1. 包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
1. 验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
1. 随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
1. 结算方式及期限：货到初步验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后付款。  
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装及指导调试过程中所有的安全责任由出卖人承担； 2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:   2024 年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C







附件四：技术部份
江苏苏盐井神股份有限公司
第三分公司小苏打车间气旋筛

技

术

规

范

书







需方：江苏苏盐井神股份有限公司
供方： 
日  期：2024年7月24日


1.总则
1.1本规范书适用于江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司小苏打车间所需气旋筛，它包括主辅助设备的功能、结构、性能设计、制造、安装和试验等方面的技术要求。
1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和现行工业标准的优质产品及相关服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。如果本规范书与现行使用的有关国家标准以及部分标准有明显抵触的条文，投标人应及时书面通知招标人。
1.5投标人所供设备采用的专利所涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，招标人不承担有关设备专利的一切责任。
1.6本规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
1.7下列文件是构成本技术规范书的技术要求组成部分，均具有技术协议的效力，如有说法不一，以排列在前为准：
1.7.1本技术规范书；
1.7.2招标方关于工程设计范围的调整说明及招标答疑技术文件；
2.项目范围
2.1项目地点：江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司小苏打车间厂房四楼风机室。
2.2工期：合同生效后20个日历日内设备交付项目现场；投标人必须在招标人具备安装条件发出书面通知后48小时内进场指导安装、调试等技术服务；指导安装调试在应在非招标人的原因半个日历日内完成。
2.3项目范围
2.3.1工程概况
江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司小苏打车间厂房四楼风机室，规划将现有老旧气旋筛拆除，安装新气旋筛。用于连接小苏打旋风分离器与粉体流，将大颗粒物料进行破损及筛分，确保送入粉体流物料无大颗粒。
现有粉体流与旋风分离器下料口连接空间较小，招标气旋筛尺寸需与老旧气旋筛尺寸相当，具体尺寸为长110cm*宽50cm 直径56cm，因空间位置紧张，投标人需现场实地进行考察，确保满足实际需求。
2.3.2本次招标范围（包含但不仅限于）：
1、气旋筛1台（套），含YE4节能电机、筛网。
2、该工程的整体的设计、供货、指导安装、调试、人员培训等。
2.3.3现场察看要求：投标人在投标前必须到现场进行技术交流，了解工艺设计、现场环境和项目需求。投标人需对招标人根据施工现场进行尺寸适当调整，并对设备配置及参数进行设计、复核，因投标人方面不正确导致的损失由投标人负责。
2.3.4投标人负责整个系统设备的质量监督和控制，负责整个设备的调试，负责调试期间整个设备的运行和维护的培训；设备到招标人的项目地点后组织验收，具体验收条款由投标人提供，招标人确认，验收费用包含在投标人的投标价中。

3.基本设计数据 
[bookmark: _Toc211240810][bookmark: _Toc209604676][bookmark: _Toc209604760]3.1安装环境
安装地点：江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司小苏打车间四楼风机室
安装位置：封闭建筑物内（室内）
工作区温度：-15ºC~60ºC
危险区域：无
地面照度：大于100 lux
[bookmark: _Toc209604761][bookmark: _Toc211240811][bookmark: _Toc209604677]3.2电力设施
动力电源：AC380V/220V，50Hz，三相五线制 (TN-S)
电压波动：±7%
频率波动：±1%
[bookmark: _Toc211240812]接地电阻：<4Ω（接地位置形式见基础条件图）
3.3空压气
供给压力：0.4MPa（G）
供给温度：-10ºC~40ºC
过滤精度：颗粒度小于5um
露    点：-20ºC
[bookmark: _Toc209604763][bookmark: _Toc211240813][bookmark: _Toc209604679]3.4物料特性
[image: QQ拼音截111图未命名]物料名称：小苏打 
物料粒度：见下图
具体物料由小苏打车间提供


4.主要技术参数及材质
4.1筛分物料：碳酸氢钠（俗称小苏打）
4.2分级粒度要求：筛分后成品小苏打中4mm（5目）及以下≥99%。
4.3处理能力：10t/h       
4.4设备噪音：≤55db    
4.5 设备材质：主体为304不锈钢 δ10mm（符合食品级生产设备要求） 传动轴为2205材质（翅片δ≥5mm） 
4.6筛网：5目  筛网材质：316L  换网方式：导轨式换网。316L、304、2205不锈钢采购太钢或宝钢国有品牌
4.7叶片及进料：连续定量的给料机形式及有破碎功能的叶片。
4.7该气旋筛为封闭结构，配有观察孔及三处进料口，具体位置已现场测量为准。
4.8气旋筛前后轴承外置，采用 NSK 或 SKF 轴承，配备气密封形式，无小苏打粉尘进入风险，轴承运行周期需1年以上。
4.9因安装空间位置受限，招标气旋筛尺寸与老旧气旋筛尺寸（长110cm*宽50cm 直径56cm）一致，投标方需现场测绘，便于安装调试。

5.供货范围（不限于）
5.1设备名称：气旋筛；数量： 一台套。
5.1.1气旋筛一台套供货范围包括 ：筛体一套（传动轴），筛网一套，YE4节能电机壹台（国内一线品牌，符合国标GB18613-2020中2级能效或以上）。
5.1.2上述条款没有提及，但本应该属于气旋筛供货范围之内，供货方必须提供。
5.1.3供货还包含但不限于以下内容。
[√] 设计
[√] 制造
[√] 材料采购和检验
[√] 车间检验和试验
[√] 标识
[√] 出厂包装
[√] 运输到用户现场仓库
[√] 现场技术服务
5.1.4备品备件
	序号
	名  称
	型号
规格
	产  地
	制造
厂商
	数 量
	单  价
	总  价
	备  注

	1
	筛网
	
	
	
	一套
	
	
	

	2
	前后轴承
	
	
	
	二套
	
	
	

	3
	轴承座
	
	
	
	一套
	
	
	

	[bookmark: _Toc306775608][bookmark: _Toc294526596]4
	三角带
	
	
	
	四根
	
	
	


6、中标后设计资料的交付
中标后，中标人须提供如下资料并给出资料交付时间表：
6.1投标人提供的设备和材料的技术资料。
6.1.1整体装置工艺流程图，设备基础条件图，设备运行、维修条件，其它工程设计文件等。
6.1.2投标人供货的设备主要零部件易损件、备品备件图。包括设计要求、设计规范、设计条件、零部件材料。
6.1.3设备和材料的检验标准、规范、出厂合格证和检验记录 
6.2 生产及维修技术文件
6.2.1作业指导书及安全规程。
6.2.2设备维修规程。
6.3 技术文件数量
投标人提供的技术资料为5套；电子版1套。
6.4 中标后需附的技术文件深度要求：
[bookmark: _Toc306775609]中标后需附的技术文件应满足招标人详细工程设计的要求，具体以中标后签订的合同为准。
6.5合同签订后一周内交付基础、电气等设计资料，满足整体工程进度要求。
7、技术服务的范围
7.1 对招标人进行技术、操作、维修人员培训等技术服务。
7.2 为招标人参与监造人员提供相关服务。
7.3  投标人应派遣专业人员到装置现场指导设备装置的安装和开车。
 8、设备制造与检验：
8.1投标方提供的设备在设计、生产、制造、服务等方面按气旋筛的相关标准和ISO9001质量认证体系模式执行。
8.2投标方应对所提供的气旋筛的材质、质量、性能、数量做出全面检验。
8.3在气旋筛制造期间，招标方根据需要派人参与设备的监制，投标方需提供必要的工作条件，合同设备制造完毕后，招标方根据需要到投标方厂家进行初步检验，现场安装期间，投标方派员指导设备安装。安装试运行后经检验、验收满足各项指标，达到质量要求后接收。
9、质量保证：
9.1投标方应保证货物是全新的、未使用过的产品，并完全符合技术协议规定的质量、规格和性能要求。投标方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。产品验收合格投入使用后的12个月为质量保证期，投标方应对由于制造或材料等的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标方负责。
9.2根据当地质监局或有关部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与本协议不符，或证明货物是有缺陷或使用不符合本规范要求的材料等，招标方应尽快以书面形式向投标方提出索赔。
10、设备检验：
10.1在发货前，投标方应对货物的质量、规格、性能等进行准确而全面的检验。货物进行检验时，投标方应提前10天通知招标方派遣检验人员到现场参加此项检验，若由于招标方的原因不能参加检验，招标方应以文字方式告知投标方自行进行检验。
10.2招标方检验人员在投标方的制造厂进行的检验不能代替设备运抵招标方合同现场的开箱检验，也不能免除投标方对产品质量的保证责任。招标方人员不签署任何证明文件。









附件五：报价单位报价文件格式
（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	产品名称
	规格型号
	牌号
商标
	材质
	单位
	数量
	单价（元）
	总金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	



2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。
3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）
（报价文件与询价函的偏离）

	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。


                                      报价人全称（盖章）：                                     

                                     日期：   年  月  日
4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。
5、报价单位认为需要提供的其他材料。
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