
询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司需采购第三分公司所需斗提机一台套，详见下表采购清单。

采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	斗提机
	7.5KW YE5节能电机 SEW减速机
	台
	1
	JH241029000011
	详见技术规范书

	2
	合计
	
	
	
	
	


交货期：                               执行标准：                     
付款方式:                              质保期：                    
备注：  卢强15380658686                  
报价须知：

请贵单位于2024年12 月 24 日10:00点前将报价文件上传至该电子采购平台（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查、其次进行符合性审查（详见附件一）；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。

具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
投选人报价格式见附件五报价单位报价文件格式。

所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。
联系人：谢旭东      

联系电话：13852384822

地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

                                                                  2024.12.17
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格性审查、符合性审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查、符合性审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商，提供三证合一后的营业执照(副本)
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	投选人必须提供自2022年1月1日至今与本次比选设备相同或相近参数产品成功使用业绩（至少2份），提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供

	4
	报价文件必须有法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并盖章，报价文件内应提供有效联系方式，注明报价有效期。
	
	由评审小组审查


附件二：评审标准和办法

本次询价，采取综合评估法进行详细评审，并采取打分的方法衡量报价文件是否最大限度地满足询价文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评标委员会从以下几方面对报价文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐中标候选人，详细评标办法如下： 

1.报价价格的合理性，主要对报价价格进行评价（满分92分）

以经评审合格的各投选人的最终投选价的平均值作为基准价，得满分92分。各投标人经评审的最终投标价与基准价相比每高1%扣1分，不足1%部分按内插法计算,小数点保留两位，扣完为止；各投标人经评审的最终投标价比基准价低的不扣分（投标文件中投标报价明显不合理的，由评标委员会初审后按无效投标予以否决处理）。

2.业绩部分（满分4分）

投标人提供近三年（2021年1月1日起至今）与本次比选斗提机相同或相近参数的产品业绩合同且单台套斗提机设备合同金额在人民币10万元以上的（附对应的增值税发票复印件），有一份合同得1分；最高得4分。（在我公司斗提机类合格供应商的业绩分满分）。
注：1、合同复印件和对应增值税发票复印件必须加盖公章（原件备查），否则不得分；2、必须同时提供合同复印件和对应增值税发票复印件，仅提供一项不得分。

3. 投标设备技术性能指标的响应程度（满分2分）
设备（包括配套设备、材料）的技术性能和技术要求的先进性、完整性、正确性：根据投标人选用的品牌或公司、材料、功能配置等方面满足或优于询价文件中技术规范书的程度，由评标委员会根据各投标人提供的设备的优化程度进行优劣评价（2分）：优秀得2分；良得1分；差得0分。（在我公司斗提机类合格供应商的技术性能指标的响应程度分满分）。
4.商务及售后（满分2分）

 4.1售后服务好的（包括响应时间、服务内容、后续配件供应等），得2分。（在我公司斗提机类合格供应商的商务分满分）。
各项评分点得分取所有评委评分的平均值为各项最终得分（小数点后保留2位小数）,并按最终得分高低次序确定投标人最终的排列名次。如果投标人的最终评分相同，则投标报价低的投标人排名优先。

附件三：合同主要条款   

买　卖　合　同

出卖人：                                    　　     合同编号：

买受人: 江苏苏盐井神股份有限公司            　　　　 签订地点：淮安市淮安区                                           　　　　  

	产品名称
	型号规格
	牌号商标
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	合计（小写）：     元

    （大写）：     元整
	交货期：合同生效后60日内交货


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                    本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按照            标准执行，满足买受人公司设备正常使用要求；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品在其使用寿命内应具有良好的性能 ；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。

交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司三分公司仓库（由买受人指定）。

运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输费用由出卖人承担。

出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。

包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。

验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第一、二条规定的相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第一、二条规定的相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。

随机备品、配件工具数量及供应办法：无。

结算方式及期限：货到安装调试合格提供全额13%增值税专用发票后付90%货款；合同总价的10%作为质保金，待质保期满（质保期为货到验收合格后12个月），无质量问题，一次付清（无息）。 
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的款项，并向买受人支付合同总价10%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民典法有关规定执行。

第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装及指导调试过程中所有的安全责任由出卖人承担； 2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:       年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司
斗式提升机及相关服务采购

技
术

规

范

书
日  期：2024年12月
一．概述
本协议适用于斗式提升机及相关服务。它提出了该设备（包括系统）的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同具有同等效力。

二、技术参数

1、斗式提升机1台套。
2、工艺参数：
斗式提升机型号：TBM300x17m(头尾轴距离)输送物料：轻灰，堆比重 :0.5t/m3； 输送能力：Q=15 t/h；运行速度：V=0.4m/s； 

3、设备主要部件的材质、性能参数：
	序号
	名称
	材质
	备注

	1
	头尾箱体
	Q235A
	板厚4mm

	2
	壳体
	Q235A
	板厚3mm

	3
	料斗
	Q235A
	板厚3mm

	4
	链条
	合金钢
	

	5
	头轴总成
	40Cr、45#
	

	6
	尾轴总成
	40Cr、45#
	

	7
	支架
	Q235A
	


详细供货清单

型号：TBM300x17m（头尾轴距离）输送物料：轻灰，堆比重 :0.5t/m3； 输送能力：Q=15t/h；

运行速度：V=0.4m/s；                                                                 数量：1台
	                                                                                                         序号
	名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备  注

	
	
	
	
	
	

	1
	电机
	Ye5-132M-4，7.5KW
	台
	1
	一级能效电机

	2
	减速机
	X3FS100-40
	台
	1
	SEW减速机

	3
	辅助传动机构
	FC300-3
	套
	1
	3KW

	4
	斗提机链条
	TBM300x17
	米
	72
	材质：合金钢　

	5
	料斗
	TBM300
	个
	120
	

	6
	头尾轴组件
	TBM300x17
	套
	1
	

	7
	主机
	TBM300x17
	套
	1
	不含入料料仓和出料流管

	8
	地脚螺栓
	TBM300x17
	套
	1
	


注：上表为单台设备。

三．随货物提供的备品配件及专用工具明细清单

	序号
	备品配件或

专用工具名称
	型号规格

或图号
	品牌、产地
	计量单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	料斗
	TBM300
	唐山贵友
	个
	2
	碳钢

	2
	链条
	TBM300
	唐山贵友
	米
	1
	合金钢
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Jingshen Salt&Chemical Industry Co. Ltd





四、质量保证及检验

㈠、交货期保证：

设备合同签订生效之日起开始计算，卖方将按计划执行，确保交货期，汽运交货。

㈡、工艺性能保证： 
2.1 热处理质量监控与检测：对主要零部件（轴类、链轮、螺杆等）的热处理采用跟踪并填报实测数据以满足技术要求的规定。

2.2 铸锻件的缺陷处理和应力消除：所有铸锻件入厂前均需有外协厂提供材质检验单，不允许存在影响零件性能的铸、锻造缺陷与外观疤痕。链轮、张紧轮、轴承座与滑座在加工前均要求进行退火处理以消除内应力。

2.3 结构件尺寸精度与形位公差的质量保证：

2.4 机体与料斗全部按工艺步骤制作并设计组焊胎具三种；

2.5 组焊完成后须经检查合格后方可进行焊接；

2.6 张紧机座采用反变形组焊工装。

2.7 头、尾轴和链轮及轴承装配的质量保证：

2.8零件进入组装前对轴位、孔位的尺寸精度进行实测记录；

2.9 制定链轮热装工艺，装配前实测孔位的热涨实际尺寸，符合要求方可吊装；

⑶、检验标准

GB2828-87          《逐批检查计数抽样程序及抽样表》
GB3768-83          《噪声源声功率的测定方法》
GB8350-87          《输送链、附件和链轮》
JB3926-85           《垂直斗式提升机》
GB/T1184-1780      《形状和位置公差、未注公差规定》
GB/T13384-1992     《机电产品包装通用技术条件》
JB8-1992            《产品标牌》
JB/225-85           《焊接设计规范》
⑷、设备：整机交付期60天。
质保期：  设备的质保期为自安装运行12个月或货到运至现场18个月（二者以先到准），在质保期内对设备出现的不正常状况或制作质量问题负责。

5、 技术资料

卖方提供安装总图和合格证

5.1在签订技术合同后7日内，卖方向买方提供以下资料两套给设计院。

（1）工艺总图资料的清单，应提供中文版；

（2）土建所需的技术资料，如设备条件图、基础荷载等。

5.2根据卖方提供的技术资料清单，双方商定符合工程和生产运行维护所需要的资料清单和交付进度。

五．现场安装进行技术指导安装

附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
报价清单一览表（按下表报价清单，既有总价也要有分项单价）。

投选价格总表

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	设备技术参数：（请勿直接照抄询价文件技术标准和要求或询价文件技术规范书）
设备执行标准及标准号：

交货期、质保期及售后服务内容


2、按照附件三“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
	
	 4
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