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公开询比采购
贵公司：
因生产需要，江苏苏盐井神股份有限公司一分公司矿区户外彩屏、二分公司相机进行公开询比采购，详见采购清单。
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	计 划 单 号
	备注

	1
	存储
	256GB
	4
	个
	JH250729000019
	含安装

	2
	球机
	DH-TPC-SD2973U/SDT3400-ADG
	4
	个
	JH250729000019
	含安装

	3
	不锈钢立柱
	国标304材质
	4
	台
	JH250729000019
	含安装

	4
	大华平台
	DH-ICC7016S3-D
	1
	套
	JH250729000019
	含安装

	5
	视频解码器
	DS-B31-6AH08H-T
	1
	台
	JH250731000005
	含安装

	6
	户外行业彩屏
	DS-D4325/HAZY
	4.096
	平方
	JH250731000005
	含安装

	7
	视频转换器
	V/H30840
	2
	只
	JH250725000001
	含安装

	8
	相机
	Alpha7IV(A7M4)（含闪光灯、三脚架、备用电池）
	1
	套
	二公司报告
	

	9
	镜头
	FE24-105mmF4
	1
	只
	二公司报告
	

	 
备注；
[bookmark: OLE_LINK1]1、彩屏推荐品牌：海康威视、利亚德、大华、艾比森、等同品质主营LED一线品牌产品，业主方不接受上述品牌之外的其他小品牌。供货商所提供的（屏体、电源、接收卡、视频处理器须统一品牌）、压铸箱体、配电箱等需与整体配套。
2、 其他配件：电源线、网线、钢架型材等及其他相关配件，应选择符合国标标准的一线品牌。
3、进场施工人员必须具备：高空作业证，安全员证，安全管理员证，焊工证，本项目工种保险类别的意外伤害保险等（原件现场备查）， 包含 摄像机 大屏网络信号接入安装等。







报价须知：
[bookmark: _GoBack]请贵单位于2025年8月  19 日9:00点前将报价文件上传至或登录苏盐井神采购与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/home/login.htm）进行报价，上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至采供中心专用接收邮箱syjscgzx@163.com,。
1、 报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）、品牌或商标、厂家、交货期、付款方式、质保期、售后服务承诺。
2、付款方式：见附件三采购协议。
3、协议主要条款见附件三采购协议主要条款。
    5、报价单位报价文件格式（详见附件五）。
6、报价表盖章作为附件扫描上传（注明交货期、质保期、品牌，并加盖单位公章，未盖公章、未上传报价表附件视为无效报价）！
联系人：采供中心  赵工                 联系电话：15161710698
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

江苏苏盐井神股份有限公司采供中心
[bookmark: _Toc399158923][bookmark: _Toc399159027][bookmark: _Toc399159413]2025.08.11







附件一：               资格审查程序
    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的供应商，提供三证合一后的营业执照(副本)。
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的且从事该行业的报价人可免予提供

	2
	报价人法定代表人授权委托书。
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件
	在我公司合格供应商目录的且从事该行业的报价人可免予提供

	3
	报价人是经销商需提供原生产厂商授权。
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司合格供应商目录的且从事该行业的报价人可免予提供

	4
	报价人具有2022年1月1日起至2024年12月31日止（以合同签订时间为准）年度销售10万以上的业绩。（提供业绩合同复印件、合同对应的增值税发票复印件（附发票清单明细表，一个合同列一个发票清单明细表，所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”）
	提供加盖公章的合同,发票复印件。
	在我公司合格供应商目录的且从事该行业的报价人可免予提供

	5
	……报价人的信誉及财务经营状况良好，最近三年（2022.01.01至2024.12.31）无违法、违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录，没有发生重大质量和重大安全事故。（提供加盖公章的承诺书）

	
	在我公司合格供应商目录的且从事该行业的报价人可免予提供

	6
	
	

	


附件二：                
评审标准和办法

本项目采用最低评标价法评审。询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)评定成交商。如果询价小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。


附件三：协议主要条款

       江苏苏盐井神股份有限公司
生产片区办公用品及相关服务




采

购

协

议



 
合同编号：
         出卖人：
 买受人：江苏苏盐井神股份有限公司


            办公用品采购年度框架协议
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司           合同编号：
出卖人:                                    签订地点：淮安市淮安区

	产品名称
	牌号
商标
	型号规格
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	预估合计（小写）：
（大写）：
	交货期：接订单10日内。


第1条  产品名称、型号及规格、数量、金额及协议执行期限；  


本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、  技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
1. 质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按 国家标准执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能 ；质保期货到验收合格后一年,质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
1. 交货地点： 江苏省淮安市淮安区井神路1号。
1. 运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人免费送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
1. 出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到买受人现场。                                
1. 包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
1. 验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按协议同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合协议要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
1. 随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
1. 结算方式: 1、货到买受人现场并经买受人清点和初步验收合格，出卖人提供协议全额增值税发票给买受人后，买受人承付协议货款。
1. 违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按协议总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除协议，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付协议总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本协议规定的条款执行，本协议未有规定的，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行。
第十一条协议争议的解决方式：双方在履行协议过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条其它约定事项：1、遵守本公司一切规章制度，特别是安全管理制度。2、本协议如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本协议一式陆份，双方各执叁份。

	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人： 
委托代理人：
电   话：  
传   真：  
税   号：  
开户行银：
帐   号：  


	买受人
单位名称（章）: 江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址： 江苏省淮安市淮安区海棠路18#
法定代表人：
委托代理人：
本合同签订时间：   年  月  日
联 系 电话：0517-87032617
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：354201040008092
税  号：91320800720586548C






附件四：采购清单、技术标准及要求；

	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单位
	技术参数

	1
	存储
	256GB
	4
	个
	性能卓越、使用寿命长；耐高低温、防水、防X光四重防护；适用于增加手机、音乐播放器、学习机、点读机的存储容量，支持相机存储照片和视频、支持游戏机存储各类游戏和数据

	2
	球机
	DH-TPC-SD2973U/SDT3400-ADG
	4
	个
	支持双路画面同时展示 
采用400万像素CMOS传感器 
支持人形检测和车辆检测，支持人形跟踪
内置高效红外灯和白光灯，支持三种夜视模式 
支持H.265编码，实现超低码流传输 
内置麦克和扬声器，支持语音对讲 
支持4G全网通

	3
	不锈钢立柱
	国标304材质
	4
	台
	3.5米不锈钢立杆+成品地笼+横臂 螺丝一套

	4
	管理平台
	DH-ICC7016S3-D
	1
	套
	主处理器 1颗intel I3-12100 CPU，4核8线程，4.3GHz
主处理器 1颗intel I3-12100 CPU，4核8线程，4.3GHz
硬盘 配置 1 块 512G SSD 固态硬盘最大支持 16 块
3.5 吋 SATA 硬盘扩展单盘最大支持 24T 企业
级硬盘中心存储最大支持 320T
硬盘 配置 1 块 512G SSD 固态硬盘最大支持 16 块
3.5 吋 SATA 硬盘扩展单盘最大支持 24T 企业
级硬盘中心存储最大支持 320T
内存 配置 32G 内存（2 根 16GB DDR4 UDIMM 
内存条）
内存 配置 32G 内存（2 根 16GB DDR4 UDIMM 
内存条）
实时预览 单台 1100 路，分布式最大 11000 路，其中
国标/onvif设备/主动注册单台500IP/500路，
分布式集群最大 5000 路

	5
	视频解码器
	DS-B31-6AH08H-T
	1
	台
	带电脑四路输入

	6
	户外行业彩屏
	DS-D4325/HAZY
	1
	套
	P2.5  2560×1600mm 材质铝合金 厚度≥2mm
1.产品像素点间距≤2.5mm（此项不接收负偏离）；
2.单元分辨率：320*160
3.模组尺寸：80*40
4.像素密度：62500点/平方米
5.LED组成：SMD三合一
6.最大对比度：≥8000:
7.白平衡亮度：≥4500cd/
8.整屏平整度：≤0.1㎜
9.★刷新率≥3840HZ
10.像素失控率：≤0.000001，且区域像素失控率≤0.000003
11.在应急服务器可将指定的前端视频源自动切换到大屏上进行显示，并根据设定好的号码自动拨出电话，进行处理相应应急情况
12.换帧频率：50HZ-60HZ
13.色温：2500K-10000K可调，并可自定义色温值。 可设:100%, 75%, 50%, 25%等多挡电平白场调节。色温误差≤2%
14.灰度等级：8~16bit灰度等级任意可调
15.组成LED显示屏的显示模组的对地漏电流应不超过3mA/m
16.色彩：l6bit 281万亿色
17.亮度均匀性：≥99%
18.视频及控制信号采用菊花链式环接，简化布线难度、节省中间设备
19.水平视角：水平左右≥170°
20.垂直视角：垂直上下≥170°
21.发光点中心距偏差：<1.3%
22.峰值功耗：≤750W/m²
23.IP防护等级：正面1P65,背面IP54
24.噪声：前、后、左、右噪声均不超过2
25.平均无故障时间：成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时MTTR≤5分钟
26.箱体类型：全封闭
33.LED模组具有灯驱合一技术；

	7
	视频转换器
	V/H30840
	2
	只
	高清音视频同步

	8
	相机
	Alpha7IV(A7M4)
	1
	套
	含闪光灯、三脚架、备用电池

	9
	镜头
	FE24-105mmF4
	1
	只
	

	备注；
1、彩屏推荐品牌：海康威视、利亚德、大华、艾比森、等同品质主营LED一线品牌产品，业主方不接受上述品牌之外的其他小品牌。供货商所提供的（屏体、电源、接收卡、视频处理器须统一品牌）、压铸箱体、配电箱等需与整体配套。
2、 其他配件：电源线、网线、钢架型材等及其他相关配件，应选择符合国标标准的一线品牌。
3、进场施工人员必须具备：高空作业证，安全员证，安全管理员证，焊工证，本项目工种保险类别的意外伤害保险等（原件现场备查）， 包含 摄像机 大屏网络信号接入安装等。
。








附件五：报价单位报价文件格式
（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。
3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）
（报价文件与询价函的偏离）

	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。


                                      报价人全称（盖章）：                                     

                                     日期：   年  月  日
4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。
5、报价单位认为需要提供的其他材料。
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