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	型号：
	FXDS610-GT
	组装方式：
	单台

	进料体方式：
	螺旋线进料体
	锥体：
	复合锥角

	数量：
	2台
	单台处理能力：
	320m3/h

	材质：
	碳钢内衬高铝陶瓷
	运行压力：
	0.15-0.2MPa

	分级粒度：
	0.15mm
	运行方式：
	连续或间歇
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