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Jingshen Salt&Chemical Industry Co. Ltd





             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司需采购洗轮机1套，详见下表采购清单。

采购清单：
采购内容：

	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总金额
	品牌

	洗轮机(含安装)
	1、尺寸：长*宽*高： 8×4.2×2m； 
2、材料采用：304材质，耐腐蚀；承载重量：100吨；                   3、供电：380V电源，热继电器、接触器采用施耐德、正泰等品牌 ；      4、冲洗高度：2.8-3米、冲洗压力6.5kg/cm3、耗水量：150-180升/辆；5、操作方式：手动、自动可切换模式；                             6、清洗范围：能够对车辆底盘及轮胎两侧进行全面清洗。

(详细参数及要求见附件四)
	套
	1
	
	
	

	合计
	元


注：1、选用304不锈钢材质的具体部位详见附件四中的“主要配置表”。
2、洗轮机含安装，需要入厂进行安装，详见附件六：《外协、外包单位入厂告知书》

报价须知：
请贵单位于2025年4月 21 日15:00点前将报价文件上传至1688网站https://jsjsyh.go.1688.com，上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至采供中心专用接收邮箱（syjscgzx@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
所报产品必须完全满足我公司安全合格使用。

付款方式 ：见附件三合同主要条款。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。
9、请在品牌栏中注明品牌。
10、报价单格式可自拟，但必须注明：联系人姓名及联系电话、交货期、质保期、品牌及参数、付款方式；并加盖单位公章，未盖公章或未上传报价表附件视为无效报价。（不接受物流配送）。

11、进入我公司生产现场进行产品或设备的安装调试前须与我公司下属第三分公司签定 《安全环保管理协议书》（详见附件六：《外协、外包单位入厂告知书》）
联系人：苏盐井神采供中心 杨质明 

联系电话：13305230121
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

                                                       2025.4.14
附件一: 资格审查
   （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商，提供三证合一后的营业执照(副本)
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人不是法定代表人的，必须提供法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件
	必须提供

	3
	ISO质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证证书
	提供加盖公章的复印件，原件备查
	必须提供

	4
	报价单位的信誉及财务经营状况良好，近三年未发生过重大质量事故和重大安全事故，在报价文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供加盖报价单位公章的承诺书、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和非法人组织公共信用信息报告”、在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”。报告生成时间（日期）必须在本项目询价文件发布后。）
	提供加盖公章的复印件
	必须提供

	5
	我公司需要的洗轮机主体材质是304不锈钢，因此请提供生产不锈钢材质的洗轮机的销售业绩合同和对应的增值税发票。
	提供加盖公章的复印件，原件备查
	必须提供


附件二：评审标准和办法

本项目采用最低评标价法评审。采购小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)评定成交商。如果采购小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，采购小组将取消其被评定为成交商的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

附件三：合同主要条款

三公司洗轮机采购合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司                合同编号：

出卖人：                                        签订地点：淮安市淮安区  

 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总金额
	品牌

	洗轮机(含安装)
	尺寸：长*宽*高： 8×4.2×2m； 
2、材料采用：304材质，耐腐蚀；最大承载重量：100吨；                   3、供电：380V电源，热继电器、接触器采用施耐德、正泰等品牌 ；           4、冲洗高度：2.8-3米、冲洗压力6.5kg/cm3、耗水量：150-180升/辆；    5、操作方式：手动、自动可切换模式；                             6、清洗范围：能够对车辆底盘及轮胎两侧进行全面清洗。


	套
	1
	
	
	

	合计：（小写）：        元
	交货期：合同生效后 20 天内具备

	（大写）：               元整
	交货条件，按买受人通知发货。

	增值税金额：        元
	


本合同价格为含13%增值税的交货价（增值税金额：       元），包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。

第二条 质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限: 出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。

第三条  交货地点：江苏省淮安市淮安区井神路1号，江苏苏盐井神股份有限公司三分公司仓库。                 

第四条  运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。

第五条  出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                

第六条  包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。

第七条  验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。

第八条  随机备品、配件工具数量及供应办法：进入我公司生产现场进行产品或设备安装或调试前须与我公司下属分公司签定 《安全环保管理协议书》后方可进行安装或调试。
第九条  结算方式及期限：货到买受人仓库且安装完毕后，经买受人验收合格，并提供全额13%增值税专用发票给买受人挂账后承付货款。
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。

第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

第十二条  其它约定事项：1、本合同中安装、运输及卸货过程中所有的安全责任由出卖人承担2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。

	出卖人

单位名称（章）： 
单位地址：

法定代表人： 

委托代理人：

电   话：

传   真：

税   号：

开户银行：

帐   号：

开户行号： 

签订时间：     年  月   日
	买受人

单位名称（章）: 江苏苏盐井神股份有限公司

单位地址： 淮安市淮安区华西路18号

法定代表人：

委托代理人：

电  话：0517-87037089

传  真：0517-87036963

税  号：91320800720586548C
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行

帐  号：10354201040008092
邮政编码: 223200

签订时间：    年    月   日


附件四：技术标准和要求  
洗轮机的技术参数

(下列参数为参照绍兴中立皇牌洗车机的技术参数)
一、技术参数：型号：DXC（G）

1 设备尺寸（长×宽×高）：8000×4200×2000mm。

2 适用车型：工程车、垃圾运输车、运渣车、水泥罐车等

3 启动方式：机械感应

4 冲洗时间： 自动通过，根据车辆自行通过的速度

5设备功率：4×7.5KW

6 耗水量：150-180L/辆

7 清洗选择： 自动/手动

8 供电条件：三相交流、380V 、50Hz

9 清洗范围：能够对车辆底盘及轮胎两侧进行全面清洗

10 冲洗压力：6.5kg/cm²

11 最大承重能力：100T

12 采用 7.5kw 不锈钢立式多级离心泵                              

13 顶部采用摇摆喷淋冲洗

14 清洗方式：车辆自行

15 清洗选择： 自动/手动

16 电控箱材质选用不锈钢；内置断路器、接触器、按钮、继电器等主要电气元件使用施耐德、正泰等品牌

17 包安装

二、主要性能 
1 专业清洗工程运输车辆 
2.国内外知名品牌的电气元件，确保安全可靠 
3.注重强度设计，焊接处理 
4.独特造型，设计合理 
5 最先进的防锈处理，持久耐用 
6.循环用水，节约大量水资源 
7.彻底解决工程车辆对城市道路的污染 
8.底盘自动清洗，车轮清洗 
9.车辆导正功能 
10.自动喷雾抑尘

三、关键元器件及工艺 
安全保护系统：采用红外线电眼，能自动感应车辆，洗车机启动后，无须人工选择，可自动清洗车辆，以确保洗车安全。热继电器、接触器采用施耐德品牌和漏电保护器产品，能及时控制洗车过载保护和漏电保护。 
喷嘴材料：高压喷射出水口采用优质不锈钢材料喷嘴，不生锈，受高压不磨损。 
框架结构：采用国内知名品牌，宝钢、鞍钢生产的各种 Q235 系列的钢板、型材，强度大。 
机器紧固件：采用优质不锈钢材质螺栓，其特点是不怕水、油腐蚀性物质侵入，牢固连接；稳定性好。 

框架表面处理工艺：经焊接、打磨后，采用高温热浸泡式热镀锌处理，抗锈性强。
表面喷涂工艺：采用去铁环氧中间涂层，将热镀锌表面和面漆咬合，面漆采用广州品牌汽车专用金属漆喷漆防腐工艺，表面油漆坚硬，抗磨性强，机械防腐抗腐能力提升。

感应系统：主要是红外线电子眼或行程开关，主要把感应信号或者开关量传给控制系统。

主要配置表 
序号  货物名称       材质和规格 
1     框架           100*100*8 厚壁方管，304不锈钢 
2     格栅           40*6*4 矩形管，304不锈钢 
3     柱状喷嘴       不锈钢 
4     左右侧喷管     工作压力：2.5Mpa 304不锈钢
5     左右保护杠     100*200*5 方管 304不锈钢 
6     中护罩         花纹钢板，304不锈钢
7     光电支架       80*80*2.5 方管，304不锈钢
8     水泵           新界 Q：30m³/h，P：0.4Mpa5.5kw 
9     高压软管       工作压力：3-5bar 
10    漏电保护器     C60 
11    变压器         380/24V/50W 
12    配电箱         电控箱材质选用不锈钢
13    光电开关       法国施耐德 XUB2ANAL2T 
14    接触器         法国施耐德 LC1E-1810 
15    中间继电器     法国施耐德 MYZNJDC24BYOMZ 
16    热继电器       法国施耐德 LRD 
17    按钮           正泰 
18    断路器         正泰 
19    可编程控制器   PLC 日本三菱 
20    电缆线 
21    喷淋管 
22    水路电磁阀
附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
报价单一览表。
报价单

报价人：



报价单位名称：  

报价人及联系电话： 

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总金额
	品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	元


合计大写（含13%增值税专票）：     大写金额       元
交货期;
     天              执行标准：   
付款方式：                    质 保 期：

报价时间：      年    月     日 
2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。

附件六：外协、外包单位入厂告知书
外协、外包单位入厂告知书
请贵单位提供如下资料：
⑴企业资质、安全证书
⑵安全管理机构
⑶公司主要负责人及专兼职安全员《安全生产知识和管理能力考核合格证》（应急管理局颁发）或者应急管理部门核查认可的安全培训机构颁发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。
⑷特种作业人员资格证书(应急管理局颁发）、特种设备作业人员（市场监督管理局颁发）
⑸进入公司作业全体人员一览表[包含人员姓名、性别、身份证号、岗位或工种、特种（设备）作业人员要注明证件有效期及下次复审日期]
⑹安全管理制度
⑺工器具一览表
⑻进入公司作业全体人员体检证明(县、区级）(因疫情影响，所有进厂人员需进行肺部检查）
⑼进入公司作业全体人员培训情况（外协单位内部）
⑽作业前安全交底
⑾进入公司作业人员的用工合同及工伤保险（或符合本工种保险类别的保额不低于130万元/人的意外伤害保险）或三个月以上社保证明；从事高处作业的特种作业人员，必须购买包含高空意外赔付保额不低于130万元/人的意外伤害保险。
请于   年  月  日前将以上资料提供到安全管理部审核；到期未提供资料、资料审核未通过的单位，一律不得在厂内作业。
资料审核通过后，缴纳安全风险保证金，签订《安全环保管理协议书》后，外协、外包单位方可入厂作业。
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