
采购文件
贵公司：

苏盐井神股份有限公司采供中心现对储气库卤水制盐综合利用工程项目所需2套支腿称重仪设备采购及相关服务（物资）进行公开询比采购，详见下表采购清单。

	序号
	名称
	规格（型号）
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	支腿称重仪
	0-400T详见技术规格书及数据表
	套
	2
	
	
	


请贵单位于2025年 8月 20 日14:00点前登录苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/，需先行注册），将报价文件在报价时间截止前扫描上传，报价文件名称（物资名称+联系人+报价单位），报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。
所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：姚玉军 

联系电话：0517-87037051

地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025年8月14日
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件

1、投标人是响应采购、参加投标竞争的法人。（提供加盖公章的营业执照复印件）；（在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供）。

2、报价人法定代表人授权委托书。（提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件）；（在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供）
3、投标人2023年1月1日起至2025年6月30日止（以合同签订时间为准）具有单份合同销售金额达到人民币18万元及以上的同类型业绩销售业绩5份。（提供业绩合同复印件、合同对应的增值税发票复印件（附发票清单明细表，一个合同列一个发票清单明细表，所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”），开票日期须在2023年1月1日后且本项目采购公告发布之前，复印件加盖投标人公章，原件备查）附发票清单明细，所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”提供查验，如无法查验，则视为不合格业绩）。（在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供）
4、本项目不接受联合体投标。
附件二：评审标准和办法

本次询价，符合评审要求的，采取最低价中选。
经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

附件三：合同主要条款 

买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司     合同编号：
出受人:                              签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后  90   日内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程项目施工现场指定位置。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到指导安装、调试验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后3个月内或货到买方现场6个月（以先到为准）因买方原因未安装调试，买方向卖方支付合同总价的付90%，留10%质保金，质保期为货到安装调试验收合格后一年。  

第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装及调试过程中所有的安全责任由出卖人承担； 2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式柒份，买受人执陆份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:       年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求

江苏苏盐井神股份有限公司
储气库卤水制盐综合利用工程
支腿称重仪设备采购及相关服务
技 术 规 范 书
二 〇 二 五 年 六 月
目      录

一.总则

二.招标内容和供货范围

三.适用标准

四.设计及运行自然环境

五.技术规范要求
六．技术支持和服务

七．包装要求

八．检定和验收

九.交货日期、地点和方式

附件一 ：投标货物技术偏离表

附件二：仪表数据表

一、总则

1.1 本规范书适用于江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程支腿称重仪设备采购及相关服务，它提出了设备的功能设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求。本规范书与中国轻工业长沙工程有限公司提供的数据表（以下简称仪表数据表）要求不一样时，以高标准规定执行。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求和适用的标准作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和相关的国际国内标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 投标文件及投标方所提供支腿称重仪及附件的全部文件资料应采用中文， 计量单位采用国际单位制（SI）。

1.4 投标方应执行本规范书所列标准，如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求，如有异议，应在招标公告答疑期以书面形式对本规范书的条文提出异议，招标方以书面形式予以回复。 

1.5 本技术规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.6 投标方应在满足本技术规格书的基础上，提供合格产品，所有投标单位的投标文件应以此要求为目标进行文件编制。

1.7 遵循本技术规格书的要求并不能减轻或解除投标方提供可靠运行的支腿称重仪设备的任何责任。

1.8 设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方承诺招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.9 投标方提供的支腿称重仪需满足招标方的技术规范书和仪表数据表相关要求并对可靠运行负责。

1.10 投标方负责所供支腿称重仪现场指导安装和调试，所有费用包含在合同总价内。

1.11 售后服务和技术支持，包括现场指导安装、调试、校准、维修、检查，投标方应有一定的国内技术支持能力。

1.12 投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，在原材料采购、制造、加工、组装、检验期间执行完整和优等的质量控制，使之达到优良的质量，产品须符合国家相关标准。投标人在投标文件中应对质量保证体系作出说明。

1.13 投标方应遵守有关地方性法规、规定、法令和规则的有关要求。

1.14  投标人提交的技术文件及产品样本必须是“原件”而不是“复制件”，并且所提供的产品样本必须同货物相一致，其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细。

1.15 本次设备招标接受制造商、授权代理商或授权经销商进行投标，不接受联合体投标。

二、招标内容及供货范围

2.1 本次标的为支腿称重仪2套，每套包含4只称重传感器和一台称重显示表及安装附件。具体要求见仪表数据表。
2.2供货范围：

2.2.1本技术规格书技术要求的在线浊度仪设备及附件。要求投标方供货时运抵招标方项目现场，指导安装、负责调试，经双方共同验收合格，交付招标方使用。

2.2.2安装和维修专用工具、材料、图纸、文件资料以及服务。

三、适用标准 

投标方所提供的支腿称重仪应满足指定的设计条件，按国际公认的工业标准及制造商标准进行设计制造。

支腿称重仪生产应遵照下列有关标准(不限于此)：
ISO 9001（生产过程质量控制）
ISO 376: 力传感器的校准标准

IEC 60751: 温度传感器标准

IEC 61326: 电磁兼容性（EMC）要求

GB/T 7551-2008: 称重传感器国家标准
GB/T 7724-2008: 电子称重仪表标准
JJG（计量检定规程）
JJG 669-2003: 称重传感器检定规程。
JJG 539-2016: 数字指示秤检定规程

CISPR 11/EN 55011: 工业设备的电磁干扰限制。
IEC 61000-6-2: 工业环境抗干扰标准。
IEC 60068: 环境测试（振动、冲击、温湿度等）。

CE认证（欧盟市场准入，涵盖EMC、LVD等指令）。

中国计量许可证（CMC）（国内强制检定要求）。
注：以上所列标准并非全部标准，它仅指出了主要标准，招标方有权根据需要补充其它标准；以上标准应采用最新有效版本；当上述标准规范和工程文件有关要求之间有矛盾时，应按严格的标准执行。

四、设计及运行自然环境

    最高气温:                    +43℃

    最低气温:                    -15.6℃

    大气压力：                   101.62kPa

相对湿度:                     79 %

    地震烈度:                     6度

技术规范及要求

5.1.投标方所供支腿称重仪成套整体供货，称重传感器和称重表为同一厂家产品。

5.2.投标方提供详细技术规格、型号、功能说明等资料。

5.3.支腿称重仪具体技术要求如下：

5.3.1.称重传感器参数要求：
◆量程范围：0-100T
◆综合精度：≤±1%FS

◆灵敏度：2±0.02MV/V
◆激励电压：5～15VDC

◆绝缘电阻：≥5000MΩ（500VDC测试）。

◆防护等级：IP67

◆结构类型：柱式

◆材质：304不锈钢材质
◆安全载荷：150%～200%FS。极限载荷：≥300%FS。

◆工作温度：-30℃～+70℃（工业级）
◆温度补偿范围：-10℃～+50℃（保证精度）。
◆湿度范围：0～95%RH（无冷凝）。
◆抗冲击/振动：符合IEC 60068-2标准。

◆安装方式：垂直安装
5.3.2.称重显示仪表参数要求：

◆量程范围：0-400T

◆触摸屏、能进行现场参数设置、标定、传感器参数检查等功能。
◆非线性误差：≤ ±0.01% FS（满量程）

◆模拟输出：4~20mA 

◆开关量：2路输入、2路输出

◆标定方式：实物标定、免砝码标定（精度达到0.5%）。

◆电源：DC24V/AC220V

◆安装方式：壁挂式，配316L不锈钢防护箱，箱门有透视窗，防护等级IP66。

六、技术支持和服务

1）质量保证期和保修期：正常质量保证期为自合同所列货物安装验收合格交付使用之日起12个月。保修期为质量保证期开始计算24个月。

2）投标方应保有必需的备件。

3）保证期内的服务：对于由于质量问题造成的产品损坏，投标方将提供现场服务，免费维修更换损坏的产品。由于招标方人为原因造成的产品损坏，投标方有义务对损坏的产品做有偿的维修更换，更换后的质量保证期为18个月。

4）故障响应：投标方所提供的货物发生故障后，招标方应立即通知投标方，投标方在接到通知后24小时内派技术人员到达现场。

5）售后服务：投标方应持续对招标方使用过程中的货物损坏进行售后服务。

6）投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

七、包装要求

1）支腿称重仪应在制造厂检验合格后由出厂，提供出厂合格证。
2）投标方应确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。随货物包装内应有招标文件要求的全部文件和资料。

3）投标方应确保所提供的货物便于装卸。
八、安装、检定和验收

1）支腿称重仪投运前，投标方应在现场指导安装和调试、校准，如发现提供的设备有任何质量或功能问题，投标方应免费调整、更换。
2）交货检验：招标方和投标方共同参与进行初步验收，按招标文件、合同要求对所提供的货物数量、质量和相关单证进行验收，初步验收合格后，须经招标方和投标方在验收单上签字方可生效。

3）检定和最终验收：投标设备安装完毕投入运行168小时后，由招标方和投标方共同参与验收工作组进行验收，按招标文件要求对所提供货物的数量、质量、性能和安装进行验收，合格后，须经招标方在验收单上签字后验收完成。由于投标方原因不能通过检定，再次及以后进行检定发生的有关费用由投标方承担。

九、交货日期、地点和方式

1）交货日期：合同签订后4个月交清全部货物(如因招标方原因需推迟交货期，则招标方应提前通知投标方)。
2）交货地点：招标方项目施工现场。

3）交货方式：投标方送货上门，设备到达招标方项目施工现场后负责卸货，相关费用由投标方承担，招标方提供协助。
附件一 ：投标货物技术偏离表

	序号
	项目
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	名称
	规格（型号）
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	支腿称重仪
	0-400T详见技术规格书及数据表
	套
	2
	
	
	


2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
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