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项目名称 设备名称


技术规范书


粉体阀门

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司纯碱产品结构调整 项目
[bookmark: _GoBack]轻灰仓出料插板阀                 数量  2


工程编号 设计阶段 档案号
页  次
装置/主项 位  号


HS2143 施工图
HS2143-42PT-ZBM-04
1   OF  1 重灰凉碱工序  M4222


型号                   用户： 江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司 安装地点     室内    室外
技    术    参    数
进出料口尺寸                   1000x400               安装位置              轻灰仓V4201 C 出料口
驱动方式                      电动执行机构
操作方式                        电动            电机功率kW                              N=3
物料名称                        轻质纯碱
堆积密度（kg/m3 ）                         ~500
粒度： mm（占 85%以上）
0.22


物料特性


温度 (℃)   流量（t/h） 流动性


~180 32.5
较好

备注：
1 、电机为防尘型，配就地控制箱，防护等级为 IP54。 2 、插板阀高度120mm。
3 、电机功率仅供参考，请设备厂家将按数据表要求设计，并及时将设备返回设计院。

   4、插板阀阀板分2部分，400×400和400×600。
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