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             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司第二分公司需采购叉车旋转推出器2台，详见下表采购清单。

采购清单：
	产品名称
	牌号

商标
	型号规格
	计量

单位
	数量
	单价

（元）
	金额

（元）
	交货期

	叉车旋转推出器
	
	详见技术规范书
	台
	2
	
	
	20日

	交货地点
	江苏苏盐井神股份有限公司第二分公司仓库

	交货期
	合同生效后20日内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


报价须知：

请贵单位于2025年5月14日10:00点前将报价文件上传至1688网站https://jsjsyh.go.1688.com，上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至采供中心专用接收邮箱（syjscgzx@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
付款方式：见附件三合同。

评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
……
……
所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
报价表盖章作为附件扫描上传（注明交货期、质保期、品牌，并加盖单位公章，未盖公章、未上传报价表附件视为无效报价）！  

 联系人：采供中心机电部 姚玉军       

联系电话：0517-87037051

地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

  2025.5.8
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或有制造商授权经营的代理商、经销商，招标内容在其营业执照的经营范围内，请提供营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。（复印件加盖公章，原件备查）
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	制造商具有ISO质量管理体系认证证书
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	4
	业绩要求：投标人2024年1月1日以来具有旋转推出器销售业绩5份，投标文件中提供合同复印件及合同对应的销售发票证明(附发票清单明细、合计金额及对应发票复印件，开票日期须在2024年1月1日后且本项目招标公告发布之前)，销售金额以合同对应的发票金额累计值为准。 


	提供加盖公章的合同复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供


附件二：评审标准和办法

本次询价，符合评审要求的，采取最低价中选。
经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

附件三：合同主要条款

买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司     合同编号：
出受人:                              签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后 20  日内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司第二分公司仓库。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到安装调试验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后付90%货款，留10%质保金、质保期为货到验收合格后一年，我公司合格供应商可免留质保金。  
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、安装及调试过程中所有的安全责任由出卖人承担； 2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式柒份，买受人执陆份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:       年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求
旋转推出器招标技术规范书
一、招标项目范围：

招标内容：既可安装在柴油，又能安装在电动叉车上可翻转推出的叉车旋转推出器（要拆换方便）
货物性质：盐

货物包装：50KG袋包装

货物码垛方式：5包*8层*50kg

托盘尺寸：1400*1200*150MM或1300*1100*150MM

码垛完成后整垛尺寸：1200*1400*1000

整垛重量：2000KG；

招标数量：2 台：

使用环境：室内及室外作业

使用温度：-15°--40°

设备尺寸要求：

承载能力、载荷中心：2200kg/700mm

安装等级：ISO3
失载距：481mm

总侧移量：300mm

张臂范围：800-1470mm

叉板（长*宽）：1350*1150mm

面板推出行程：1370mm

推出面板（宽*高）：1150*760mm

侧挡板行程：595-725mm

侧挡板（长*高）：1350*780mm

叉车最小货叉架宽度：1200mm

水平重心HCG：469mm

垂直重心VCG：300mm

自重：1704kg
最大工作压力：160bar
电磁阀电压：12V
三、招标项目使用现场可满足条件：

所提供的设备可满足装运平板车要求，托盘双向进叉。
接触包装面为厚4mm、316L不锈钢镜面板整板（不准有焊缝）材质。
设备可安装在4.5-小5吨电动或柴油叉车上。
设备可满足取托盘功能，由叉车操作人员一人可完成机械化装车作业。
设备选材上必需选用目前市场上成熟的技术，不可选用淘汰的技术、材料、液压件。
在使用过程中需满足平均每日工作8小时以上的作业工况。
设备必需或满足我司产品的作业通用性，托盘双面进叉。
8.旋转角度：360度旋转，速度5圈/分

9.侧移行程：左右各150 mm 

10.特殊配置：压板、推出面板、侧护板为厚4mm、316L不锈钢镜面板（不准有焊缝）材质；推出面板上不带孔洞；压板最前端翻边加固处理。

11.配2组电路：叉车上配有4联阀

12.液压密封件：选用进口品牌

13.旋转动力：伊顿马达

14.保压控制阀：美国SUN或者同等品牌

15.主体材质：高强钢

16.旋转推出器配有减压阀

17.要充分考虑叉齿、底板及侧板托齿、相关行程轨道钢材的强度，不要出现断裂、变形现象。

18.要有限油压装置，压力过大容易倒致相关部件变形。

19.油管、线路在推拉过程中与本体摩擦倒致损坏，走向要合理，不发生摩擦损坏。

20.夹松程序混乱，叉齿应先夹、侧板后夹，但前后程序颠倒，电磁阀易损坏，保证上述问题不得出现。

21.易损件、工具按正常配备，高度关注售后服务的质量及及时性（配件充分考虑与现有储—20旋转推出器通用）。

22.叉车与属具连接部分充分考虑，有效衔接。

四、应标条件

应标方必需具备设计、研发、生产、产品升级的能力，并且具备售后服务的团队。
应标方需为自主品牌，不允许代加工。
附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价清单一览表。（按照采购清单自制报价清单，既有总价也要有分项单价）

2、按照附件一“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、附件二评审标准和办法需提供的材料。（此部分材料的提供主要影响评分）

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
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