

江 苏 苏盐井 神 股 份 有 限 公 司

询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司采购生产片区所需电子产品一批，详见下表采购清单。

采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	工业数据线
	MR-J3ENCBL5M-A1-L
	根
	10
	JH240530000013
	含安装调试

	2
	溯源相机电源线
	瑞德RXYZN-RW80
	根
	5
	JH240530000013
	含安装调试

	3
	溯源相机数据线
	瑞德RD-XYZN-2460B-4TD
	根
	5
	JH240530000013
	含安装调试

	4
	键盘
	hp K200
	只
	2
	JH240513000028
	含安装调试

	5
	蓄电池
	山特UPS CASTLE 3K(6G)
	台
	1
	JH240725000016
	含安装调试

	6
	键盘
	hp K200
	只
	10
	JH240424000010
	含安装调试

	7
	U盘
	HP 32G 3.2 盘
	只
	2
	
JH240506000038

	含安装调试

	8
	智能身份识别系统终端
	海康威视DS-K1T346GM-3XFQR
	套
	1
	
JH240717000020

	含安装调试

	9
	视频解码器
	DH-NVD1808DH-4I-4K
	套
	1
	JH240809000012
	含安装调试

	10
	海康威视工业防爆球型摄像机
	IDS-2DF84ABCDEI-XYZL-HWS
	套
	6
	JH240826000003
	含安装调试

	11
	商用电脑
	Hp2880G9i5-14500 8G  512G/nvme 正版Win11 E24Q
	套
	1
	报告
	含安装调试

	12
	P1.53 LED全彩屏
	海康威视
	平方
	3.584  
	JH240826000003
	含安装调试

	13
	P1.53 LED全彩屏
	海康威视
	平方
	4.6
	JH240826000003
	含安装调试




报价须知：
1、 请贵单位于2024年9月4日10:30点前将报价文件上传至该电子采购平台（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
2、 评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
3、 合同主要条款见附件四合同主要条款。
4、 报价单位报价文件格式（详见附件六）。
5、 报价时请注明制造标准及标准号。
6、 所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
7、 ……
8、 ……
9、 所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。

联系人：赵文红联系电话：15161710698
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2024年8月29日
[bookmark: _Toc399158923][bookmark: _Toc399159413][bookmark: _Toc399159027]









附件一：资格审查程序
 （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或经销商。
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	制造商需具备ISO质量管理体系认证证书
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	4
	投选人必须提供自2021年1月1日至今与本次比选设备相同或相近参数产品成功使用业绩（至少3份），并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	
	
	
	




附件二：评审标准和办法

经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。















附件三：进厂施工安全告知函

进厂施工安全告知函
请贵单位提供如下资料：
⑴企业资质、安全证书
⑵安全管理机构
⑶公司主要负责人及专兼职安全员《安全生产知识和管理能力考核合格证》（应急管理局颁发）或者应急管理部门核查认可的安全培训机构颁发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。
⑷特种作业人员资格证书(应急管理局颁发）、特种设备作业人员（市场监督管理局颁发）
⑸进入公司作业全体人员一览表[包含人员姓名、性别、身份证号、岗位或工种、特种（设备）作业人员要注明证件有效期及下次复审日期]
⑹安全管理制度
⑺工器具一览表
⑻进入公司作业全体人员体检证明(县、区级）
⑼进入公司作业全体人员培训情况（外协单位内部）
⑽作业前安全交底
⑾中标方须为前来施工的员工购买《雇主责任险》30万元/人；《团体意外伤害保险》和《意外费用补偿团体医疗保险》保险金额合计不低于（含）100万元/人。三项保险总合计不低于（含）130万元/人。
进入公司作业人员的用工合同及工伤保险（或符合本工种保险类别的保额不低于130万元/人的意外伤害保险）或三个月以上社保证明；从事高处作业的特种作业人员，必须购买包含高空意外赔付保额不低于130万元/人的意外伤害保险。
请于   年  月  日前将以上资料提供到（某某分公司）安全管理部审核；到期未提供资料、资料审核未通过的单位，一律不得在厂内作业。
资料审核通过后，缴纳安全风险保证金不低于5000元，签订安全管理协议后，外协单位方可入厂作业。


附件四：合同主要条款 

买卖合同 
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司           合同编号：
出卖人:                                    签订地点：淮安市淮安区

	产品名称
	牌号
商标
	型号规格
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）： 
	交货期：合同生效后30日内 


第1条  产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期  

本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、 技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
1. 质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按 国家标准执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能 ；质保期货到验收合格后一年,质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
1. 交货地点： 江苏省淮安市淮安区井神路1号。
1. 运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人免费送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
1. 出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到买受人现场。                                
1. 包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
1. 验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
1. 随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]第九条结算方式:1、货到买受人现场并经买受人清点、安装调试验收合格、出卖人提供合同全额增值税发票给买受人后，买受人承付合同货款。
第十条违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行。
第十一条合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]第十二条其它约定事项：1、本合同中现场安装、调试等所涉及的所有安全责任和安全合规性等方面均由出卖人承担，与买受人无关。2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，双方各执叁份。

	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人： 
委托代理人：
电   话：  
传   真：  
税   号：  
开户行银：
帐   号：  
邮   编：  
邮   箱：
	买受人
单位名称（章）: 江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址： 江苏省淮安市淮安区华西路18#
法定代表人：
委托代理人：
本合同签订时间：   年  月  日
联 系 电话：0517-87032617
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：354201040008092
税  号：91320800720586548C
邮  编: 223200
邮  箱：



附件伍：技术标准和要求

	序号
	名称
	品牌型号
	单位
	数量
	技术参数

	1
	海康威视LED        全彩屏 3.2*1.12=3.584   平方（含 备板）
	DS-CK15FI/H
	张
	78
	1.★投标产品像素点间距≤1.5m（此项不接收负偏离）；
2.单元分辨率：214*107
3.模组尺寸：320*160
4.★像素密度：422500点/平方米
5.LED组成：SMD三合一
6.最大对比度：≥8000:1（提供CNAS认可的检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）
7.白平衡亮度：≥600cd/㎡（提供第三方检测报告原件扫描件上传至电子标书原件备查）
8.整屏平整度：≤0.1㎜
9.★刷新率≥3840HZ（提供CNAS认可的检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）
10.像素失控率：≤0.000001，且区域像素失控率≤0.000003
11.盲点率：＜0.00001
12.换帧频率：50HZ-60HZ
13.色温：2000K-10000K可调，并可自定义色温值。 可设:100%, 75%, 50%, 25%等多挡电平白场调节。色温误差≤2%
14.灰度等级：8~16bit灰度等级任意可调
15.低亮髙灰特性：100%亮度，灰度等级为14bit，刷新率2500HZ以上；200%亮度，灰度等级为≥l4bit，刷新率3200HZ以上；500%亮度，灰度等级为≥l6bit，刷新率3800HZ以上；（提供CNAS认可的检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）
16.色彩：l6bit 281万亿色
17.亮度均匀性：≥99%
18.亮度调节：0-100%无极可调
19.水平视角：水平左右≥170°
20.垂直视角：垂直上下≥170°
21.发光点中心距偏差：<1.0%
22.峰值功耗：≤300W/m²
23.IP防护等级：防护等级IP5X
24.噪声：符合GB22337-2008  《社会生活环境噪声排 放标准》，前、后、左、右噪声与背景噪声相差均不超过2DB（提供CNAS认可的检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）
25.平均无故障时间：成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时MTTR≤5分钟
26.箱体类型：全封闭箱体，箱体和后盖均为压铸铝材质
27.控制方式：网络同步控制，点点对应
28.反光率≤2%
29.发送卡级联功能：支持多发送任意拼接级联，严格同步
30.EMC符合ClassB级要求,抗谐波能力达到A类（提供CNAS认可的检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）
31.蓝光辐射量≤20%（提供CNAS认可的检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）
32.阻燃防护等级：产品整机阻燃防护等级均V0；产品选用的PCB阻燃防护等级V0等级要求，面罩阻燃防护等级HB；
33.LED模组具有灯驱合一技术；

	2
	电源
	DS-D43Q200PF-5V
	块
	25
	1.直流电压 4.5V
2.额定电流 40A
3.电流范围 0～40A
4.额定功率 180W
5.纹波与噪声 150mVp-p
6.电压调节范围 ±5%
7.电压精度 ±1.0%
8.线性调整率 ±0.5%
9.负载调整率 ±2%
10.启动、上升时间 2000ms，50ms/230VAC 负载100%
11.保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100%
12.电压范围 200～240VAC
13.频率范围 47～63HZ
14.功率因数 （Typ） PF≥0.5
15.效率（Typ） ≥86%
★16.所投电源与LED屏为同一生产厂家提供电源CCC认证证书复印件加盖投标人公章原件备查

	3
	接收卡
	DS-D43R38
	张
	15
	1.集成 8/16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。
2.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面（提供封面具有 CMA  ilac-MRA、CNAS标识的权威检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）。
3.支持逐点亮色度校正。
4.支持接收卡预存画面设置。
5.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。
6.支持 5Pin 液晶模块
7.输入电压 DC 3.3V～5.5V
8.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可（提供封面具有 CMA  ilac-MRA、CNAS标识的权威检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）。
9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间（提供封面具有 CMA  ilac-MRA、CNAS标识的权威检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）。
10.工作温度：-20℃～70℃
11.湿度：10%RH～90%RH
12.储存温度：-25℃～125℃
★所投接收卡和视频处理器为统一生产厂家

	4
	处理器
	DS-43V04
	台
	1
	

	5
	屏体内部综合布线
	定制
	平方
	3.584
	依据现场需要

	6
	钢结构
	定制
	项
	1
	依据现场需要

	7
	备注：屏幕多画面显示！   含背景墙修复

	8
	海康威视LED   全彩屏 4.8*0.96=4.608平方（含 备板）
	DS-CK15FI/H
	张
	96
	1.★投标产品像素点间距≤1.5m（此项不接收负偏离）；
2.单元分辨率：214*107
3.模组尺寸：320*160
4.★像素密度：422500点/平方米
5.LED组成：SMD三合一
6.最大对比度：≥8000:1（提供CNAS认可的检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）
7.白平衡亮度：≥600cd/㎡（提供第三方检测报告原件扫描件上传至电子标书原件备查）
8.整屏平整度：≤0.1㎜
9.★刷新率≥3840HZ（提供CNAS认可的检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）
10.像素失控率：≤0.000001，且区域像素失控率≤0.000003
11.盲点率：＜0.00001
12.换帧频率：50HZ-60HZ
13.色温：2000K-10000K可调，并可自定义色温值。 可设:100%, 75%, 50%, 25%等多挡电平白场调节。色温误差≤2%
14.灰度等级：8~16bit灰度等级任意可调
15.低亮髙灰特性：100%亮度，灰度等级为14bit，刷新率2500HZ以上；200%亮度，灰度等级为≥l4bit，刷新率3200HZ以上；500%亮度，灰度等级为≥l6bit，刷新率3800HZ以上；（提供CNAS认可的检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）
16.色彩：l6bit 281万亿色
17.亮度均匀性：≥99%
18.亮度调节：0-100%无极可调
19.水平视角：水平左右≥170°
20.垂直视角：垂直上下≥170°
21.发光点中心距偏差：<1.0%
22.峰值功耗：≤300W/m²
23.IP防护等级：防护等级IP5X
24.噪声：符合GB22337-2008  《社会生活环境噪声排 放标准》，前、后、左、右噪声与背景噪声相差均不超过2DB（提供CNAS认可的检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）
25.平均无故障时间：成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时MTTR≤5分钟
26.箱体类型：全封闭箱体，箱体和后盖均为压铸铝材质
27.控制方式：网络同步控制，点点对应
28.反光率≤2%
29.发送卡级联功能：支持多发送任意拼接级联，严格同步
30.EMC符合ClassB级要求,抗谐波能力达到A类（提供CNAS认可的检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）
31.蓝光辐射量≤20%（提供CNAS认可的检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）
32.阻燃防护等级：产品整机阻燃防护等级均V0；产品选用的PCB阻燃防护等级V0等级要求，面罩阻燃防护等级HB；
33.LED模组具有灯驱合一技术；

	9
	电源
	DS-D43Q200PF-5V
	只
	29
	1.直流电压 4.5V
2.额定电流 40A
3.电流范围 0～40A
4.额定功率 180W
5.纹波与噪声 150mVp-p
6.电压调节范围 ±5%
7.电压精度 ±1.0%
8.线性调整率 ±0.5%
9.负载调整率 ±2%
10.启动、上升时间 2000ms，50ms/230VAC 负载100%
11.保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100%
12.电压范围 200～240VAC
13.频率范围 47～63HZ
14.功率因数 （Typ） PF≥0.5
15.效率（Typ） ≥86%
★16.所投电源与LED屏为同一生产厂家提供电源CCC认证证书复印件加盖投标人公章原件备查

	10
	接收卡
	DS-D43R38
	张
	18
	1.集成 8/16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。
2.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面（提供封面具有 CMA  ilac-MRA、CNAS标识的权威检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）。
3.支持逐点亮色度校正。
4.支持接收卡预存画面设置。
5.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。
6.支持 5Pin 液晶模块
7.输入电压 DC 3.3V～5.5V
8.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可（提供封面具有 CMA  ilac-MRA、CNAS标识的权威检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）。
9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间（提供封面具有 CMA  ilac-MRA、CNAS标识的权威检测报告复印件加盖投标人公章原件备查）。
10.工作温度：-20℃～70℃
11.湿度：10%RH～90%RH
12.储存温度：-25℃～125℃
★所投接收卡和视频处理器为统一生产厂家

	11
	处理器
	DS-43V04
	台
	3
	

	12
	屏体内部综合布线
	定制
	4平
	4.6
	

	13
	钢结构
	定制
	套
	1
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	备注：屏幕多画面显示！   含背景墙修复！

















[bookmark: _GoBack]附件六：报价单位报价文件格式
（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。
3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）
（报价文件与询价函的偏离）

	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。


                                      报价人全称（盖章）：                                     

日期：   年  月  日
4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。
5、报价单位认为需要提供的其他材料。
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