询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司2024.11.7三分公司生产需采购调节阀一批，详见下表采购清单及技术要求
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	节流阀
	AS2201F-02-08SA SMC
	个
	100.
	JH241014000002
	

	2
	节流阀
	SMC AS2201F-03-08SA
	个
	100.
	JH241014000002
	

	3
	节流阀
	AS2201F-02-10SA
	个
	100.
	JH241014000002
	

	4
	节流阀
	AS2201F-03-10SA
	个
	100.
	JH241014000002
	

	5
	气动偏心旋转钛阀
	VGW-8B TA2 DN200
	台
	1.
	JH241014000002
	阿自倍尔、费希尔、阿卡或同档次及以上质量的品牌。

	6
	气动偏心旋转阀
	VGW-2B/CF8M DN50 PN16
	台
	1.
	JH241014000002
	

	7
	合计
	
	
	
	
	


交货期：                               执行标准：                     
付款方式:                            质保期：                    
备注：                      
报价须知：

请贵单位于2024年 11月 15 日10:00点前将报价文件上传至该电子采购平台（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。

所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。

……

……

所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：谢旭东 

联系电话：13852384822

地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2024年 11月8日
附件一：资格审查程序
    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或经销商，比选内容在其营业执照的经营范围内，提供营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。（提供加盖公章的复印件，原件备查。）
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人法定代表人授权委托书。
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	具有所供阀门制造商的相关资质证明文件，国家颁发的生产许可证，ISO质量管理体系认证证书。
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供

	4
	报价人必须提供近三年（2020年12月31日起至2023年12月31日止）与本次询价调节阀相同或相近参数的产品成功使用业绩，并提供业绩合同【附对应加盖公章的增值税发票复印件】。
	提供加盖公章的合同复印件
	在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供


注：1、本次询价，报价人必须对询价的全部内容进行投标；否则，询价人不予接受。
    2、报价时必须注明品牌，否则不予评审。
        2、本项目不接受联合体报价。
注：以上材料必须提供，否则将导致废标。
附件二、评标办法及评分细则
本次询价，采取综合评估法进行详细评审，并采取打分的方法衡量报价文件是否最大限度地满足询价文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评标委员会从以下几方面对报价文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐中标候选人，详细评标办法如下： 
3.1报价价格的合理性，主要对报价价格进行评价（满分94分）
以经评审合格的各投选人的最终投选价的平均值作为基准价，得满分94分。各投标人经评审的最终投标价与基准价相比每高1%扣1分，不足1%部分按内插法计算,小数点保留两位，扣完为止；各投标人经评审的最终投标价比基准价低的不扣分（投标文件中投标报价明显不合理的，由评标委员会初审后按无效投标予以否决处理）。
3.2 技术业绩部分（满分4分）

投标人提供近三年（2020年12月31日起至2023年12月31日止）单份合同金额在人民币30万元以上与本次比选调节阀相同或相近参数的产品业绩合同【附对应的增值税发票复印件】，有一份合同得0.5分；最高得4分。（在我公司调节阀类合格供应商的业绩分满分）。
注：1、合同复印件和对应增值税发票复印件必须加盖公章（原件备查），否则不得分；2、必须同时提供合同复印件和对应增值税发票复印件，仅提供一项不得分。
3.3  商务部分（满分2分）
3.3.1售后服务好的（包括响应时间、服务内容等），得2分。（在我公司调节阀类合格供应商的售后服务满分）。
4、对违反国家政策和利益的报价文件，询价单位和评标小组有权决定废标，并拒绝提供任何解释。
5、报价单必须加盖公章（未加盖公章视为无效报价）。  
附件三：合同主要条款
买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司          合同编号：
出受人:                                   签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后    日内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、指导调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司三分公司库区。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人免费送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到初步验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后付款。  
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装及指导调试过程中所有的安全责任由出卖人承担； 2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:  2024年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求
第三分公司调节阀
技
术
规
范
书
二〇二四年十一月
1.总则
1.1 本规范书适用于江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司重碱车间和石灰车间调节阀等设备。它提出了该设备（包括系统）的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和现行工业标准的优质产品及相关服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。如果本规范书与现行使用的有关国家标准以及部分标准有明显抵触的条文，投标人应及时书面通知招标人。
1.5 本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
1.6 供方应提供高质量的仪表调节阀2台，见数据表。调节阀(包括阀体、执行机构、定位器)应带有智能电气阀门定位器（AVP100-H）空气减压阀过滤器(DNM1341)等附件。
1.7 调节阀推荐品牌：阿自倍尔、费希尔、阿卡或同档次及以上质量的品牌。
2 .供货范围
2.1、仪表调节阀等设备2台套，清单如下：
	序号
	名    称
	规格型号
	单位
	数量
	申报单号

	1
	气动偏心旋转钛阀
	VGW-8B TA2 DN200
	台
	1
	DP240929000001

	2
	气动偏心旋转阀
	VGW-2B/CF8M DN50
	台
	1
	DP240929000001


2.2、调节阀配套气源球阀,配对法兰
2.3、其他需要配套的附件（详见数据表）
    3 .技术要求
3.1参照大连大化工程设计有限公司提供的设计数据为准。
3.2为确保备件材料的互换性，厂家提供材料备件的型号尽可能与现场一致。
4 .质量保证
4.1质量保证
4.1.1设备的设计和制造应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。
4.1.2设备用材应满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。
4.1.3供方应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。
5 .技术文件 
5.1 技术来源及特点说明
投标人应说明其技术来源及其特点，技术来源应有文字材料，如技术支持函、合作证明材料、技术引进材料等。
（1）设备系统说明书及维护手册；
（2）备件和专用工具清单及专用工具使用说明书；
（3）装运方式和现场存放保管要求；
（4）安装说明书；
（5）调试说明书和手册；
（6）运行维护说明书、手册及参考规程；
6.技术服务范围
6.1 负责整个设备的指导安装、调试技术指导和质量监督。
6.2 负责整个设备的调试。
6.3 负责整套设备的运行和维护的培训。
6.4在保修期内，由于设备的原因，投标人要在24小时内无条件到达现场。
6.5出厂验收：设备到买方后组织验收，具体验收条款由投标人提供，招标人确认。费用包含在投标价中。
7.包装、运输及储存
7.1包装
7.1.1设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。
7.1.2各项设备或材料都应妥当包装，可靠固定，以防止运输过程中损坏。
    7.1.3包装箱外壁应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存、安全注意事项等。
7.1.4包装箱内应附带下列文件，但不限于此：
     箱单：包括所有备件名称、规格、材质、使用部位和数量的清单。
     产品使用说明书；产品检验合格证书；
7.2运输
  　运输过程中的各部件，其运输尺寸和重量不应超过国家标准所允许的限界规定。
7.3储存
7.3.1供方应根据包装箱内所装物品的特性，向需方提供安全保存方法的说明。
7.3.2供方所供的备品备件及专用工具亦应有安全储存方法的说明。
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位 号

TAG

№

LV4209C

阀

体

组

件

B

O

D

Y

阀体型式

Valvetype

气动偏心旋转调节阀

数 量

Quantity 1

型 号

Mode

№

F4001-2B

用 途

Service

V4207C补液调节阀 阀体直径

BodySize 50

管道编号

P&ID

№ 阀座直径

PortsSize 50

管道材质

LineMaterial 20

公称压力

Rating PN16

管道规格

LineSize 50

法兰标准

/

连接型式

Conn.Type HG/T20592­2009

法兰式

操作条件

OPERATION

阀体材质

BodyMaterial A351CF8M

工艺介质

FluidName

软水 阀芯材质

PlugMaterial SUS316L

流体状态

FluidState

液体 阀座材质

SeatMaterial SUS316L

操作温度

OperaTemp(ºC) 65

泄漏等级

LeakageClass ANSI

Ⅳ

流量单位

FlowrateUnit m3/h

流量特性

Characteristic EQ%

最大流量

MaxFlowrate 11

上阀盖型式

BonnetType P

正常流量

NorFlowrate 8.95

填 料

Packing PTFE

最小流量

MinFlowrate 7.5

额定

Cv

值

ValveCv 50

阀前压力 最大流量时

Pmax 0.4

额定行程

Ratedstroke(mm)/

度

InPress 正常流量时

Pnor

型 式

Type/

颜 色

Color

薄膜式

/

浅蓝色

(Mpa) 最小流量时

Pmin

执

型 号

Mode

№

阀后压力 最大流量时

Pmax 0.36

行

作用型式

Action

反作用

OutPress 正常流量时

Pnor

机

弹簧范围

SpringRange(KPa) 80

～

240

(Mpa) 最小流量时

Pmin

构

供气压力

(kPa)/

电源电压

(V)

340

最大压差

MaxDP

△

P(Mpa) 0.04

ACTUA

气源接头尺寸

Pneu.Conn.Size 1/4NPT

正常压差

NorDP

△

P(Mpa) TOR

手 轮

HandWheel

最小压差

MinDP

△

P(Mpa)

允许压差

Permissible

△

P

关闭压差

ShutoffPress(Mpa)

定

位

器

POSITI

ONER

型 式

Type

智能电气阀门定位器

操作密度

OperaDensity(Kg/m³) 1000

型 号

Mode

№

AVP100-H

标准密度

STDensity

输入信号

InputSignal(mA) 4

～

20mA

比 重

SP.Gr.

供气压力

AirSupply(KPa) 340

气体分子量

M.W

气源接头尺寸

Pneu.Conn.Size 1/4NPT

动力粘度

DynamicViscositycp

防爆等级

EXP.Class NEPSI

等熵指数

SpecHeatsRatio

电气接口尺寸

Elec.Conn.Size

1/2NPT

压缩系数

ZCompressFactor

其

它

附

件

ACCES

SORY

过滤器减压阀

/

三联件

AirSet

带

汽化压力

PvVaporPressure(Mpa)

电气转换器

E/PConverter

DNM1341

临界压力

PcCriticalPress(Mpa)

体积流量放大器

SpeedController

计算

Cv

值 最大

Max 20.35

自锁阀

LockedValve

Calculate

正常

Nor 16.56

阀位传送器

StemPosi.Transmitter

Cv

最小

Min 13.87

配对法兰

FlangeStd.

选择

Cv

值

SelectedCv 50

气控阀PneuValve

阀门开度

最大

Max 78

保护

Protection

正常

Nor 72

电

磁

阀

SOV

型号

Mode

№

Travel

最小

Min 68

电压

ElectricVoltage (%)

最大噪音

NoiseLevel(dB) 50

防爆等级

EXP.Class

气源故障时阀位

AirFailPosion FC

（故障关） 电缆接口

ElectricConn.

全行程时间StrokeTime(S) 防爆接线盒

EXP.OutletBox

特殊要求：

SpecialDemands

限位

开关

Limit

Sw.

型号

Mode

№

备注

Remarks:

防爆等级

EXP.Class

附：法兰、垫片及紧固件(316) 电气接口

ElectricConn.

版次

REV.

0


附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	产品名称
	规格型号
	牌号
商标
	材质
	单位
	数量
	单价（元）
	总金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
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工程名称

PROJECT

江苏井神盐化股份有限公司矿盐资源延伸加工

60万吨/年联碱（二期-50万吨/年纯碱

填平补齐）技术改造项目

项目名称

SUBPRO
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CONT.NO

设计阶段
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位 号

TAG

№

HV­3201G

阀

体

组

件

B

O

D

Y

阀体型式

Valvetype

气动偏心旋转阀

数 量

Quantity 1

型 号

Mode

№

用 途

Service

T3201G氨盐水支管流量 阀体直径

BodySize 200

管道编号

P&ID

№

ASW3201A­250L1G

阀座直径

PortsSize 200

管道材质

LineMaterial

尼龙 公称压力

Rating PN10

管道规格

LineSize 250

法兰标准

/

连接型式

Conn.Type HG/T20592­2009RF

操作条件

OPERATION

阀体材质

BodyMaterial

TA2

工艺介质

FluidName

氨盐水 阀芯材质

PlugMaterial TA2

流体状态

FluidState

液体 阀座材质

SeatMaterial TA2

操作温度

OperaTemp(ºC) 37­41

泄漏等级

LeakageClass CLASS

Ⅳ

流量单位

FlowrateUnit m3/h

流量特性

Characteristic EQ%

最大流量

MaxFlowrate 300

上阀盖型式

BonnetType P

正常流量

NorFlowrate 220

填 料

Packing V­PTFE

最小流量

MinFlowrate

160

额定

Cv

值

ValveCv 850

阀前压力 最大流量时

Pmax 0.5

额定行程

Ratedstroke(mm)/

度

InPress 正常流量时

Pnor

型 式

Type/

颜 色

Color

薄膜式

/

浅蓝色

(Mpa)G 最小流量时

Pmin

执

型 号

Mode

№

HR4R

阀后压力 最大流量时

Pmax 0.45

行

作用型式

Action

正作用

OutPress 正常流量时

Pnor

机

弹簧范围

SpringRange(KPa) 190­270

(Mpa)G 最小流量时

Pmin

构

供气压力

(kPa)/

电源电压

(V)

340

最大压差

MaxDP

△

P(Mpa) 0.05

ACTUA

气源接头尺寸

Pneu.Conn.Size 1/2NPT

正常压差

NorDP

△

P(Mpa) TOR

手 轮

HandWheel

要

最小压差

MinDP

△

P(Mpa)

允许压差

Permissible

△

P

关闭压差

ShutoffPress(Mpa) 0.5

型 式

Type

智能电气阀门定位器

操作密度

OperaDensity(Kg/m³) 1143

定

型 号

Mode

№

AVP100­H

标准密度

STDensity

位

输入信号

InputSignal(mA) 4

～

20mA

比 重

SP.Gr.

器

供气压力

AirSupply(KPa) 340

气体分子量

M.W POSITI

气源接头尺寸

Pneu.Conn.Size 1/4NPT

动力粘度

DynamicViscositycp

ONER

防爆等级

EXP.Class ia

Ⅱ

CT6

等熵指数

SpecHeatsRatio

电气接口尺寸

Elec.Conn.Size 1/2NPT

压缩系数

ZCompressFactor

其

它

附

件

ACCES

SORY

过滤器减压阀

/

三联件

AirSet DNM1341

汽化压力

PvVaporPressure(Mpa)

电气转换器

E/PConverter

临界压力

PcCriticalPress(Mpa)

体积流量放大器

SpeedController

计算

Cv

值 最大

Max 524.4

自锁阀

LockedValve

Calculate

正常

Nor 384.5

阀位传送器

StemPosi.Transmitter

Cv

最小

Min 279.7

配对法兰

FlangeStd.

选择

Cv

值

SelectedCv 850

气控阀PneuValve

阀门开度

最大

Max 60

保护

Protection

正常

Nor 48

电

磁

阀

SOV

型号

Mode

№

Travel

最小

Min 40

电压

ElectricVoltage (%)

最大噪音

NoiseLevel(dB) 61

防爆等级

EXP.Class

气源故障时阀位

AirFailPosion FO

（打开） 电缆接口

ElectricConn.

全行程时间StrokeTime(S) 防爆接线盒

EXP.OutletBox

特殊要求：

SpecialDemands

限位

开关

Limit

Sw.

型号

Mode

№

备注

Remarks:

防爆等级

EXP.Class

附：螺栓、螺母、垫片(材质：316） 电气接口

ElectricConn.
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		工程名称PROJECT
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		位
号 TAG №

		HV­3201G

		阀体组件


B O D Y

		阀体型式
Valve type

		气动偏心旋转阀



		数
量
Quantity

		1

		

		型
号
Mode №

		



		用
途
Service

		T3201G氨盐水支管流量

		

		阀体直径
Body Size

		200



		管道编号
P & ID №

		ASW3201A­250 L1G

		

		阀座直径
Ports Size

		200



		管道材质
Line Material

		尼龙

		

		公称压力
Rating

		PN10



		管道规格
Line Size

		250

		

		法兰标准/连接型式
Conn.Type

		HG/T20592­2009 RF



		操 作 条 件 OPERATION

		

		阀体材质
Body Material

		TA2



		工艺介质
Fluid Name

		氨盐水

		

		阀芯材质
Plug Material

		TA2



		流体状态
Fluid State

		液体

		

		阀座材质
Seat Material

		TA2



		操作温度
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		泄漏等级
Leakage Class
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		流量单位
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		最大流量
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		P



		正常流量
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		220
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料
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		额定Cv值
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		850



		阀前压力

		最大流量时 P max
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		额定行程
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		In Press

		正常流量时 P nor
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色 Color
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		执

		型
号
Mode №

		HR4R



		阀后压力

		最大流量时 P max

		0.45

		行

		作用型式
Action

		正作用



		Out Press

		正常流量时 P nor

		

		机

		弹簧范围
Spring Range (KPa)

		190­270



		(Mpa)G

		最小流量时 P min

		

		构

		供气压力 (kPa) / 电源电压(V)

		340



		最大压差
Max DP △P (Mpa)

		0.05

		ACTUA

		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size

		1/2NPT



		正常压差
Nor DP △P (Mpa)

		

		TOR

		手
轮
Hand Wheel

		要



		最小压差
Min DP △P (Mpa)

		

		

		允许压差
Permissible △P

		



		关闭压差
Shut off Press(Mpa)

		0.5

		

		型
式
Type

		智能电气阀门定位器
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		1143

		定

		型
号
Mode №

		AVP100­H



		标准密度
ST Density

		

		位

		输入信号
Input Signal (mA)

		4～20mA



		比
重
SP.Gr.

		

		器

		供气压力
Air Supply (KPa)

		340



		气体分子量 M.W

		

		POSITI

		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size

		1/4NPT



		动力粘度
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		ONER

		防爆等级
EXP.Class

		iaⅡCT6



		等熵指数
Spec Heats Ratio

		

		

		电气接口尺寸 Elec.Conn.Size

		1/2NPT



		压缩系数 Z Compress Factor

		

		其它附件


ACCES SORY

		过滤器减压阀 / 三联件 Air Set

		DNM1341



		汽化压力Pv Vapor Pressure (Mpa)

		

		

		电气转换器 E/P Converter

		



		临界压力Pc Critical Press (Mpa)

		

		

		体积流量放大器 Speed Controller

		



		计算Cv值

		最大
Max

		524.4

		

		自锁阀 Locked Valve

		



		Calculate

		正常
Nor

		384.5

		

		阀位传送器Stem Posi. Transmitter

		



		Cv

		最小
Min

		279.7

		

		配对法兰Flange Std.

		



		选择Cv值

		Selected Cv

		850

		

		气控阀 Pneu Valve

		



		阀门开度

		最大
Max

		60

		

		保护 Protection

		



		

		正常
Nor

		48

		电磁阀SOV

		型号 Mode №

		



		Travel

		

		

		

		

		



		

		最小
Min

		40

		

		电压 Electric Voltage

		



		(%)

		

		

		

		

		



		最大噪音
Noise Level (dB)

		61

		

		防爆等级 EXP.Class

		



		气源故障时阀位 Air Fail Posion

		FO（打开）

		

		电缆接口 Electric Conn.

		



		全行程时间 Stroke Time(S)

		

		

		防爆接线盒 EXP.Outlet Box

		



		特殊要求：Special Demands

		

		限位开关Limit


Sw.

		型号 Mode №

		



		备注 Remarks:

		

		防爆等级 EXP.Class
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		位
号 TAG №

		LV4209C

		阀体组件


B O D Y

		阀体型式
Valve type

		气动偏心旋转调节阀



		数
量
Quantity

		1

		

		型
号
Mode №

		F4001-2B



		用
途
Service

		V4207C补液调节阀

		

		阀体直径
Body Size

		50



		管道编号
P & ID №

		

		

		阀座直径
Ports Size

		50



		管道材质
Line Material

		20

		

		公称压力
Rating

		PN16



		管道规格
Line Size

		50

		

		法兰标准/连接型式
Conn.Type

		HG/T20592­2009 法兰式



		操 作 条 件 OPERATION

		

		阀体材质
Body Material

		A351CF8M



		工艺介质
Fluid Name

		软水

		

		阀芯材质
Plug Material

		SUS316L



		流体状态
Fluid State

		液体

		

		阀座材质
Seat Material

		SUS316L



		操作温度
Opera Temp (ºC)

		65

		

		泄漏等级
Leakage Class

		ANSI Ⅳ



		流量单位
Flow rate Unit

		m3/h

		

		流量特性
Characteristic

		EQ%



		最大流量
Max Flow rate

		11

		

		上阀盖型式 Bonnet Type

		P



		正常流量
Nor Flow rate

		8.95

		

		填
料
Packing

		PTFE



		最小流量
Min Flow rate

		7.5

		

		额定Cv值
Valve Cv

		50



		阀前压力

		最大流量时 P max

		0.4

		

		额定行程
Rated stroke (mm)/度

		



		In Press

		正常流量时 P nor

		

		

		型
式
Type / 颜
色 Color

		薄膜式/浅蓝色



		(Mpa)

		最小流量时 P min

		

		执

		型
号
Mode №

		



		阀后压力

		最大流量时 P max

		0.36

		行

		作用型式
Action

		反作用



		Out Press

		正常流量时 P nor

		

		机

		弹簧范围
Spring Range (KPa)

		80～240



		(Mpa)

		最小流量时 P min

		

		构

		供气压力 (kPa) / 电源电压(V)

		340



		最大压差
Max DP △P (Mpa)

		0.04

		ACTUA

		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size

		1/4NPT



		正常压差
Nor DP △P (Mpa)

		

		TOR

		手
轮
Hand Wheel

		



		最小压差
Min DP △P (Mpa)

		

		

		允许压差
Permissible △P

		



		关闭压差
Shut off Press(Mpa)

		

		定位器


POSITI ONER

		型
式
Type

		智能电气阀门定位器



		操作密度
Opera Density (Kg/m³)

		1000

		

		型
号
Mode №

		AVP100-H



		标准密度
ST Density

		

		

		输入信号
Input Signal (mA)

		4～20mA



		比
重
SP.Gr.

		

		

		供气压力
Air Supply (KPa)

		340



		气体分子量 M.W

		

		

		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size

		1/4NPT



		动力粘度
Dynamic Viscosity cp

		

		

		防爆等级
EXP.Class

		NEPSI



		等熵指数
Spec Heats Ratio

		

		

		电气接口尺寸 Elec.Conn.Size

		1/2NPT



		压缩系数 Z Compress Factor

		

		其它附件


ACCES SORY

		过滤器减压阀 / 三联件 Air Set

		带



		汽化压力Pv Vapor Pressure (Mpa)

		

		

		电气转换器 E/P Converter

		DNM1341



		临界压力Pc Critical Press (Mpa)

		

		

		体积流量放大器 Speed Controller

		



		计算Cv值

		最大
Max

		20.35

		

		自锁阀 Locked Valve

		



		Calculate

		正常
Nor

		16.56

		

		阀位传送器Stem Posi. Transmitter

		



		Cv

		最小
Min

		13.87

		

		配对法兰Flange Std.

		



		选择Cv值

		Selected Cv

		50

		

		气控阀 Pneu Valve

		



		阀门开度

		最大
Max

		78

		

		保护 Protection

		



		

		正常
Nor

		72

		电磁阀SOV

		型号 Mode №

		



		Travel

		

		

		

		

		



		

		最小
Min

		68

		

		电压 Electric Voltage

		



		(%)

		

		

		

		

		



		最大噪音
Noise Level (dB)

		50

		

		防爆等级 EXP.Class

		



		气源故障时阀位 Air Fail Posion

		FC（故障关）

		

		电缆接口 Electric Conn.

		



		全行程时间 Stroke Time(S)

		

		

		防爆接线盒 EXP.Outlet Box

		



		特殊要求：Special Demands

		

		限位开关Limit


Sw.

		型号 Mode №

		



		备注 Remarks:

		

		防爆等级 EXP.Class

		



		附： 法兰、垫片及紧固件(316)

		

		电气接口 Electric Conn.
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