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第三分公司用工业硫化钠技术要求
一、产品名称、规格、数量
产品名称：工业硫化钠；规格：25kg袋装，数量：30吨。
二、质量标准
按国标GB/T10500-2009标准执行，二类一等品，片状；Na2S≥60%，亚硫酸钠、硫代硫化钠符合标准；水不溶物≤0.01%，铁≤0.0010%；产品需在保质期内，外包装无破损。
三、交货方式、地点
运输采用危化品专用货车运输，运输以及装卸的费用由出卖人承担，接到送货通知后48小时内送货到现场。
地点：第三分公司硫化钠库房
四、检验标准、方法、地点及期限
车辆进厂抽检合格后，卸货入库；不合格有权拒绝收货。对化验结果有异议，请于化验结果出来两日内提出，由出卖人送至第三方检测。
五、其他事项
须回收前批次硫化钠使用后包装物（在卸车前将前一批次使用后的包装物按危险废弃物规范进行回收处置）。
