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             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司2025.3.5一分公司生产需采购调节阀一批，详见下表采购清单及技术要求
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	气动三偏心调节蝶阀
	732E63D5RCWSCF3MDN150PN16
	台
	4.
	JH250213000002
	阿自倍尔、美国费希尔、无锡工装或同档次及以上质量的品牌。

	2
	气动V球硬密封调节阀
	220C63D7RCWS2205DN200PN16
	台
	4.
	JH250213000002
	

	3
	电动笼式调节阀
	F-107DLEDN250PN25+RAB5E40+LE25.1
	台
	1.
	JH250213000002
	

	4
	合计
	
	
	
	
	


交货期：                               执行标准：                     
付款方式:                            质保期：                    
备注：     潘伟民  15261716297                    
报价须知：

请贵单位于2025年 3月 14日10:00点前将报价文件上传至1688网站https://jsjsyh.go.1688.com，上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至采供中心专用接收邮箱（syjscgzx@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。

所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。

……

……

所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：谢旭东 

联系电话：13852384822

地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025年 3月7日
附件一：资格审查程序
    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或经销商，比选内容在其营业执照的经营范围内，提供营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。（提供加盖公章的复印件，原件备查。）
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人法定代表人授权委托书。
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	国家颁发的生产许可证，ISO质量管理体系认证证书。
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供

	4
	报价人2021年7月1日起至2024年6月30日止（以合同签订时间）具有单份合同销售金额达到人民币30万元及以上的调节阀销售业绩合同5份,并提供业绩合同【附对应加盖公章的增值税发票复印件】。
	提供加盖公章的合同复印件
	在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供


注：1、本次询价，报价人必须对询价的全部内容进行投标；否则，询价人不予接受。
    2、报价时必须注明品牌，否则不予评审。
        2、本项目不接受联合体报价。
注：以上材料必须提供，否则将导致废标。
附件二、评标办法及评分细则
本次询价，采取综合评估法进行详细评审，并采取打分的方法衡量报价文件是否最大限度地满足询价文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评标委员会从以下几方面对报价文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐中标候选人，详细评标办法如下： 
3.1报价价格的合理性，主要对报价价格进行评价（满分94分）
以经评审合格的各投选人的最终投选价的平均值作为基准价，得满分94分。各投标人经评审的最终投标价与基准价相比每高1%扣1分，不足1%部分按内插法计算,小数点保留两位，扣完为止；各投标人经评审的最终投标价比基准价低的不扣分（投标文件中投标报价明显不合理的，由评标委员会初审后按无效投标予以否决处理）。
3.2 技术业绩部分（满分4分）

投标人提供近三年（2021年7月1日起至2024年6月30日止）单份合同金额在人民币30万元以上与本次比选调节阀相同或相近参数的产品业绩合同【附对应的增值税发票复印件】，有一份合同得0.5分；最高得4分。（在我公司调节阀类合格供应商的业绩分满分）。
注：1、合同复印件和对应增值税发票复印件必须加盖公章（原件备查），否则不得分；2、必须同时提供合同复印件和对应增值税发票复印件，仅提供一项不得分。
3.3  商务部分（满分2分）
3.3.1售后服务好的（包括响应时间、服务内容等），得2分。（在我公司调节阀类合格供应商的售后服务满分）。
4、对违反国家政策和利益的报价文件，询价单位和评标小组有权决定废标，并拒绝提供任何解释。
5、报价单必须加盖公章（未加盖公章视为无效报价）。  
附件三：合同主要条款
买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司          合同编号：
出受人:                                   签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后    日内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、指导调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司一分公司库区。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人免费送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到初步验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后付款。  
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装及指导调试过程中所有的安全责任由出卖人承担； 2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:  2025年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求
盐脚倒排和大泵倒空所需控制阀门设备技术规范书
一、总则
1.1本规范书适用于制盐Ⅱ系统提质增效综合技术研究项目所需控制阀门设备的功能设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本规范书和相关的国际国内标准的优质产品及其相应服务。
1.3  如对本技术规范有偏差(无论多少)都必须清楚地表达在投标文件的“差异表”中。否则将认为卖方提供的产品完全符合本招标文件和标准的要求。
1.4  为保证设计及工况要求不得私自修改设备清单相关要求。

1.5  卖方应执行本规范书所列标准。有不一致时，按较高标准执行。 

1.6  如卖方没有对本招标文件提出书面异议，买方则可认为卖方提供的产品完全满足本规范书的要求。

1.7  在合同签定后，买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。

1.8 对于进口设备，卖方提供的应为进口原装原产地产品，并附有生产厂签署的代理授权书，随货应附有原产地证明书，进口报关单等证明材料。

二、技术规范及要求

（一）卖方需仔细阅读全部条文。对于技术规格以及其他条件不清楚的情况，卖方可寻求书面咨询。

1、所遵循的标准和质量保证

A、卖方提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品须符合国家标准。

B、卖方提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另行规定外，均应符合相应的国家标准。

C、卖方所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布的标准和技术规范。

D、卖方应遵守有关地方法规、规定、法令和规则的有关要求。

2、技术文件要求卖方必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便买方评定。卖方所提供的产品样本必须同货物相一致，其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细。

卖方应给买方提供一套完整的资料随货物包装发运，其中包括阀门安装前对安装环境的要求、产品连接操作手册、应用指南和服务、安装说明及示意图，产品合格证、产品检测报告、使用说明书、质保书、装箱单等。

3、卖方所提供的货物技术规格应符合技术规范书要求，如果卖方不能响应技术文件要求，卖方应在技术参数偏离表中说明偏离情况；如果不提供技术参数偏离情况，则将认为提供的货物完全符合本技术文件的要求。

（二）、技术规格、参数及要求（不限于）

1. 投标产品必须符合下列标准相关条款的规定：

	GB3368-82
	工业自动化仪表电源电压

	GB/T13283-91
	工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精度等级

	ZBY 120-83
	工业自动化仪表工作条件温度和大气压

	ZBY 120-82
	工业自动化仪表电磁干扰电流畸变影响试验方法

	GB4439-84
	工业自动化仪表工作条件振动

	ANSI-B1636-88
	孔板法兰

	ZBY003-84
	仪器仪表包装运输技术条件


2. 技术规格书  

2.1 总则

2.1.1 本技术规范书是采购控制阀设备的有关规定，其内容包含了控制阀的设计、制造、安装调试、正常运行及供应的最低技术要求和条款，并非设备的所有细节，部分内容有可能与设备实物有出入。对于设备实物有出入的部分内容，请卖方予以书面说明和补充。

2.1.2 卖方应在满足本技术规范书的基础上，提供结构性能优良、制造工艺先进、安装运行可靠的一流产品。

2.2 一般技术要求

2.2.1  控制阀性能不低于阿自倍尔、美国费希尔、无锡工装同档次合资品牌产品性能，确保和现有使用的产品有互换性。所供设备应适合在室内/室外安装使用，并必须适合当地环境条件。

2.2.2 设备的制造、安装调试和使用应满足化工工艺的设计要求。阀门及现场安装部件必须具有足够的强度、刚度和防护、耐腐蚀性能。

2.2.3 仪表应按规定标准进行运输包装。

2.3 适用范围

本技术规范书适用于苏盐井神股份有限公司制盐Ⅱ系统提质增效综合技术研究项目所需控制阀门设备控制阀的采购。

2.4 供货要求及技术规范

2.4.1 气动调节阀技术要求

进口品牌调节阀应为100%原装进口

所有调节阀材质及密封形式均应严格满足清单要求（最低要求）

所有气动V型调节球阀应为偏心构造

所有气动高性能密封调节蝶阀应为三偏芯构造

本技术规范书中规定的气动调节阀一般要求，具体详见调节阀数据表，制造商应根据介质特性 选用合适的阀内件表面处理措施。卖方应根据计算后 CV 值提供合适口径的调节阀，并提供调节阀 计算书，说明计算标准，并提供给买方确认。执行机构设计力矩放大系数不得小于 2.0（介质易结垢）,买方应提供所供执行机构的 设计力矩和放大系数。

阀门本体特征：

◆流量特性：等百分比、近似等百分比

◆公称压力：PN16，PN25
◆泄漏量：小于额定流量系数Cv值的0.02%

◆阀门基本误差±1.5%                                                                                                                                       

◆回差：1.5%

◆死区：0.5%

◆材质：可高于清单要求

◆可调比：300：1

◆环境温度：-20--70℃、环境湿度：小于95%RH

◆工作温度：-20--180℃

◆执行机构基本误差：±1.0%

◆控制限位开关：开测、闭测

执行机构特征：

◆气缸形式：单作用气缸，阀开，活塞式（详见调节阀数据表）

◆供气气源：5Bar（表压）±10% 

◆防护等级：IP67

◆执行机构基本误差：±1.0%

阀门定位器：全电子式智能阀门定位器，输入/出信号：4--20mADC

角行程执行机构用阀门定位器

非接触式反馈连接

带4-20mA位置反馈及限位开关

能执行阶跃响应等阀门诊断

LCD 现场液晶显示

具备HART通信能力

直行程执行机构用阀门定位器：

一体化结构

0.5%的独立线性度

能执行阶跃响应等阀门诊断

具备HART通信能力

控制限位开关：开/闭，电磁阀式限位开关。                                                                                         

三、技术支持和服务

质量保证期和保修期：正常质量保证期为自合同所列货物安装验收合格交付使用之日起1年。保修期为质量保证期开始计算2年。

A、保证设备99%的可利用率，卖方应保有必需的备件，并保证10年以上的备件供应期。

B、保证期内的服务：对于由于质量问题造成的产品损坏，卖方将提供现场服务，免费维修更换损坏的产品。由于买方人为原因造成的产品 损坏，卖方有义务对损坏的产品作有偿的维修更换，更换后的质量保证期为18个月。

C、故障响应：卖方所提供的货物发生故障后，买方应立即通知卖方，卖方在接到通知后24小时内派技术人员到达现场。若卖方在规定的时间内未到，买方有权要求给予赔偿，具体做法是：从接到通知24小时后，每天赔偿买方质量保证金的2%。

D、保修期内的服务：在保修期内卖方应继续对买方使用过程中的货物损坏进行售后服务。服务是有偿的，但卖方应以低于市场价的优惠价格收取相应费用。

E、保修外服务：卖方应提供一条热线电话以保证买方及时要求服务。卖方应具备充分的备品、配件，以便及时向买方提供技术服务和备件服务。

四、包装要求
卖方应确保所提供的货物 在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不预见的损坏。随货物包装内应有全部文件和资料。

五、安装、检定和验收

1、设备投运前，应派人指导安装、调试，如发现提供的设备有任何质量或功能问题，卖方应免费调整、更换。

2、按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布的标准和技术规范进行验收。

3、交货检验：买方和卖方共同参与工厂检验，进行初步验收，按文件、合同要求对所提供的货物数量、质量和相关单证进行验收，初步验收合格后，须经买方和卖方在验收单上签字方可生效。

4、检定和最终验收：安装完毕后，由买方和卖方共同参与验收工作组进行验收，按文件、合同及标准要求对所提供货物的数量、质量、性能和安装进行验收，合格后，须经买方在验收单上签字后验收完成。由于卖方原因不能通过检定，再次及以后进行检定发生的有关费用由卖方承担。

附：控制设备数据表
	      
	工程名称 PROJECT
	调节阀采购
	项目名称 SUBPRO
	

	
	合  同  号 CONT.NO
	
	设计阶段 DES.STAGE
	

	编制PREP.
	
	
	调 节 阀 数 据 表
SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE
	图 号
DWG.NO
	

	校对CHK.
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	位 
号 
TAG  №
	
	阀 体 组 件
B O D Y
	阀体型式 
Valve type
	气动三偏心调节蝶阀

	数 
量 
Quantity
	4
	
	型 
号 
Mode №
	732E

	用 
途 
Service
	
	
	阀体直径 
Body Size
	150

	管道编号 
P & ID №
	
	
	阀座直径 
Ports Size
	150

	管道材质 
Line Material
	
	
	公称压力 
Rating
	PN16

	管道规格 
Line Size
	
	
	法兰标准/连接型式 
Conn.Type
	HG/T20592-2009/法兰式

	操 作 条 件 OPERATION
	
	阀体材质 
Body Material
	CF3M

	工艺介质 
Fluid Name
	盐浆
	
	阀芯材质 
Plug Material
	A351-CF3M+STL

	流体状态 
Fluid State
	固液混合体
	
	阀座材质 
Seat Material
	A351-CF3M+STL

	操作温度 
Opera Temp   (ºC)
	105
	
	泄漏等级 
Leakage Class
	CLASS Ⅴ

	流量单位 
Flow rate Unit
	Nm3/h
	
	流量特性 
Characteristic
	EQ% 近似

	最大流量 
Max Flow rate
	
	
	阀盖型式 
Bonnet Type
	P

	正常流量 
Nor Flow rate
	
	
	填 
料 
Packing
	柔性石墨

	最小流量 
Min Flow rate
	0
	
	额定Cv值 
Valve Cv
	

	阀前压力
In Press
(Mpa)
	最大流量时 P max
	0.6
	
	额定行程 
Rated stroke (mm)/度
	90

	
	正常流量时 P nor
	
	执 行 机 构
ACTUA TOR
	型 
式 
Type / 颜 
色 Color
	气动活塞式/浅蓝色

	
	最小流量时 P min
	
	
	型 
号 
Mode №
	63D5RCWS

	阀后压力
Out Press
(Mpa)
	最大流量时 P max
	0
	
	作用型式 
Action
	正作用

	
	正常流量时 P nor
	
	
	弹簧范围 
Spring Range (KPa)
	

	
	最小流量时 P min
	
	
	供气压力 (kPa) / 电源电压(V)
	500

	最大压差 
Max  DP △P (Mpa)
	0.5
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	Φ8

	正常压差 
Nor  DP △P (Mpa)
	
	
	手 
轮 
Hand Wheel
	有

	最小压差 
Min DP △P (Mpa)
	
	
	允许压差 
Permissible △P
	

	关闭压差 
Shut off Press(Mpa)
	0.5
	定 位 器
POSITI ONER
	型 
式 
Type
	KGP5223-D510G-0

	操作密度 
Opera Density (Kg/m³)
	1300
	
	型 
号 
Mode №
	

	标准密度 
ST Density
	
	
	输入信号 
Input Signal (mA)
	

	比 
重 
SP.Gr.
	
	
	供气压力 
Air Supply (KPa)
	340

	气体分子量 M.W
	
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	Φ8

	动力粘度 
Dynamic Viscosity cp
	
	
	防爆等级 
EXP.Class
	

	等熵指数 
Spec Heats Ratio
	
	
	电气接口尺寸 Elec.Conn.Size
	1/2NPT

	压缩系数 Z  Compress Factor
	
	其 它 附 件
ACCES SORY
	过滤器减压阀 / 三联件 Air Set
	AW30

	汽化压力Pv  Vapor Pressure (Mpa)
	
	
	电气转换器  E/P Converter
	

	临界压力Pc  Critical Press  (Mpa)
	
	
	体积流量放大器 Speed Controller
	

	计算Cv值
Calculate Cv
	最大 
Max
	
	
	自锁阀 Locked Valve
	

	
	正常 
Nor
	
	
	阀位反馈Stem Posi. Transmitter
	有；4～20mA

	
	最小 
Min
	
	
	配对法兰Flange Std.
	

	选择Cv值
	Selected Cv
	
	
	气控阀 Pneu Valve
	

	阀门开度 Travel (%)
	最大 
Max
	
	
	保护 Protection
	

	
	正常 
Nor
	
	电 磁 阀
SOV
	型号 Mode №
	

	
	最小 
Min
	
	
	电压 Electric Voltage
	

	最大噪音 
Noise Level (dB)
	
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	电源故障时阀位 Supply Fail Posion
	FC
	
	电缆接口 Electric Conn.
	

	全行程时间 Stroke Time(S)
	
	
	防爆接线盒 EXP.Outlet Box
	

	特殊要求：Special  Demands
	
	限位
开关
Limit
Sw.
	型号 Mode №
	

	
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	
	
	电气接口 Electric Conn.
	

	      
	工程名称 PROJECT
	调节阀采购
	项目名称 SUBPRO
	

	
	合  同  号 CONT.NO
	
	设计阶段 DES.STAGE
	

	编制PREP.
	
	
	调 节 阀 数 据 表
SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE
	图 号
DWG.NO
	

	校对CHK.
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	位 
号 
TAG  №
	
	阀 体 组 件
B O D Y
	阀体型式 
Valve type
	气动V型硬密封调节球阀

	数 
量 
Quantity
	4
	
	型 
号 
Mode №
	220C

	用 
途 
Service
	
	
	阀体直径 
Body Size
	200

	管道编号 
P & ID №
	
	
	阀座直径 
Ports Size
	200

	管道材质 
Line Material
	
	
	公称压力 
Rating
	PN16

	管道规格 
Line Size
	
	
	法兰标准/连接型式 
Conn.Type
	HG/T20592-2009/法兰式

	操 作 条 件 OPERATION
	
	阀体材质 
Body Material
	CF3M

	工艺介质 
Fluid Name
	盐浆
	
	阀芯材质 
Plug Material
	A3512205+STL

	流体状态 
Fluid State
	固液混合体
	
	阀座材质 
Seat Material
	A351-2205+STL

	操作温度 
Opera Temp   (ºC)
	105
	
	泄漏等级 
Leakage Class
	CLASS Ⅴ

	流量单位 
Flow rate Unit
	Nm3/h
	
	流量特性 
Characteristic
	EQ% 近似

	最大流量 
Max Flow rate
	
	
	阀盖型式 
Bonnet Type
	P

	正常流量 
Nor Flow rate
	
	
	填 
料 
Packing
	柔性石墨

	最小流量 
Min Flow rate
	0
	
	额定Cv值 
Valve Cv
	

	阀前压力
In Press
(Mpa)
	最大流量时 P max
	0.6
	
	额定行程 
Rated stroke (mm)/度
	90

	
	正常流量时 P nor
	
	执 行 机 构
ACTUA TOR
	型 
式 
Type / 颜 
色 Color
	气动活塞式/浅蓝色

	
	最小流量时 P min
	
	
	型 
号 
Mode №
	63D7RCWS

	阀后压力
Out Press
(Mpa)
	最大流量时 P max
	0
	
	作用型式 
Action
	正作用

	
	正常流量时 P nor
	
	
	弹簧范围 
Spring Range (KPa)
	

	
	最小流量时 P min
	
	
	供气压力 (kPa) / 电源电压(V)
	500

	最大压差 
Max  DP △P (Mpa)
	0.5
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	Φ8

	正常压差 
Nor  DP △P (Mpa)
	
	
	手 
轮 
Hand Wheel
	有

	最小压差 
Min DP △P (Mpa)
	
	
	允许压差 
Permissible △P
	

	关闭压差 
Shut off Press(Mpa)
	0.5
	定 位 器
POSITI ONER
	型 
式 
Type
	KGP5223-D510G-0

	操作密度 
Opera Density (Kg/m³)
	1300
	
	型 
号 
Mode №
	

	标准密度 
ST Density
	
	
	输入信号 
Input Signal (mA)
	

	比 
重 
SP.Gr.
	
	
	供气压力 
Air Supply (KPa)
	340

	气体分子量 M.W
	
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	Φ8

	动力粘度 
Dynamic Viscosity cp
	
	
	防爆等级 
EXP.Class
	

	等熵指数 
Spec Heats Ratio
	
	
	电气接口尺寸 Elec.Conn.Size
	1/2NPT

	压缩系数 Z  Compress Factor
	
	其 它 附 件
ACCES SORY
	过滤器减压阀 / 三联件 Air Set
	AW30

	汽化压力Pv  Vapor Pressure (Mpa)
	
	
	电气转换器  E/P Converter
	

	临界压力Pc  Critical Press  (Mpa)
	
	
	体积流量放大器 Speed Controller
	

	计算Cv值
Calculate Cv
	最大 
Max
	
	
	自锁阀 Locked Valve
	

	
	正常 
Nor
	
	
	阀位反馈Stem Posi. Transmitter
	有；4～20mA

	
	最小 
Min
	
	
	配对法兰Flange Std.
	

	选择Cv值
	Selected Cv
	
	
	气控阀 Pneu Valve
	

	阀门开度 Travel (%)
	最大 
Max
	
	
	保护 Protection
	

	
	正常 
Nor
	
	电 磁 阀
SOV
	型号 Mode №
	

	
	最小 
Min
	
	
	电压 Electric Voltage
	

	最大噪音 
Noise Level (dB)
	
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	电源故障时阀位 Supply Fail Posion
	FC
	
	电缆接口 Electric Conn.
	

	全行程时间 Stroke Time(S)
	
	
	防爆接线盒 EXP.Outlet Box
	

	特殊要求：Special  Demands
	
	限位
开关
Limit
Sw.
	型号 Mode №
	

	
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	
      
	工程名称 PROJECT
	
	项目名称 SUBPRO
	制盐装置自动化、智能化研发

	
	合  同  号 CONT.NO
	
	设计阶段 DES.STAGE
	施工图

	编制PREP.
	
	
	调 节 阀 数 据 表
SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE
	图 号
DWG.NO
	

	校对CHK.
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	位 
号 
TAG  №
	
	阀 体 组 件
B O D Y
	阀体型式 
Valve type
	电动笼式调节阀

	数 
量 
Quantity
	1
	
	型 
号 
Mode №
	F-107DLE

	用 
途 
Service
	
	
	阀体直径 
Body Size
	250

	管道编号 
P & ID №
	
	
	阀座直径 
Ports Size
	250

	管道材质 
Line Material
	
	
	公称压力 
Rating
	PN25

	管道规格 
Line Size
	DN250
	
	法兰标准/连接型式 
Conn.Type
	HG/T20592-2009/法兰式

	操 作 条 件 OPERATION
	
	阀体材质 
Body Material
	WCB

	工艺介质 
Fluid Name
	蒸汽
	
	阀芯材质 
Plug Material
	CF8+STL

	流体状态 
Fluid State
	汽体
	
	阀座材质 
Seat Material
	CF8+司钛莱

	操作温度 
Opera Temp   (ºC)
	145
	
	泄漏等级 
Leakage Class
	CLASS Ⅴ

	流量单位 
Flow rate Unit
	T/h
	
	流量特性 
Characteristic
	EQ% 近似

	最大流量 
Max Flow rate
	50
	
	阀盖型式 
Bonnet Type
	P

	正常流量 
Nor Flow rate
	30
	
	填 
料 
Packing
	柔性石墨

	最小流量 
Min Flow rate
	10
	
	额定Cv值 
Valve Cv
	

	阀前压力
In Press
(Mpa)
	最大流量时 P max
	0.6
	
	额定行程 
Rated stroke (mm)/度
	100

	
	正常流量时 P nor
	0.5
	执 行 机 构
ACTUA TOR
	型 
式 
Type / 颜 
色 Color
	RAB5E40+LE25.1

	
	最小流量时 P min
	0.5
	
	型 
号 
Mode №
	

	阀后压力
Out Press
(Mpa)
	最大流量时 P max
	0.4
	
	作用型式 
Action
	电开

	
	正常流量时 P nor
	0.4
	
	弹簧范围 
Spring Range (KPa)
	

	
	最小流量时 P min
	0.2
	
	供气压力 (kPa) / 电源电压(V)
	380

	最大压差 
Max  DP △P (Mpa)
	0.6
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	

	正常压差 
Nor  DP △P (Mpa)
	0.4
	
	手 
轮 
Hand Wheel
	有

	最小压差 
Min DP △P (Mpa)
	0.2
	
	允许压差 
Permissible △P
	

	关闭压差 
Shut off Press(Mpa)
	0.6
	定 位 器
POSITI ONER
	型 
式 
Type
	

	操作密度 
Opera Density (Kg/m³)
	
	
	型 
号 
Mode №
	

	标准密度 
ST Density
	
	
	输入信号 
Input Signal (mA)
	

	比 
重 
SP.Gr.
	
	
	供气压力 
Air Supply (KPa)
	

	气体分子量 M.W
	
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	

	动力粘度 
Dynamic Viscosity cp
	
	
	防爆等级 
EXP.Class
	

	等熵指数 
Spec Heats Ratio
	
	
	电气接口尺寸 Elec.Conn.Size
	

	压缩系数 Z  Compress Factor
	
	其 它 附 件
ACCES SORY
	过滤器减压阀 / 三联件 Air Set
	

	汽化压力Pv  Vapor Pressure (Mpa)
	
	
	电气转换器  E/P Converter
	

	临界压力Pc  Critical Press  (Mpa)
	
	
	体积流量放大器 Speed Controller
	

	计算Cv值
Calculate Cv
	最大 
Max
	
	
	自锁阀 Locked Valve
	

	
	正常 
Nor
	
	
	阀位反馈Stem Posi. Transmitter
	有；4～20mA

	
	最小 
Min
	
	
	配对法兰Flange Std.
	

	选择Cv值
	Selected Cv
	
	
	气控阀 Pneu Valve
	

	阀门开度 Travel (%)
	最大 
Max
	
	
	保护 Protection
	

	
	正常 
Nor
	
	电 磁 阀
SOV
	型号 Mode №
	

	
	最小 
Min
	
	
	电压 Electric Voltage
	

	最大噪音 
Noise Level (dB)
	
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	电源故障时阀位 Supply Fail Posion
	
	
	电缆接口 Electric Conn.
	

	全行程时间 Stroke Time(S)
	
	
	防爆接线盒 EXP.Outlet Box
	

	特殊要求：Special  Demands
	
	限位
开关
Limit
Sw.
	型号 Mode №
	

	备注 Remarks:

	
	防爆等级 EXP.Class
	

	
	
	电气接口 Electric Conn.
	


附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	产品名称
	规格型号
	牌号
商标
	材质
	单位
	数量
	单价（元）
	总金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
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