[image: image1.png]£ 1 R 15

Jingshen Salt&Chemical Industry Co. Ltd





             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司需采购淮安生产片区所需管道件1批，详见下表采购清单。

采购清单：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	使用部门
	计划单号

	1
	不锈钢弯头
	Φ159×4 2205
	只
	26
	氯化钙车间
	JH241024000010

	2
	不锈钢弯头
	Φ32×3 2205
	只
	10
	氯化钙车间
	JH241024000010

	3
	不锈钢弯头
	Φ57×4 2205
	只
	10
	氯化钙车间
	JH241024000010

	4
	不锈钢法兰
	DN150 PN10 2205
	片
	10
	氯化钙车间
	JH241024000010

	5
	不锈钢法兰
	DN150 PN16 2205
	片
	6
	氯化钙车间
	JH241024000010

	6
	不锈钢法兰
	DN200 PN16 2205
	只
	6
	氯化钙车间
	JH241024000010

	7
	不锈钢法兰
	DN25 PN16 2205
	只
	10
	氯化钙车间
	JH241024000010

	8
	不锈钢法兰
	DN50 PN16 2205
	只
	10
	氯化钙车间
	JH241024000010

	9
	钢制大小头
	Φ610×Φ426×10mm L245N
	只
	3
	采卤车间
	JH241022000002

	10
	钢制同心大小头
	DN300×200 PN10MPa
	只
	2
	采卤车间
	JH241022000002

	11
	钢制同心大小头
	DN250×200 PN10 接管Φ273×14/Φ219×10
	只
	2
	采卤车间
	JH241022000002

	12
	钢制偏心大小头
	DN200×150 PN1.6 接管Φ219×10/Φ159×12
	只
	2
	采卤车间
	JH241022000002

	13
	钢制等径三通
	DN600×10 L245N
	只
	2
	采卤车间
	JH241022000002

	14
	异径三通
	DN400×400 接管Φ426×10/Φ219×10
	只
	3
	采卤车间
	JH241022000002

	15
	等径三通
	DN65×DN65 接管Φ76×3
	只
	2
	采卤车间
	JH241022000002

	16
	异径三通
	DN300×300×200 接管Φ325×12/Φ219×12
	只
	2
	采卤车间
	JH241022000002

	17
	异径三通
	DN300×300×150 接管Φ325×12/Φ159×12
	只
	2
	采卤车间
	JH241022000002

	18
	90度弯头
	DN300 1.5D TA2
	只
	4
	三公司重碱车间
	JH240820000006

	19
	90度弯头
	DN300 1.D TA2
	只
	1
	三公司重碱车间
	JH240820000006

	20
	45度弯头
	DN300 1.5D TA2
	只
	2
	三公司重碱车间
	JH240820000006

	21
	钛弯头
	Φ273×4 TA-10
	只
	6
	三公司重碱车间
	JH240820000006

	22
	45°钛弯头
	Φ720×6 TA2
	只
	2
	三公司重碱车间
	JH240820000006

	23
	90°钛弯头
	Φ720×6 TA2
	只
	4
	三公司重碱车间
	JH240820000006

	18-23项钛弯头两端需配套316L材质活套法兰


报价须知：

请贵单位于2024年11 月18日10:00点前将报价文件上传至该电子采购平台（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。

报价格式见附件五报价单位报价文件格式。
所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。 

标段划分：本次询价不划分标段，报价单位必须对询价的全部内容进行报价；否则，询价方不予接受。
交货方式：供方需派专人随车交货（不接受以第三方物流或快递形式交付），到达交货地点后供方负责卸货，自带卸货人员和工具（叉、吊车），或由需方协助提供，卸货费用全部由供方承担。
联系人：采供中心机电部  季先生       

联系电话：15161715866

专用接收邮箱：SYJSCGZX@163.com（注明投选项目名称、联系人姓名）
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

 2024.11.11
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格性审查、符合性审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查、符合性审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有本项目生产、制造、供应或实施能力的有独立法人资格的制造商或经销商。
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	投选人必须提供自2021年1月1日至今钛材质管道件产品成功使用业绩（至少2份且单份合同金额在2万元以上），并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司有与本次比选设备相同或相近参数产品成功使用业绩的合格供应商可免予提供

	4
	报价文件必须有法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并盖章，报价文件内应提供有效联系方式。
	
	由评审小组审查


附件二：评审标准和办法
经评审的最低价法

评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。
附件三：合同主要条款   买　卖　合　同

出卖人：                                    　　     合同编号：

买受人: 江苏苏盐井神股份有限公司            　　　　 签订地点：淮安市淮安区                                           　　　　  

	产品名称
	型号规格
	牌号商标
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	合计（小写）：     元

    （大写）：     元整
	交货期：合同生效后      内交货


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                    本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按照            标准执行，满足买受人公司设备正常使用要求；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品在其使用寿命内应具有良好的性能 ；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。

交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司生产片区仓库（由买受人指定）。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输费用由出卖人承担。

出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。

包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。

验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第一、二条规定的相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第一、二条规定的相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。

随机备品、配件工具数量及供应办法：无。

结算方式及期限：货到初验合格提供全额13%增值税专用发票后付货款；合同总价的10%作为质保金，待质保期满（质保期为货到验收合格后12个月），无质量问题，一次付清（无息）。 在苏盐井神公司有业务往来挂账款的可免留质保金。 

第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的款项，并向买受人支付合同总价10%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民典法有关规定执行。

第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输及装卸过程中的所有安全责任由出卖人承担。2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人壹份。 

附件四：技术标准和要求

管道件按以下标准执行：

《GB/T 699-2015 优质碳素结构钢》

《GB/T 20878-2016 不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》

《GB/T 9112-2010  钢制管法兰类型与参数》

《GB/T 9119-2010  板式平焊钢制管法兰》

《GB/T 9116-2010  带颈平焊钢制管法兰》 

《GB/T 9115-2010  对焊钢制管法兰》 

《GB/T 9123-2010  钢制管法兰盖》 

《GB/T 9124-2010  钢制管法兰技术条件》 

《GB/T 12459-2017 钢制对焊管件类型与参数》 

《GB/T 13401-2017 钢制对焊管件技术规范》 

《GB/T 17185-2012 钢制法兰管件》

《HG/T 20592-2009 钢制管法兰（PN系列）》 

《JB 4728-2016  压力容器用不锈钢锻件》 

《JB 4726-2016  压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》
《JB/T 4730-2016 承压设备无损检测》
《GB/T 3621-2007 钛及钛合金板材》
如国家及行业标准有正负偏差的，一律按正偏差标准执行。
附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
报价清单一览表。（按照采购清单自制报价清单，或按下表格式报价）

投选价格表

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	设备技术参数：（请勿直接照抄询价文件技术标准和要求或询价文件技术规范书）
设备执行标准及标准号：

交货期、质保期及售后服务内容


2、按照附件一“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、附件二评审标准和办法需提供的材料。（此部分材料的提供主要影响评分）

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
PAGE  
本页为第1页，共4页

