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             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司需采购永磁电机直驱系统3套，详见下表采购清单。
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	永磁电机

直驱系统
	电机型号:DYT-YC30KB+

变频控制器:DYT-AD1000S-4T30G

详见技术规范书
	套
	3
	JH250506000039
	


现场勘查、技术咨询联系人：魏工14752339315

报价须知：

请贵单位于2025年 5月 30日14:00点前将报价文件上传至1688网站https://jsjsyh.go.1688.com，上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至采供中心专用接收邮箱（syjscgzx@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。
所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：姚玉军 

联系电话：15851796818
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025年5月23日
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的（满足附件一：合格投选人要求的）制造商。
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	制造商需具备ISO质量管理体系认证证书
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	4
	投选人必须提供自2023年1月1日至今与本次比选设备相同或相近参数产品成功使用业绩（至少3份），并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	
	
	
	


附件二：评审标准和办法

（经评审的最低价法）
经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

附件三：合同主要条款 

买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司     合同编号：
出受人:                              签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后  45   日内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司一分公司仓库。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到指导安装、调试验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后付 90%货款，留 10%质保金、质保期为货到验收合格后一年，我公司合格供应商可免留质保金。  
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装及指导调试过程中所有的安全责任由出卖人承担； 2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式柒份，买受人执陆份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:       年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求

冷却塔永磁电机技术规范书

1、总则

1.1、本技术规范书适用于苏盐井神股份有限公司第一分公司冷却塔永磁电机设备采购及相关服务，它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2、本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。
1.3、如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求，如有异议，应在差异表中列出。
1.4、本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5、交货期：45天。
1.6、本规范书经供、需双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

2、设备规范

2.1、设备名称：永磁电机

2.2、型     号：

2.3、制 造 商：

2.4、总 质 量：       kg

2.5、供货数量：3台套

3、永磁电机

永磁电机用于一分公司盐钙车间冷却塔风机电机。

海拔：220米

温度范围：-20℃—45℃

4、永磁电机参数

	永磁同步直驱变频电动机
	供方填写

	额定功率 kw
	30

	额定电压 V
	380

	额定电流 A
	57

	额定转速 rpm
	220

	额定频率 Hz
	36.7

	额定扭矩Nm
	1302

	效率(%)
	93%

	功率因数
	0.93

	过载转矩/额定转矩
	1.8

	起动转矩/额定转矩
	1.8

	防护等级（主体、接线盒）
	主体IP67/主接线盒IP67

	防腐等级
	WTHF2

	冷却方式
	自然冷却

	绝缘等级
	H级

	工作制
	S1(连续工作制)

	定子绕组接法
	星型接法

	噪声限值
	＜85dB（A）

	振动限值
	＜0.2mm/s

	启动方式
	开环矢量变频

	安装方式
	立式向上/立式向下

	润滑方式
	锂基脂润滑

	环境温度
	-20℃～45℃

	防爆等级
	/

	旋转方向
	双旋向

	电机格兰头
	不锈钢格兰头

	电机轴承
	SKF/FAG

	电机进线口参数
	比常规配置标准大一个规格

	轴承加油
	电机前后留有加油孔（也可使用自动注油器）

	电机重量
	750kg


5、技术要求

（一）所供设备符合使用要求，满足行业相关规定。

（二）供方保证提供的货物是全新的、未使用过的，采用优质材料和先进工艺制造的，并在各个方面符合冷却塔风机所用工况规定的质量、规格和性能要求。

1.冷却塔风机配套电机选用永磁变频直驱电机，防护等级IP67,符合湿热环境中持久运行的要求，冷却方式选用自冷形式，故障率低，电机效率达到93%以上；电机正常使用年限不低于 25 年。

2.电动机定子绕组、铁芯要求：定子线圈采用集中式绕组、耐电晕漆包线绕制，绕组端部线圈间垫适性材料，并采用“真空压力浸漆”+“环氧树脂真空灌封”双重工艺，以保证电动机具备良好的防尘、防潮功能；转子铁芯要求：采用整圆形式一体成型硅钢片，镶嵌永磁体结构，不接受拼接形式硅钢片，不允许采用表贴式结构；永磁体要求上市公司或央企国企生产；硅钢片采用宝钢、武钢，牌号不低于50DW470。

3.永磁直驱电机要求采用低速大扭矩永磁直驱结构形式，不接受带齿轮或有内、外置减速机等永磁半直驱电机；新的驱动系统必须具有高安全可靠性、高效节能、总体维护量少的特点。

4.永磁直驱电机驱动轴采用锥轴设计，与冷却风机锥轴配套直连，锥轴端面采用端盖锁紧，不额外增加轴套或联轴器等部件，电机轴材质40Cr或42CrMo。

5.永磁直驱电机定子线圈采用集中式绕组，漆包线要求采用 H 级，要求过载能力强，安全可靠性高。

6.永磁直驱电机绝缘水平H 级绝缘，耐温180℃；电机整体防护等级达到 IP67；电机防腐等级满足WF2防腐要求；电机定子绕组温升不大于60K。

7.永磁电机冷却方式为自冷。

8.永磁直驱电机定子每相绕组预埋 2 支 PT100 测温装置(共 6 支，3 用 3 备)， 前、后轴承各预埋 1支PT100 测温装置，PT100为三线制。

9.永磁变频直驱电机配套测振功能，电机负载端带1支振动传感器，输出信号：二线制，4～20mADC。

10.防护等级（主体、接线盒）IP67；主电缆和辅助信号电缆分别使用独立接线盒，格兰头材质为不锈钢，主电缆进线口尺寸比常规配置标准大一个规格。

11.轴承要求使用进口品牌（SKF/FAG）圆锥滚子轴承和球面滚子轴承，并提供证明资料；电机两端留有轴承加油口。

12.永磁电机采用扁平化设计方案，要求不动原安装基础、不改变风扇安装高度；永磁直驱电机应效率高、体积小、重量轻、占用空间小，确保设备平台基础承重在安全范围内长期运行，满足 365 天 24 小时连续安全、稳定生产需要。

13.要求投标厂家设计方案成熟、有良好应用业绩；提供冷却塔应用30KW及以上的永磁电机实际业绩不低于5个，提供合同、和发票扫描件。

14.电机具备ExdIIBT4Gb等级的防爆合格证。并具备同类设备应用业绩。

15.噪音等级:符合国家2类标准（昼间60分贝，夜间50分贝）

（三）控制部分（变频器+控制柜）

1.控制永磁同步直驱电动机，直接驱动负载设备，硬件结构和软件控制为永磁同步直驱电机专门设计，抗负载冲击能力强。

2.调速方式：全数字开环同步矢量控制。

3.运行方式：电控装置的静、动态性能指标必须满足冷却塔两象限运行的要求；

4.控制方式：采用同步矢量控制方式，启动转矩不小于150%额定转矩。

5.过载能力：1.2IN三十分钟，1.5IN两分钟，2IN一分钟，确保平稳起动，并长期稳定运行；

6.低频运转时，具有恒转矩调速功能，能保证150%的额定转矩输出。

7.保护：变频器设有过压、欠压、过流、过载，功率元件过热以及电机绕组过热、缺相等保护，设有故障记忆功能；

8.变频器总谐波含量不大于5％； 

9.变频装置能进行远程和就地操作，并可对其进行远程/本地控制的切换；

10.在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。在最低输出频率时，应能持续地输出额定电流。在最高输出频率时，应能输出额定电流或额定功率；

11.变频装置可实现电机轴承温度、电机绕组温度数据显示，并具备接入甲方中控的条件。

12.变频装置带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供指示，能在就地显示，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。

13.现场设置启停装置，可本地/远程切换；（看业主要求，不需要则删除）；

14.控制柜设置PLC和触摸屏（看业主要求，不需要则删除），具有监测永磁电机运行参数(温度、振动、转速、电流)，具有报警、联锁功能，并预留RS485 信号通讯接口，具备接入后台 DCS条件；

15.永磁同步变频电动机可以根据设备需求负载变化，具备实现智能化自动调整运行转速的功能，使整个驱动系统更加节能。

（四）卖方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范书的要求。卖方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充。

（五）组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等,应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。应标方应选择最好的涂层涂敷方式，以防止设备在运输、储存期间不被腐蚀。

（六）本技术要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本规格书和最新工业标准的优质产品。

6、电动机规范和标准

以下为本产品设计、制造、验收执行的主要国家标准、规范，其相关过程必须达到或超过标准要求。卖方所提供的电动机应满足下面所列规范和标准的最新版的要求，但不限于此。

	GB/T 191
	包装储运图示标志；

	GB/T 13384-2008
	机电产品包装通用技术条件；

	GB/T755-2008
	旋转电机定额和性能；

	GB30253-2013
	永磁同步电动机能效限定值及能效等级;

	GB/T 1029-2012
	三相同步电机试验方法；

	GB/T997-2008
	旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类

	GB/T1971
	旋转电机线端标志与旋转方向；

	GB/T2423.4-2008
	电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法；

	GB 4208-2008
	外壳防护等级（IP代码）；

	GB 12665-2008
	电机在一般环境下使用的湿热试验要求；

	GB/T 2900.25-2008
	电工术语 旋转电机； 

	GB/T 22711-2008
	高效三相永磁同步变频电动机技术条件； 

	GB/T 21418-2008
	永磁无刷电动机永磁同步变频电动机通用技术条件； 

	GB/T 2423.4-2008
	电工电子产品环境试验；

	GB/T4772.2
	旋转电机尺寸和输出功率等级第2部分：机座号355-1000和凸缘号1180-2360； 

	GB/T10068-2008
	轴中心高为56mm及以上电机的机械振动的测量、评定及限值；

	GB/T10069.3-2008
	旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值；

	GB/T 22669-2008
	三相永磁同步电动机试验方法

	GB30253-2024
	永磁同步电动机能效限定值及能效等级


7、电动机技术要求

磁极铁心： 

a.材料：该零件的材料选用低损耗硅钢片，此材料具有良好的导磁性。

b.结构：该部件由转子冲片叠压而成，叠压系数大于0.95。

c.主要作用：永磁体的支撑零件，并形成转子磁路。

永磁体：

a.材料：该零件材料选用稀土永磁材料—钕铁硼，要求上市公司及以上品牌。

b.结构：该零件为规则的块状结构，表面经镀镍防锈处理。

c.主要作用：提供电机主磁通。

8、永磁电机参数

（一）性能验收试验的目的是为了检验所购设备的性能是否符合要求。

（二）性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

（三）性能试验的时间：具体试验时间由买方、卖方商议，由买方确定。

（四）性能验收试验由买方、卖方参加。如试验在现场进行，卖方要按要求进行配合。

（五）现场验收试验的内容

1.买方在设备完全安装好后，按技术规范有关要求进行验收试验。

2.进行验收试验时，买方应派人到现场提供帮助和协助。卖方也要提供所需的技术配合和人员配合。

（六）性能验收试验结果的确认

对性能验收试验的结果双方均应承认。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

9、性能保证

永磁直驱电机质保期为验收合格后12个月，或发货后18个月。质保期内，确因产品质量不良而发生不应有的损坏时，卖方无偿及时为用户修理或更换损坏的零部件。

10、技术文件

卖方在设备出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。这些文件至少包括：

● 产品检验合格证书；

● 出厂检测报告；

● 安装、使用、维护手册

● 变频器指导手册

附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	金额
	备注

	1
	永磁电机直驱系统
	
	
	套
	3
	
	


2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
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