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             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司需采购第二分公司所需贴标机1台，详见下表采购清单。

采购清单：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	使用部门
	计划单号

	1
	22SYJS贴标机
	现场定制
	个
	1.0
	普通食盐分装车间
	JH250313000009


报价须知：

请贵单位于2025年 4月 3 日10:00点前将报价文件上传至1688网站https://jsjsyh.go.1688.com，上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至采供中心专用接收邮箱（syjscgzx@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查、其次进行符合性审查（详见附件一）；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。

具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
投选人报价格式见附件五报价单位报价文件格式。

所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。
联系人：季俊灵      

联系电话：0517-87037052
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025.03.28
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格性审查、符合性审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查、符合性审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有本项目生产、制造、供应或实施能力的有独立法人资格的制造商或经销商。
	提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件。
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	投选人必须提供自2022年1月1日至今与本次询价设备相同或相近参数的贴标机供货业绩（2份以上）。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供

	4
	报价文件必须有法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并盖章，报价文件内应提供有效联系方式
	
	由评审小组审查


附件二：评审标准和办法
经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

附件三：合同主要条款   

买　卖　合　同

出卖人：                                    　　     合同编号：

买受人: 江苏苏盐井神股份有限公司            　　　　 签订地点：淮安市淮安区                                           　　　　  

	产品名称
	型号规格
	牌号商标
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	合计（小写）：     元

    （大写）：     元整
	交货期：合同生效后      内交货


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                    本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按照            标准执行，满足买受人公司设备正常使用要求；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品在其使用寿命内应具有良好的性能 ；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。

交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司生产片区仓库（由买受人指定）。

运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输费用由出卖人承担。

出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。

包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。

验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第一、二条规定的相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第一、二条规定的相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。

随机备品、配件工具数量及供应办法：无。

结算方式及期限：货到初验合格提供全额13%增值税专用发票后付货款；合同总价的10%作为质保金，待质保期满（质保期为货到验收合格后12个月），无质量问题，一次付清（无息）。 在苏盐井神公司有业务往来挂账款的可免留质保金。
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的款项，并向买受人支付合同总价10%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民典法有关规定执行。

第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输及装卸过程中的所有安全责任由出卖人承担。2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人壹份。 

附件四：技术标准和要求

贴标机采购主要功能及参数要求
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主要用途及性能 

PLC控制平面贴标机，配置了超大规模集成电路，微电脑控制并采用汉字触摸屏，实现了人机对话。微电脑配置，既可利用触摸屏方便的完成各种数据的输入，也可在设备启动后对贴标机的运行进行全方位的控制。


 该不干胶贴标机设备结构简洁合理，操作方便。可根据产品、贴标纸的规格和特点，对生产能力作无级调整。选用该贴标机对盒子贴标的适应性强，可用于食品、药品、化妆品等各种规格的中包和小盒，不论是使用透明或不透明的不干胶标签，均能在瓶子或容器上贴上令人满意的标签。
主要规格和技术参数  

贴标速度：20～60组/分钟（视被贴物体和标签长度而定）
适用标签范围：宽度10mm～90mm，高度10mm～1300mm
电机总功率：500W   电压：220V  50～60HZ
外型尺寸：不大于1200×750×1650  
工作条件和适用环境  

采用标纸卷筒规格：直径≤300毫米的不干胶贴标卷筒，卷筒最大宽度90毫米，卷筒孔径75毫米。
工作温度：5～35℃

工作湿度：30%～80% RH

工作环境：无易燃易爆气体及粉尘

主要结构 

由标站、底座、人机操作屏、电控部分组成。
控制系统的配置及工作原理 

控制系统的配置与控制内容：

配置：贴标机PLC控制系统，是采用技术成熟的PLC、高速D/A转换、光电检测、高点阵液晶显示、触摸屏控制等多项现代电子技术。该控制器由微电脑控制部分（触摸屏、系统控制板及信号接口板），信号传感部分（漫反射式光电传感器和对射式光电传感器），伺服电机及驱动部分，稳压电源部分等组成。系统选用了超大规模集成电路，进口优质元器件，贴标速度快、可靠性高、稳定性好。该控制器是在传统液晶控制器的基础上发展而来，和以往液晶控制器相比较不但加大了人机接触界面，还增加了图形显示和中文信息提示功能，使控制操作方便快捷更具人性化。尤其增加了调速电机的数字化控制，从而在真正意义上实现了由控制器控制整个机械运行的目标。

1-2控制与故障内容：
1-2-1标盘用尽自动停机：可在一盘标签用尽时自动停机报警。

1-2-2剩余标签不足提醒：当一盘标签数量不足一定的数量时发出声音提示，督促操作人员提前准备更换标签。

1-2-3系统每分钟对贴标速度进行一次检测，为操作者随时控制产量提供依据。

1-2-4调速电机集中控制：控制器可以直接控制各调速电机的速度与启停。

1-2-5全中文提示动态菜单：触摸屏显示的中文菜单根据不同界面显示不同的内容，实现动态显示，全部报警、提示采用中文直观说明。

1-2-6断电数据保护：如果机器意外断电，控制器可以保护设置参数及统计数据不丢失。
1-2-7故障提示及声光报警：对贴标过程中的多种故障进行监控，一旦系统出现故障，此时系统会自动停机，并且发出蜂鸣提示音。 

工作原理描述：

控制器通过检物传感器检测到输送带上需贴标的物体后，马上启动送标步进电机，快速送出标签，配合卷标电机动作，当标位检测传感器检测到标签间隙时，停止步进电机送标动作，此时送出打码信号，控制器对已贴标签进行计数，同时刷新显示屏幕，判断各设置值，及时发出提示报警，有效控制设备的正常运行。

控制系统的使用说明 

1.主操作界面功能描述：

启动：设备启动键

停止：设备停止键

出标测试：单击一次剥离一张标签（注：安装完标签后可单击出标测试，看出标是否顺畅）

实时生产监视：

产量基数：记录已贴标数量

Tact Time：单个物体贴标时间

Clear：清除功能

实时生产设定：

出标延时：检物光电检测到物体后延时多少时间后出标(单位：毫秒）

Running speed：标签剥离速度

ALARM RESET：报警复位

BUZZER STOP：蜂鸣器停止

生产日报表：记录每日生产相关参数

    在主操作界面单击相关功能键进入IO监控界面，该功能界面可实时监控各输入，输出点工作是否正常。

操作步骤

2-1 开机

2-1-1 旋转电源开关，报警灯黄色部分常亮

2-1-2 人机操作屏进入开机状态，完成开机后显示待机状态

2-2 调整参数

2-2-1 根据实际需求调整相关贴标参数

2-2-2 完成参数调整后单击启动键进行生产

2-2-3 结束生产后单击停止键

附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
报价清单一览表（按下表报价清单，既有总价也要有分项单价）。

投选价格总表

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	设备技术参数：（请勿直接照抄询价文件技术标准和要求或询价文件技术规范书）
设备执行标准及标准号：

交货期、质保期及售后服务内容


2、按照附件三“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。
5、报价单位认为需要提供的其他材料。
报警灯





主动力轮





收标盘





电器控制柜





放标盘
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角度调节





剥标板





标签外卷检测光电





检标光电





调节手轮





电源开关





人机操作屏
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