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             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

采购文件
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司需采购磁力调节器1套，详见下表采购清单。
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	磁力调节器
	6kv-250kw-8级高压电机

详见技术规范书
	套
	1
	JH250716000003
	


报价须知：

请贵单位于2025年8 月 27 日9:00点前登录苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/，需先行注册），将报价文件在报价时间截止前扫描上传，报价文件名称（物资名称+联系人+报价单位），报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。
所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：姚玉军 

联系电话：0517-87037051

地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025年8月13日
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的（满足附件一：合格投选人要求的）制造商。
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	制造商需具备ISO质量管理体系认证证书
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	4
	投选人必须提供自2024年1月1日至今与本次询价设备相同或相近参数产品成功使用业绩（至少3份），并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	
	
	
	


附件二：评审标准和办法

本次比选，采取综合评估法进行详细评审，并采取打分的方法衡量投选文件是否最大限度地满足比选文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评审委员会从以下几方面对投选文件进行详细评审和打分（各项评分点得分取所有评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为各项最终得分），并根据总得分高低进行排名（当得分相同时，按照报价由低到高进行排名），推荐中选候选人，详细评审办法如下： 
1报价价格的合理性，主要对报价价格进行评价（满分90分）
以经评审的各投选人的最终投选价的平均值作为基准价，得满分90分。各投选人经评审的最终投选价与基准价相比每高1%扣1分，不足1%部分按内插法计算,小数点保留两位。各投选人经评审的最终投选价比基准价低的不扣分。比选文件中投选报价明显不合理的，由评审委员会初审后按无效报价予以否决处理。

2 技术业绩部分（满分8分）
2.1 能够提供近二年（2023年6月1日－2025年6月1日）与本次采购磁力调节器相同或相近参数的业绩合同，每份合同金额须在20万元以上，同时提供与合同相对应的加盖公章的发票复印件，原件备查，有一份得1分；最高得7分。（附发票清单明细（按第五部分固定格式编写），所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”提供查验，如无法查验，则视为不合格业绩）
2.2售后服务好的（包括响应时间、服务内容等），得1分。
3  商务部分（满分2分）
3.1投选文件的完整性，得1分。
3.2资金财务状况良好的，得1分。
4、对违反国家政策和利益的投选文件，比选单位和评审委员会有权决定废标，并拒绝提供任何解释。
5、报价单必须加盖公章（未加盖公章视为无效报价）。  
附件三：合同主要条款 

买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司     合同编号：
出受人:                              签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后  20工作日 内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为到货后 18 个月或设备安装投运后一年，以先到为准。质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司仓库。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到指导安装调试验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后三个月内付款。
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装、调试过程中的所有安全责任由出卖人承担。2、出卖人需与买受人所属地第二分公司签订安全生产及环保管理协议。3本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；5、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:       年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司

6kv-250kw-8级高压电机

磁力调节器

技
术
规

范

书

二〇二五年七月

1、总则
1.1 本规范书适用于江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司所需磁力调节器。它提出了磁力调节器技术特性和技术要求，卖方应根据此要求负责对磁力调节器进行结构详细设计、制造、运输、指导安装和指导调试等。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和现行国标要求及相关服务。

1.3 卖方必须执行本技术规范书所列标准（但不仅限于此）。卖方在设备详细设计、制造、运输和指导安装过程中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版标准。本技术规范所引用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。如果本规范书与现行使用的有关国家标准以及部分标准有明显抵触的条文，卖方应及时书面通知买方。

1.4 卖方所提供的产品（含外购件）必须是满足要求的全新产品。符合国家相关的安全、节能、环保要求。

1.5卖方所提供的产品（含外购件）出厂前应根据行业相关标准进行检验，检验合格方可出厂，并提供相关检验报告。

1.6本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

2、供货范围

磁力调节器1套（含配套联轴器、电动执行机构等，具体见下表）、图纸

	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量

	1
	磁力调节器
	双筒式结构，
调速范围30%-97%
	台
	1

	2
	电动执行机构
	品牌见4.3.4要求，输出信号4-20mA，380V，带底座和拐臂式
	台
	1

	3
	联轴器
	连接负载和永磁
	套
	1

	4
	热控仪表
	
	套
	1

	5
	电气、热控电缆
	按实际需求
	米
	若干

	6
	转接箱
（配电箱）
	非标定制
	套
	1

	7
	控制模块
	按实际需要
	块
	若干

	8
	专用工具
	安装专用工具
	套
	1


3、技术特性表

  3.1设备参数（电机）
	电机型号
	YRKK4502-8

	额定功率
	kW
	250

	额定电压
	V
	6000

	安装方式
	卧式


3.2磁力调节器参数

	设备名称及参数
	磁力调节器

	电机参数：250kW/750rpm

安装方式：卧式安装
	型号：厂家选配 (空冷)

配套功率：250kW (750 rpm)

峰值扭矩：3183 N·m

调速范围：30%-97%


4、技术要求

所供货的磁力调节器必须按以下标准设计和制造，以下列出了主要标准，所列标准、规范若与供方所执行的标准不一致时，应按较高标准要求执行。以下标准应以现行的最新版有效版本为准。
4.1通用国家标准
GB755-200《旋转电机定额和性能》
GB10069《旋转电机振动测定方法及振动极限值》
GB/T 307.1 滚动轴承向心轴承公差

GB/T 1032 三相异步电动机试验方法

GB/T 1184 形状和位置公差，未注公差值

GB/T 1801 极限与配合，公差带和配合的选择GB／T5226.1-1996《工业机械电气设备第一部分通用技术条件》
GB／T13384－1992《机电产品包装通用技术条件》
GB50171-92《电气装置工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB/T10069.1-2006旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法
GB/T10069.2-2006旋转电机噪声测定方法及限值第2部分：旋转电机噪声简易测定方式
GB 10069.3-2008旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值
SH 3024-1995石油化工企业环境保护设计规范
JB/T 5337-1991YW系列无火化型三相异步电动机技术条件（机座号80～315）

4.2专用行业内标准
磁力调节装置（包括外购件）的设计以及用于它的制作材料由供方推荐，除非需方另有规定；其设计、制造、喷涂、检验、试验和包装应符合供方的制造标准及国家标准，并在投标文件中列出，应包括但不局限于下列的有关标准和规范：
GB/T3217-1992

    《永磁材料磁性试验方法》
GB/T13560-2009

《烧结钕铁硼永磁材料》
GB/T24270-2009

《永磁材料磁性能温度系数测量方法》
JJF1239-2010


《稀土永磁体磁性温度系数》
JJG352-1984


《永磁材料标准样品磁特性》
GB/T3190-2008

    《变形铝及铝合金化学成分》
GB/T20078-2006

《铜和铜合金-锻件》
GB/T2040-2008

    《铜及铜合金板材》
QJ502A-2001


《铝合金、铜合金锻件技术条件》
4.3 质量要求
4.3.1磁力调节装置额定功率应达到250kw（750rpm），采用双筒式结构，不接受盘式、单筒式、绕组式、移动底座式结构。
4.3.2安装磁力调节装置运行后，要求本体振动测量值保证（垂直、水平、轴向振幅<0.08mm）。
4.3.3磁力调节装置在调速范围内任何区段的运行噪音必须低于65分贝。
4.3.4配套的电动执行机构必须选用英国ROTORK(IQ系列)、德国SIPOS、德国EMG品牌执行器之一。
4.3.5磁力调节装置轴承运行温度不得超过80℃。
4.3.6磁力调节装置应能实现全自动调节，接入热控系统，同时具备就地手摇调节功能做为补充控制方式。
4.3.7磁力调节装置在调速过程中的任何位置，周围100mm空间内都不会有磁铁外漏和磁场外泄问题，以避免磁场对周边设备和仪表的正常工作造成干扰。
4.3.8磁力调节装置应能实现电动机缓冲启动/停机功能，延长电动机电气使用寿命。
4.3.9磁力调节装置应能隔离电动机侧与负载侧的振动，减少整个系统的振动。
4.3.10应提供设备使用的运行显示，包括不限于实际转速、电动执行器开度、反馈信号、轴承温度等。
4.3.11 磁力调节器需要考虑设备防腐蚀，尽可能采用304不锈钢材料，不得使用铜质材料，主体原件在正常使用维护条件下，使用寿命需达到25年。
4.3.12设备投运后12个月内，发生因质量问题引起的设备故障，卖方在接到买方通知后组织人员24h内及时赶到现场无偿负责返修。

4.3.13卖方负责磁力调节器指导安装和调试，安装和调试等所需专用工器具由卖方提供，指导期间发生因安装质量引起的设备损坏，由卖方无偿负责返修。
4.3.14磁力调节器的冷却形式为空气冷却。
5、包装及运输

5.1配件须在检验合格后方可进行包装、发货。

5.2配件的包装应符合安全、经济、不受损的要求，卖方应对不合适的包装所引起的配件丢失承担全部责任。

5.3配件包装，应保证在运输和储藏过程中不发生变形和损坏，配件到达买方卸货后出现变形和损坏卖方不承担一切责任和费用。

6、技术服务和承诺

6.1卖方应保证其提供的配件为全新的、采用最佳材料和一流工艺制造的，并符合本协议规定的质量、规格、性能要求。

6.2合同配件的质量保证期为买方在卖方生产现场对所有配件验收合格之日起12个月。在质保期内，配件发生故障，卖方在接到买方通知24小时内到达现场维修，在正常运行的情况下，配件在使用中出现故障，按“先恢复生产，后分清责任”的原则进行处理。

6.3配件在质保期满前，如因卖方原因造成的问题，卖方应免费维修、更换，更换后的部件质保期为12个月；如因买方原因造成的问题，卖方也应及时修复、更换，费用由买方承担。

6.4在配件制造期间，根据需要买方可对配件进行验收。

6.5卖方应免费向买方参加检验人员提供必要的检验用的资料、仪器及材料，并提供交通方便，以保证检验工作的顺利进行。

6.6卖方在配件出厂前，应用函件或传真通知买方，以便买方做好验收接货的准备工作。

6.7如果设备配件任一零部件在检验过程中，不符合图纸要求及合同技术附件中的规定，卖方应设法消除其缺陷，直至产品合格获得满意为止。

6.8按照本合同技术附件进行的所有检验，无论买方是否派代表参加，都不能解除卖方按合同要求应承担的责任。

6.9凡是在安装、调试过程中发现的问题，卖方将在24小时内赶到现场解决问题。

6.10卖方的配件实行终身技术咨询服务及技术支持，提供完善、及时、和谐的售后服务。

6.11 卖方需向买方提供至少壹份详细图纸（含电子版图纸，要PDF和CAD各一份格式），含各易损件规格型号。
7、其它未尽事宜，双方协商解决。

附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	


2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。

	
	


附件六：进厂施工安全告知函（如需要）
进厂施工安全告知函

请贵单位提供如下资料：
⑴企业资质、安全证书
⑵安全管理机构
⑶公司主要负责人及专兼职安全员《安全生产知识和管理能力考核合格证》（应急管理局颁发）或者应急管理部门核查认可的安全培训机构颁发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。
⑷特种作业人员资格证书(应急管理局颁发）、特种设备作业人员（市场监督管理局颁发）
⑸进入公司作业全体人员一览表[包含人员姓名、性别、身份证号、岗位或工种、特种（设备）作业人员要注明证件有效期及下次复审日期]
⑹安全管理制度
⑺工器具一览表
⑻进入公司作业全体人员体检证明(县、区级）
⑼进入公司作业全体人员培训情况（外协单位内部）
⑽作业前安全交底
⑾中标方须为前来施工的员工购买《雇主责任险》30万元/人；《团体意外伤害保险》和《意外费用补偿团体医疗保险》保险金额合计不低于（含）100万元/人。三项保险总合计不低于（含）130万元/人。

进入公司作业人员的用工合同及工伤保险（或符合本工种保险类别的保额不低于130万元/人的意外伤害保险）或三个月以上社保证明；从事高处作业的特种作业人员，必须购买包含高空意外赔付保额不低于130万元/人的意外伤害保险。
请于   年  月  日前将以上资料提供到（某某分公司）安全管理部审核；到期未提供资料、资料审核未通过的单位，一律不得在厂内作业。
资料审核通过后，缴纳安全风险保证金不低于5000元，签订安全管理协议后，外协单位方可入厂作业。
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