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             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

采 购 文 件
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司需采购第二分公司激光喷码机1批，详见下表采购清单。

采购清单：

	名称
	规格型号
	单位
	数量
	部 门/车 间
	计 划 单 号

	激光喷码机
	紫外10W
	套
	5
	高中端食盐分装车间
	JH250718000008


报价须知：

请贵单位于2025年8 月 13日10:00点前登录苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/，需先行注册），将报价文件在报价时间截止前扫描上传，报价文件名称（物资名称+联系人+报价单位），报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查、其次进行符合性审查（详见附件一）；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。

具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
投选人报价格式见附件五报价单位报价文件格式。

所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司第二分公司。
联系人：季俊灵      

联系电话：15161715866
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025.08.06
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格性审查、符合性审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查、符合性审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有本项目生产、制造、供应或实施能力的有独立法人资格的制造商或经销商。
	提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件，原件备查，经销商须提供制造商的授权书（提供授权书复印件，加盖公章，原件备查）
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人的信誉及财务经营状况良好，近三年未发生过重大质量事故和重大安全事故，在报价截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被 “ 国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。
	仅须提供有无严重失信及违法的相关信息
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人必须提供自2023年1月1日至今与本次比选设备相同或相近参数产品成功使用业绩（至少2份，且每份合同激光喷码机供货数量在5台以上），并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供

	4
	报价文件必须有法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并盖章（报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书），报价文件内应提供有效联系方式。
	
	由评审小组审查


注：本项目不接受联合体投标
附件二：评审标准和办法
经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

按下表提供单台套喷码机（含常用易损配件）价格，由评审小组进行评审
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价

	激光喷码机
	紫外10W
	套
	1
	

	激光发生器
	
	套
	1
	

	扫描振镜
	
	个
	1
	

	电源
	
	个
	1
	

	同步器
	
	套
	1
	

	传感器
	
	套
	1
	

	
	
	
	合计：
	


注：报价人报价文件内需包含承诺函，承诺自设备质保期满后5年内按上表配件价格提供常用易损配件，承诺函格式自拟。
附件三：合同主要条款   

买　卖　合　同

出卖人：                                    　　     合同编号：

买受人: 江苏苏盐井神股份有限公司            　　　　 签订地点：淮安市淮安区                                           　　　　  

	产品名称
	型号规格
	牌号商标
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	合计（小写）：     元

    （大写）：     元整
	交货期：合同生效后      内交货


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                    本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按照            标准执行，满足买受人公司设备正常使用要求；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品在其使用寿命内应具有良好的性能 ；质保期为货到验收合格后24个月，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。

交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司生产片区仓库（由买受人指定）。

运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输费用由出卖人承担。

出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。

包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。

验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第一、二条规定的相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第一、二条规定的相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。

随机备品、配件工具数量及供应办法：无。

结算方式及期限：货到初验合格提供全额13%增值税专用发票后付货款；合同总价的10%作为质保金，待质保期满（质保期为货到验收合格后24个月），无质量问题，一次付清（无息）。 在苏盐井神公司有业务往来挂账款的可免留质保金。
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的款项，并向买受人支付合同总价10%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民典法有关规定执行。

第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输及装卸过程中的所有安全责任由出卖人承担。2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人壹份。 

合同附件：常用易损配件价格表
附件四：技术标准和要求

紫外激光喷码机技术规范书

1、技术参数

	激光机整
机

	整机材质
	全氧化铝结构

	
	激光输出功率
	≤10W

	
	激光频率
	30-150KHz

	
	激光器
	紫外激光发生器

	
	激光波长
	355nm

	
	标刻速度
	≤8000mm/s

	
	控制主板
	工业级高度集成化一体式主板

	
	操作系统
	满足现场实际操作要求

	
	冷却系统
	水冷（温度设定25℃）

	
	标刻系统
	激光喷码专用

	
	操作平台
	10.4英寸触摸屏

	
	接口
	SD卡接口/USB2.0接口/通信接口

	
	数据保护
	在电源意外断电的情况下，确保用户数据不丢失

	
	镜头旋转
	扫描头可360度任意角度旋转

	
	电源要求
	AC220V,50-60Hz

	
	整机功率
	1000w

	
	防护等级
	IP65

	
	污染等级
	标刻本身不会产生任何化学物品

	环境耐抗性
	存放环境温度
	5℃-40℃

	
	工作环境温度
	

	
	存放环境湿度
	5%-90%（无冷凝）

	
	工作环境湿度
	

	镜头参数
	打标范围
	100*100mm

	
	打标划线类型
	点阵、矢量

	
	最小线宽
	0.03mm

	
	重复定位精度
	0.01mm

	
	定位方式
	红光定位

	
	对焦方式
	双红光对焦

	
	打标字符行数
	在打标范围内任意编辑

	
	生产线速度
	0-150m/min（视产品材质及标刻内容）

	字符类型
	支持字体类型
	单线字体/双线字体/点阵字体

	
	图形文件格式
	PLT格式矢量文件输入/输出

	
	文件格式
	BMP/DXF/JPEG/PLT

	
	图形元素
	点、直线、圆弧文本、矩形、圆

	
	变量文本
	序列号、时间、日期、计数器、班次

	
	条码
	Code39、Code93、Code128、EAN-13等

	
	二维码
	Data Matrix等

	在线编辑
	支持在不停机状况下在线编辑标刻信息

	软件定制
	软件可根据用户的生产线各种控制要求进行相应定制和开发

	故障提示
	激光机就绪信号指示

	
	激光机喷印信号指示

	
	激光机温度、电压故障指示

	
	激光机漏打告警指示

	产品检测
	产品检测输入
	NPN/PNP/24V检测器

	
	产品速度检测
	NPN/PNP/24V/5V/RS422同步器或同步信号

	通信互联
	通讯方式
	支持USB文件导入/导出、系统备份，支持SOCKET通讯方式

	
	PLC通信输入
	联锁输入信号、标刻启动/停止控制信号、故障清除信号

	
	PLC通信输出
	激光就绪信号、正在打印信号、故障输出信号

	技术资料
	提供设备简易操作手册、详细软件说明（光盘）、相关合格证明


2、配置要求
	激光发生器
	英诺

	控制系统
	定置

	高速数字扫描振镜
	防水设计

	场镜+扩束
	晶格子

	激光发生器电源
	明纬

	控制系统电源
	明纬

	红光对焦
	定制

	红光定位
	定制

	支架
	三维飞行支架，全铝结构

	开关部件
	施耐德


3、性能要求
（1）打标效果：清晰、无毛边。  
（2）重复精度：±0.02mm。  
（3）连续工作时间：≥24小时（稳定运行）。  
4、售后服务
（1）质保期：整机质保2年。
（2）技术支持：24小时在线响应，24小时内现场服务。
5、验收标准  
（1）打标样品符合客户提供的样板要求。  
（2）设备运行无异常噪音、发热。  
（3）满足现场喷印速度及通讯要求。
主要备件价格清单
附主要备件价格清单，作为设备到保后，备件采购的主要依据，便于后期设备维修的备件采购。
打印样品

    现场为工艺为袋子包装好后，纵向输出横向打印，表面稍有弧度。
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Jingshen Salt&Chemical Industry Co. Ltd




附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
报价清单一览表（按下表报价清单，既有总价也要有分项单价）。

投选价格总表

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	设备技术参数：（请勿直接照抄采购文件技术标准和要求或采购文件技术规范书）
设备执行标准及标准号：

交货期、质保期及售后服务内容


2、按照附件三“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应采购文件）

（报价文件与采购文件的偏离）
	序号
	采购文件
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应采购文件的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料（承诺函、所提供喷码机具体参数）。
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