苏盐井神公开询比采购公告

江苏苏盐井神股份有限公司采供中心现对 储气库卤水制盐综合利用项目 所需的100T汽车衡及无人值守系统等设备进行公开询比采购，本次询比采购为资格后审。
一、采购人信息 
1. 采购人单位名称：江苏苏盐井神股份有限公司  
2. 地址：江苏省淮安市淮安区井神路1号  
3. 联系人（电话）：杨质明 13305230121  
二、采购内容 
1、采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	品牌

	1
	汽车衡及配套无人值守系统（含安装和调试）
	100T汽车衡及无人值守系统 （1、数字式电子汽车衡秤台长度为18米，宽度为3.4米，最大称量100吨。静态称重精度为国家III级以上标准，能承受125%额定负载，并具有良好的防潮性、防腐蚀、防滑性功能；2、称重仪表应采用超大液晶显示屏，全中文操作界面；3、汽车衡应采用国际领先品牌柱式不锈钢传感器，串式链接，无接线盒，全不锈钢材质，内置漏气检测、防作弊功能，保证系统高可靠性。（要求提供计量器具型式批准证书）；4、称重显示控制器内能实时获取传感器状态，可查询在线的衡器所配置传感器的数量、内码值、电压，维护日志等运行信息。）                【具体参数及要求详见《储气库卤水制盐综合利用工程汽车衡及无人值守系统设备采购及相关服务技 术 规 范 书》】
	套
	1
	
	
	

	2
	合计：
	元


     
2、交货期：合同签订后4个月交清全部货物(如因招标方原因需推迟交货期，则招标方应提前通知中标方)，中标方接到招标方通知后50天内完成安装、调试、校验工作并交付投标方使用。  
3、交货地点： 招标方项目施工现场。
4、交货方式： 中标方送货上门，设备到达招标方项目施工现场后负责卸货，相关费用由中标方承担，招标方提供协助。
报价人应在报价文件中提供投标设备详细的供货范围清单、主要部件、主要配套设备、材料的名称、品牌、型号规格、技术参数及性能、产品样本、数量、单价、制造商全称及制造地点等。
本次招标，报价人必须对招标的全部内容进行报价；否则，招标人不予接受。

三、报价人资格要求 
1、报价人应为在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业,具有独立承担民事责任的能力,具有履行合同所必须的专业技术能力。
2、自2023年1月1日至今所投同类型产品的供货业绩，单份合同总额在 50 万元(含)人民币及以上的不少于 4 份。   
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态,近三年内在经营活动中没有违法、违规记录,且符合法律、行政法规规定的其他条件。
4、具备生产汽车衡及安装相关资质（行业资质、施工资质、安全生产许可证等）。
5、本项目不接受联合体投标。

四、询比文件获取 
1、获取时间
[bookmark: _GoBack]从 2025年 10 月 21 日9:00至2025年 10月  23 日17:00止(北京时间)。
2、获取方式
登录苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/home/login.htm），待审核通过后，下载询比文件参加采购活动。
注：详见苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/）苏盐井神招标与采购管理系统—供应商操作手册。
  
五、响应文件递交 
1、报价文件递交截止时间：2025年 10 月 28  日 16 时 00分
2、递交形式：电子文件（需加盖公章）。
3、电子文件递交：
登录苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/home/login.htm）递交报价文件。




采购人：苏盐井神采供中心  

日期：2025年 10 月 17 日 

