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             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司需采购第一分公司抗紫氯化钙集装袋1批，详见下表采购清单。

采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	1000 kg氯化钙集装袋（井神版）
	规格950㎜X950㎜X1350㎜，安全系数5：1，达到国际标准，袋体外层230g/㎡米黄颜色PP编织布，吊带50g/m，四个吊耳高35cm（中间用布包缝制加固），两吊耳之间用吊带缝制对接成扁担形式，共两道扁担，长度必须足以由一个吊钩进行操作，形成四个吊耳的吊带必须下延伸袋身底部至下出料口，袋身上有进料口和下有出料口（直径40cmX高50cm）。袋身上面缝有一片保护盖布，袋身起口向下10cm有一道围带。袋体所有材料添加防紫外线抗老化UV母粒3%；集装袋净重≥4.15KG（外袋≥3.15KG，内膜≥1KG），内袋必须以防潮、耐高温≥110度的高压内膜。外袋必须满足如下：标明安全工作载荷（SWL）、安全系数、安全堆放高度的标签，以及测试证书详情。（包装袋合格说明书标签）按买方提供啧头印刷并加卡片袋内置纸质卡片;出卖人应保证产品是全新料、未使用过的，并保证其产品满足买受人生产现场的使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能 ;质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”(即:包修、包换、包退)服务12个月。
	条
	5000
	
	首批3000条，2024年12月25日前交货，其余按买受人通知供货交货

	2
	
	
	
	
	
	


报价须知：

请贵单位于2024年12月13日10:00点前将报价文件上传至该电子采购平台（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：于成君 

联系电话：13625146182
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2024年12月10日
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的（满足附件一：合格投选人要求的）制造商或经销商。
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	制造商需具备ISO质量管理体系认证证书
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	4
	投选人必须提供自2022年1月1日至今与本次比选集装袋相同或相近参数产品成功使用业绩（至少1份），并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	所有报价人均需提供

	5
	首批3000条，2024年12月25日前交货，其余按买受人通知供货
	交货期承诺
	所有报价人均需提供

	6
	上传盖章的报价文件
	
	所有报价人均需提供，否则视为无效报价


附件二：评审标准和办法

经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

附件三：合同主要条款 
1000kg氯化钙集装袋（含UV）合同

买受人：江苏苏盐井神股份有限公司               合同编号：
出卖人：                              
        签订地点：淮安市淮安区                        

 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期     

	产品名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价

元/条
	金额

（元）
	备注

	1000 kg氯化钙集装袋（井神版）
	规格950㎜X950㎜X1350㎜，安全系数5：1，达到国际标准，袋体外层230g/㎡米黄颜色PP编织布，吊带50g/m，四个吊耳高35cm（中间用布包缝制加固），两吊耳之间用吊带缝制对接成扁担形式，共两道扁担，长度必须足以由一个吊钩进行操作，形成四个吊耳的吊带必须下延伸袋身底部至下出料口，袋身上有进料口和下有出料口（直径40cmX高50cm）。袋身上面缝有一片保护盖布，袋身起口向下10cm有一道围带。袋体所有材料添加防紫外线抗老化UV母粒3%；集装袋净重≥4.15KG（外袋≥3.15KG，内膜≥1KG），内袋必须以防潮、耐高温≥110度的高压内膜。外袋必须满足如下：标明安全工作载荷（SWL）、安全系数、安全堆放高度的标签，以及测试证书详情。（包装袋合格说明书标签）按买方提供啧头印刷并加卡片袋内置纸质卡片;出卖人应保证产品是全新料、未使用过的，并保证其产品满足买受人生产现场的使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能 ;质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”(即:包修、包换、包退)服务12个月。
	条
	5000
	
	 
	首批3000条，2024年12月25日前交货，其余按买受人通知供货

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额（人民币）：元，

大写：                    元整。
	交货期：按买受人通知供货货


    本合同价格为含13%增值税的交货价（增值税金额为人民币： 元），包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。其他相同工艺集装袋价格按袋重参照执行。
第二条 质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:符合所上表的要求；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，保证其使用寿命内应具有良好的性能 ；质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。

第三条  交货地点：江苏省淮安市淮安区井神路1号，江苏苏盐井神股份有限公司仓库。                 

第四条  运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。

第五条  出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                

第六条  包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。

第七条  验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。

第八条  供货过程中，按国家有关规定及我公司要求，负责安全、环保等事项。本合同中货物在运输、卸货过程中的一切安全责任由出卖人承担
第九条  结算方式及期限：1、货到付款，货到买受人现场并经买受人清点和初步验收合格，出卖人提供合同全额增值税发票给买受人后，买受人承付的货款；2、有质量问题时，出卖人须赔偿买受人相应经济损失。

第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

第十二条  其它约定事项：1、按实际物资到货数量计算；如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效。3、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。

附件四：技术标准和要求

出口井神版面：
袋装1000 kg氯化钙集装袋，规格950㎜X950㎜X1350㎜，安全系数5：1，达到国际标准，袋体外层230g/㎡米黄颜色PP编织布，吊带50g/m，四个吊耳高35cm（中间用布包缝制加固），两吊耳之间用吊带缝制对接成扁担形式，共两道扁担，长度必须足以由一个吊钩进行操作，形成四个吊耳的吊带必须下延伸袋身底部至下出料口，袋身上有进料口和下有出料口（直径40cmX高50cm）。袋身上面缝有一片保护盖布，袋身起口向下10cm有一道围带。
袋体所有材料添加防紫外线抗老化UV母粒3%；集装袋净重≥4.15KG（外袋≥3.15KG，内膜≥1KG），
内袋必须以防潮、耐高温≥110度的高压内膜。外袋必须满足如下：
标明安全工作载荷（SWL）、安全系数、安全堆放高度的标签，以及测试证书详情。（包装袋合格说明书标签）
按买方提供啧头印刷并加卡片袋内置纸质卡片;出卖人应保证产品是全新料、未使用过的，并保证其产品满足买受人生产现场的使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能 ;质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”(即:包修、包换、包退)服务12个月。
 
附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。

	产品名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价

元/条
	金额

（元）
	备注

	1000 kg氯化钙集装袋（井神版）
	规格950㎜X950㎜X1350㎜，安全系数5：1，达到国际标准，袋体外层230g/㎡米黄颜色PP编织布，吊带50g/m，四个吊耳高35cm（中间用布包缝制加固），两吊耳之间用吊带缝制对接成扁担形式，共两道扁担，长度必须足以由一个吊钩进行操作，形成四个吊耳的吊带必须下延伸袋身底部至下出料口，袋身上有进料口和下有出料口（直径40cmX高50cm）。袋身上面缝有一片保护盖布，袋身起口向下10cm有一道围带。袋体所有材料添加防紫外线抗老化UV母粒3%；集装袋净重≥4.15KG（外袋≥3.15KG，内膜≥1KG），内袋必须以防潮、耐高温≥110度的高压内膜。外袋必须满足如下：标明安全工作载荷（SWL）、安全系数、安全堆放高度的标签，以及测试证书详情。（包装袋合格说明书标签）按买方提供啧头印刷并加卡片袋内置纸质卡片;出卖人应保证产品是全新料、未使用过的，并保证其产品满足买受人生产现场的使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能 ;质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”(即:包修、包换、包退)服务12个月。
	条
	5000
	
	 
	首批3000条，2024年12月25日前交货，其余按买受人通知分批供货

	
	
	
	
	
	
	

	金额（人民币）：       元，

大写：                    元整。
	


按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

2.1、营业执照副本（在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供）

2.2、制造商需具备ISO质量管理体系认证证书（在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供）

2.3、授权委托书（在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供）

2.4、业绩（合同及对应发票）（所有报价人均需提供）

2.5、交货期承诺书（所有报价人均需提供）
3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
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