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询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司生产片区需采购电子产品一批，详见下表采购清单。

采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	服务器
	联想 ThinkServer SR660 V2 
	台
	2
	JH240924000006
	含安装调试

	2
	操作系统
	微软
	套
	2
	JH240924000006
	含安装调试

	3
	华为路由器
	WS8700
	台
	2
	JH240924000006
	含安装调试

	4
	交换机
	华为
	只
	2
	JH240924000006
	含安装调试

	5
	85寸 显示器(含落地支架）
	ThinkVision智慧互动大屏 M86PH2A
	套
	2
	JH240924000006
	含安装

	6
	HDMI连接线
	绿联
	根
	2
	JH240924000006
	含安装

	7
	电脑
	联想
启天M450
	套
	3
	JH240924000006
	含安装调试

	8
	电子门禁
	ACCESS
	套
	4
	JH240905000018
	含安装调试

	9
	工业面阵相机
	海康威视MV-CS020-21GM
	只
	6
	JH240827000002
	含安装调试

	10
	交换机
	TC-S1005G 5口
	台
	5
	JH240827000002
	含安装调试

	11
	有线鼠标
	MO FYUO 惠普
	个
	10
	JH240827000002
	

	12
	显示器
	27寸 DELL
	台
	2
	JH240913000006
	含安装调试

	13
	有线键盘
	K 200 惠普
	个
	5
	JH240918000019
	

	14
	有线鼠标
	MO FYUO 惠普
	个
	5
	JH240918000019
	

	15
	球形摄像头加长支架
	不锈钢2米
	个
	6
	JH240905000007
	含安装

	16
	转接头
	绿联
	只
	10
	JH240813000004
	

	17
	电脑
	DELL  M7020MTP、i5--14500、16G、512G/1T、24寸商用可升降显示器
	台
	1
	热电报告
	含安装调试

	 备注；1-7项是二公司服务器系统。



报价须知：
1、 请贵单位于2024年10月21日10:00点前将报价文件上传至该电子采购平台（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
2、 评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
3、 合同主要条款（详见附件三）。
4、 技术参数（详见附件四）。
5、 报价单位报价文件格式（详见附件五）。
6、 报价时请注明制造标准及标准号。
7、 所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
8、 所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  


联 系 人：赵   工 联系电话：15161710698
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心
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附件一：资格审查程序
    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或经销商。
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	制造商需具备ISO质量管理体系认证证书
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	4
	投选人必须提供自2021年1月1日至今与本次比选设备相同或相近参数产品成功使用业绩（至少3份），并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供




附件二：评审标准和办法

经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

附件三：合同主要条款 
买卖合同 
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司           合同编号：
出卖人:                                    签订地点：淮安市淮安区

	产品名称
	牌号
商标
	型号规格
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）： 
	交货期：合同生效后30日内 


第1条  产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期  

本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、 技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
1. 质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按 国家标准执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能 ；质保期货到验收合格后一年,质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
1. 交货地点： 江苏省淮安市淮安区井神路1号。
1. 运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人免费送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
1. 出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到买受人现场。                                
1. 包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
1. 验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
1. 随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]第九条  结算方式:1、货到买受人现场并经买受人清点、安装调试验收合格（按实际安装面积结算）、出卖人提供合同全额增值税发票给买受人后，买受人承付合同货款。
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行。
第十一条合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]第十二条其它约定事项：1、本合同中现场安装、调试等所涉及的所有安全责任和安全合规性等方面均由出卖人承担，与买受人无关。2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，双方各执叁份。 

	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人： 
委托代理人：
电   话：  
传   真：  
税   号：  
开户行银：
帐   号：  
邮   编：  
邮   箱：
	买受人
单位名称（章）: 江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址： 江苏省淮安市淮安区华西路18#
法定代表人：
委托代理人：
本合同签订时间：   年  月  日
联 系 电话：0517-87032617
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：354201040008092
税  号：91320800720586548C
邮  编: 223200
邮  箱：



附件四：技术标准和要求


	序号
	名称
	品牌型号
	单位
	数量
	技术参数

	1
	服务器
	联想 ThinkServer SR660 V2 
	台
	2
	CPU:2*Intel Xeon Gold 5318Y 24C 165W 2.1GHz 处理器
内存：4*32GB DDR4 3200MHz（2RX4）RDIMM
RIAD：1* ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb 适配器
硬盘： 5* 2.5" YMTC SE005 1.92TB Read Intensive SATA 6Gb Hot Swap SSD
网口： ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4 端口 OCP 以太网适配器
电源：2* 800W（220V 交流/240V 直流）白金热插拔电源模块
服务：三年原厂7*24小时+三年硬盘坏了换新不返还；提供联想原厂授权书，提供售后服务承诺书。

	2
	操作系统
	微软
	套
	2
	Windows Server 2022 Standard 简体中文版

	3　
	华为路由器
	WS8700
	台
	2
	AX6 new WiFi6+7200M

	4
	交换机
	华为
	只
	2
	华为数通智选千兆交换机16口千兆电口+2口光纤口

	5
	85寸 显示器(含落地支架）
	ThinkVision智慧互动大屏 M86PH2A
	套
	2
	1、★采用A规液晶屏，LED背光，屏幕尺寸≥86英寸，物理分辨率3840×2160，刷新率60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°；整机在sRGB模式下可做到高色准▲E≤1.5。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】
2. ★内置安卓系统，CPU采用四核，安卓系统版本≥11.0，内存≥3GB RAM，存储≥16GB ROM。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】
3. ▲整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Touch USB，Type-C，方便快速识别与使用。前置接口具备隐藏式接口设计以及中文标识。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】
4. 前置物理按键不低于5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】
5.内置2.2声道音箱，额定总功率不低于60W。【提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件】带托架

	6
	HDMI
	绿联
	根
	2
	  4k数字高清线连接电视投影仪显示器数据连接线 15米

	7
	电脑
	联想

	套
	3
	启天M450-i5-13400 2.5G 10C +32G DDR4 3200 +1TB HD +512GB SSD+23.8寸显示器+win11专业版系统



附件五：报价单位报价文件格式
（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
（各业务员自制报价单）
2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。
3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）
（报价文件与询价函的偏离）

	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。


                                      报价人全称（盖章）：                                     

                                     日期：   年  月  日
4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。
5、报价单位认为需要提供的其他材料。

附件六：进厂施工安全告知函（如需要）
进厂施工安全告知函
请贵单位提供如下资料：
⑴企业资质、安全证书
⑵安全管理机构
⑶公司主要负责人及专兼职安全员《安全生产知识和管理能力考核合格证》（应急管理局颁发）或者应急管理部门核查认可的安全培训机构颁发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。
⑷特种作业人员资格证书(应急管理局颁发）、特种设备作业人员（市场监督管理局颁发）
⑸进入公司作业全体人员一览表[包含人员姓名、性别、身份证号、岗位或工种、特种（设备）作业人员要注明证件有效期及下次复审日期]
⑹安全管理制度
⑺工器具一览表
⑻进入公司作业全体人员体检证明(县、区级）
⑼进入公司作业全体人员培训情况（外协单位内部）
⑽作业前安全交底
⑾中标方须为前来施工的员工购买《雇主责任险》30万元/人；《团体意外伤害保险》和《意外费用补偿团体医疗保险》保险金额合计不低于（含）100万元/人。三项保险总合计不低于（含）130万元/人。
进入公司作业人员的用工合同及工伤保险（或符合本工种保险类别的保额不低于130万元/人的意外伤害保险）或三个月以上社保证明；从事高处作业的特种作业人员，必须购买包含高空意外赔付保额不低于130万元/人的意外伤害保险。
请于   年  月  日前将以上资料提供到（某某分公司）安全管理部审核；到期未提供资料、资料审核未通过的单位，一律不得在厂内作业。
资料审核通过后，缴纳安全风险保证金不低于5000元，签订安全管理协议后，外协单位方可入厂作业。
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