苏盐井神公开询比采购公告

江苏苏盐井神股份有限公司现对公有云资源租赁服务进行公开询比采购，本次询比采购为资格后审。
一、采购人信息 
1. 采购人单位名称：江苏苏盐井神股份有限公司
2. 地址：江苏省淮安市淮安区井神路1号
3. 联系人（电话）：李颖18352388570
二、采购内容 
1、采购清单： 	
	云资源需求清单

	系统
	服务器类别
	虚拟机规格
	数量/台

	
	
	CPU(核数)
	内存(G)
	数据盘(G)
	显存(G)
	

	系统1
	云服务器1
	16
	64
	1000
	0
	1

	
	云服务器2
	32
	64
	500
	0
	1

	
	云服务器3
	32
	64
	500
	0
	8

	
	云服务器4
	8
	16
	500
	0
	1

	
	云服务器5
	16
	32
	500
	0
	1

	
	云服务器6
	16
	32
	500
	0
	1

	
	云服务器7
	8
	16
	500
	0
	1

	
	云服务器8
	16
	32
	1000
	0
	1

	
	GPU云服务器1（A10*2)
	16
	64
	500
	48
	1

	
	带宽
	互联网共享带宽400M

	系统1合计
	　
	160
	384
	5500
	48
	16

	系统2
	云服务器1
	16
	64
	1000
	0
	1

	
	云服务器2
	32
	64
	500
	0
	1

	
	云服务器3
	32
	64
	500
	0
	8

	
	云服务器4
	8
	16
	500
	0
	1

	
	云服务器5
	16
	32
	500
	0
	1

	
	云服务器6
	16
	32
	500
	0
	1

	
	带宽
	互联网共享带宽300M

	系统2合计
	　
	120
	272
	3500
	0
	13

	系统3
	云服务器1
	16
	64
	1000
	0
	4

	
	云服务器2
	32
	64
	500
	0
	3

	
	云服务器3
	32
	64
	500
	0
	16

	
	云服务器4
	32
	64
	1000
	0
	1

	
	云服务器5
	16
	32
	500
	0
	3

	
	云服务器6
	32
	64
	1000
	0
	2

	
	云服务器7
	8
	16
	500
	0
	1

	
	云服务器8
	16
	32
	2000
	0
	1

	
	GPU云服务器1（A10*2)
	16
	64
	500
	48
	1

	
	带宽
	互联网共享带宽500M

	系统3合计
	　
	200
	464
	7500
	48
	32

	系统4
	云服务器1
	16
	32
	500
	0
	2

	
	云服务器2
	16
	32
	500
	0
	1

	
	云服务器3
	32
	64
	1000
	0
	5

	
	云服务器4
	32
	64
	1000
	0
	1

	
	云服务器5
	16
	32
	500
	0
	2

	
	云服务器6
	32
	64
	500
	0
	4

	
	云服务器7
	16
	32
	500
	0
	1

	
	云服务器8
	16
	32
	2000
	0
	1

	
	云服务器9
	8
	16
	500
	0
	1

	
	云服务器10
	16
	32
	1000
	0
	2

	
	带宽
	互联网共享带宽500M

	系统4合计
	　
	200
	400
	8000
	0
	20

	含：数据备份资源　

	云安全需求清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	下一代防火墙
	1.防护站点数≥3，支持带宽性能≥1000M。
2.提供高性能一体化安全防护能力，集成入侵防御、病毒防护、VPN、边界流量过滤、URL 过滤、数据安全防护、僵尸网络防护、沙箱防护等多种安全功能，并且全面支持 IPv6。
	1
	套

	2
	抗Ddos攻击
	提供≥10G的异常ddos流量清洗能力
	1
	套

	3
	动态web应用防火墙
	1.防护站点数≥3，支持10个端口防护（一个主域名下累计9个端口），QPS阈值2000，CC攻击QPS7000。
2.提供提供前端js代码动态混淆、网站代码隐藏、请求响应参数加密混淆、防自动化攻击、防页面动态调试、动态验证能力。
	1
	套

	4
	堡垒机
	1.提供100个资产的管理授权。
2.含基本堡垒机功能，用户认证，资产管理，策略管理，工单管理，运维管理等功能。
	1
	套

	5
	数据库审计
	1.提供4个数据库实例审计
2.对数据库的操作进行跟踪、记录、分析和报告。
	4
	套

	6
	日志审计
	1.100个日志源
2.在服务器终端以Agent的方式，实现日志采集和日志分析，满足等保2.0合规管控需求，为事后溯源提供详细的日志分析和告警能力
	1
	套

	7
	零信任
	1.配置不少于500个用户。
2.提供用户访问应用系统的安全访问通道，包含零信任访问授权、IT管理、防病毒、外设管控、国外访问加速。
	500
	个

	8
	等保测评
	提供4套系统等保三级测评服务
	4
	次


三、服务总体要求
1、定期巡检服务：
在服务期内，中标单位提供巡检服务，每周应进行巡检，每月提供巡检报告，巡检报告中包括但不限于各类资源的运行情况说明、各虚机在巡检周期内的CPU/内存/存储利用率报表、文件存储/对象存储/网络带宽占用情况等信息。
2、故障排除服务
中标单位根据甲方的具体需求，提供响应式服务。为此次项目提供远程和现场的故障诊断、故障处理、设备维修及系统调整等服务。
2.1 远程服务：
根据甲方提供的故障信息，对故障进行诊断，对故障的处理提出建议，并在用户允许且条件具备的前提下远程登录来处理故障。
2.2现场服务：
甲方申告故障后，首先通过电话指导或远程登录的方式来诊断和处理故障，如果故障不能够通过远程处理方式解决，指派工程师在规定时间内赴现场处理故障。
2.3服务标准：
主动式/响应式服务标准提供实质性的故障处理，在服务出现故障和缺陷时，或接到客户提出的技术服务要求后即时响应，提供7×24小时电话响应服务，如用户有要求或必要时，中标单位需在接到通知后4小时内派员至现场和提供现场指导。
四、报价人资格要求 
1、投标人是响应采购、参加投标竞争的法人。（提供加盖公章的营业执照复印件）；
2、报价人法定代表人授权委托书。（提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件）；
3、本项目不接受联合体投标。
五、询比文件获取 
1、获取时间
从 2025年9月19日9:00至2025年9月23日17:00止。
2、获取方式
登录苏盐井神招标与采购管理平台
（http://cgpt.jssyjsgf.com/home/login.htm），待审核通过后，下载询比文件参加采购活动。
注：详见苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/）苏盐井神招标与采购管理系统—供应商操作手册。  
六、响应文件递交 
1、报价文件递交截止时间：2025年9月23日17时00分
2、递交形式：电子文件（需加盖公章）。
3、报价文件递交：登录苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/，需先行注册），将报价文件在报价时间截止前扫描上传，报价文件名称（项目名称+联系人+报价单位）。  


采购人：江苏苏盐井神股份有限公司 
发布日期：2025.9.18
