询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司密封脂年度采购，年度采购，详见下表采购清单。

采购清单：
	序号
	名称
	规   格
	单位
	年预估数量
	单价
（元/吨）
	金额元
	备 注

	1
	润滑油密封脂
	1.润滑油密封脂(1号)，规格：15kg/桶
2.外观浅黄至褐色光滑油膏
3.工作锥入度/(0.1mm)310_340
4.滴点/摄氏度，不低于170
5.腐蚀(T:铜片-100摄氏度，24h)
6.蒸发量(99摄氏度.22h)质量分数/%不大于2
7.防腐蚀性52摄氏度_48h)
	吨
	60
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	金额：  元
大写：  元
	


报价须知：

请贵单位于2024年11月15日10:00点前将报价文件上传至该电子采购平台（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：于成君

联系电话：13625146182
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2024年11月8日
审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或经销商，提供三证合一后的营业执照(副本)
	提供加盖公章的营业执照复印件的扫描件
	在我公司合格供应商目录中具有相同或相近业绩的报价人可免予提供

	2
	报价人法定代表人授权委托书
	制造商需提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件扫描件
	在我公司合格供应商目录中具有相同或相近业绩的报价人可免予提供

	3
	具有ISO质量管理体系认证证书
	制造商需提供加盖公章认证证书扫描件
	在我公司合格供应商目录中具有相同或相近业绩的报价人可免予提供

	4
	……报价人必须提供近二年（2022年1月1日起至今）与本次询价材料相同或相近参数的产品成功使用业绩，并提供业绩合同（附对应的加盖公章的增值税发票复印件）。
	需加盖公章的扫描件
	在我公司合格供应商目录中具有相同或相近业绩的报价人可免予提供

	5
	上传盖章的报价文件
	报价人必须对询价的全部内容进行投标；否则，询价人不予接受。
	所有报价人均需提供，否则视为无效报价

	6
	
	
	


附件二：评审标准和办法

经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

附件三：合同主要条款 

润滑油密封脂年度采购框架协议

买受人：江苏苏盐井神股份有限公司               合同编号：

出卖人：                                        签订地点：淮安市淮安区 

年度框架协议有效期为框架协议签订生效之日起1年，自2024年  月  日至2025年  月  日。
产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期  

	序号
	名称
	规   格
	单位
	年预估数量
	单价
（元/吨）
	金额元
	备 注

	1
	润滑油密封脂
	1.润滑油密封脂(1号)，规格：15kg/桶
2.外观浅黄至褐色光滑油膏
3.工作锥入度/(0.1mm)310_340
4.滴点/摄氏度，不低于170
5.腐蚀(T:铜片-100摄氏度，24h)
6.蒸发量(99摄氏度.22h)质量分数/%不大于2
7.防腐蚀性52摄氏度_48h)
	吨
	60
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	预估金额：  元
大写：  元
	框架协议生效后，1年内，单价不变，数量按需分批供货、金额按实结算。


本年度框架协议价格为含13%增值税的交货价（增值税金额为人民币        元），包括但不限于包装费、运输费、卸货费、保险费等其它一切费用。
第三条 质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:符合相关国家标准等的要求并满足买受人生产需求。出卖人应保证产品是全新、未使用过的，保证其使用寿命内应具有良好的性能 ；质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。

第四条  交货地点：江苏省淮安市淮安区井神路1号，江苏苏盐井神股份有限公司仓库。                 

第五条  运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。

第六条  出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                

第七条  包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物回收，费用由出卖人承担。

第八条  验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本年度框架协议第三条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合年度框架协议要求。货到后，由买受人按本年度框架协议第三条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。

第九条  供货过程中，按国家有关规定及我公司要求，负责安全、环保等事项。本年度框架协议中货物在运输、卸货过程中的一切安全责任由出卖人承担。
第十条  结算方式及期限：1、货到付款，货到买受人现场并经买受人清点和初步验收合格，出卖人提供13%增值税专用发票给买受人后，买受人承付货款；2、有质量问题时，出卖人须赔偿买受人相应经济损失。框架协议生效后10个工作日内出卖人必须向买受人缴纳人民币5万元的履约保证金（履约保证金的有效期到协议履行完毕2个月后，到期无异议，无息退回）。
第十一条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按该批次总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除年度框架协议，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付该批次总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本年度框架协议规定的条款执行，本年度框架协议未有规定的，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

第十二条  年度框架协议争议的解决方式：双方在履行年度框架协议过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

第十三条  其它约定事项：1、本框架协议为年度采购框架协议，有效期为框架协议签订生效后1年，买受人根据实际需要量通知出卖人供货。2、采购总量和各品种数量不确定，具体根据买受人要求执行。采购形式以一般计划或应急计划方式采购。出卖人收到采购计划后，应按时、按量供货。3、如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本框架协议具有同等法律效力。4、本框架协议货物在运输、卸货过程中的一切安全责任由出卖人承担。5、本框架协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；6、本框架协议一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。
	出卖人

单位名称（章）： 
单位地址：

法定代表人： 

委托代理人：

签订时间：             年  月   日
电   话：

传   真：

税   号：

开户银行：

帐   号：

开户行号：
邮   编： 
	买受人

单位名称（章）: 江苏苏盐井神股份有限公司

单位地址： 淮安市淮安区华西路18号

法定代表人：

委托代理人：

签订时间：             年  月   日

电  话：0517-87037089

传  真：0517-87036963

税  号：91320800720586548C
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行

帐  号：10354201040008092
邮政编码: 223200


附件四：技术标准和要求

润滑油密封脂技术参数详情如下表：
	名 称
	规 格
	单位
	预估数量

	润滑油密封脂
	1.润滑油调和密封脂(1号)，规格：15kg/桶
2.外观浅黄至褐色光滑油膏
3.工作锥入度/(0.1mm)310_340
4.滴点/摄氏度，不低于170
5.腐蚀(T:铜片-100摄氏度，24h)
6.蒸发量(99摄氏度.22h)质量分数/%不大于2
7.防腐蚀性（52摄氏度_48h)
	吨
	60吨/年


其他要求：供货单位须定期回收润滑油密封脂的废旧塑料油桶，并自行处置。

附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。

	序号
	名称
	规   格
	单位
	年预估数量
	单价
（元/吨）
	金额元
	备 注

	1
	润滑油密封脂
	1.润滑油调和密封脂(1号)，规格：15kg/桶
2.外观浅黄至褐色光滑油膏
3.工作锥入度/(0.1mm)310_340
4.滴点/摄氏度，不低于170
5.腐蚀(T:铜片-100摄氏度，24h)
6.蒸发量(99摄氏度.22h)质量分数/%不大于2
7.防腐蚀性（52摄氏度_48h)
	吨
	60吨/年
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	预估金额：  元
大写：  元
	框架协议生效后，1年内，单价不变，数量按需分批供货、金额按实结算。


按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。


