苏盐井神公有云资源租赁服务报价单

报价单位：
总报价：

	云资源需求清单

	系统
	服务器类别
	虚拟机规格
	数量/台
	单价
	合价

	
	
	CPU(核数)
	内存(G)
	数据盘(G)
	显存(G)
	
	
	

	系统1
	云服务器1
	16
	64
	1000
	0
	1
	
	

	
	云服务器2
	32
	64
	500
	0
	1
	
	

	
	云服务器3
	32
	64
	500
	0
	8
	
	

	
	云服务器4
	8
	16
	500
	0
	1
	
	

	
	云服务器5
	16
	32
	500
	0
	1
	
	

	
	云服务器6
	16
	32
	500
	0
	1
	
	

	
	云服务器7
	8
	16
	500
	0
	1
	
	

	
	云服务器8
	16
	32
	1000
	0
	1
	
	

	
	GPU云服务器1（A10*2)
	16
	64
	500
	48
	1
	
	

	
	带宽
	互联网共享带宽400M
	
	

	系统1合计
	　
	160
	384
	5500
	48
	16
	
	

	系统2
	云服务器1
	16
	64
	1000
	0
	1
	
	

	
	云服务器2
	32
	64
	500
	0
	1
	
	

	
	云服务器3
	32
	64
	500
	0
	8
	
	

	
	云服务器4
	8
	16
	500
	0
	1
	
	

	
	云服务器5
	16
	32
	500
	0
	1
	
	

	
	云服务器6
	16
	32
	500
	0
	1
	
	

	
	带宽
	互联网共享带宽300M
	
	

	系统2合计
	　
	120
	272
	3500
	0
	13
	
	

	系统3
	云服务器1
	16
	64
	1000
	0
	4
	
	

	
	云服务器2
	32
	64
	500
	0
	3
	
	

	
	云服务器3
	32
	64
	500
	0
	16
	
	

	
	云服务器4
	32
	64
	1000
	0
	1
	
	

	
	云服务器5
	16
	32
	500
	0
	3
	
	

	
	云服务器6
	32
	64
	1000
	0
	2
	
	

	
	云服务器7
	8
	16
	500
	0
	1
	
	

	
	云服务器8
	16
	32
	2000
	0
	1
	
	

	
	GPU云服务器1（A10*2)
	16
	64
	500
	48
	1
	
	

	
	带宽
	互联网共享带宽500M
	
	

	系统3合计
	　
	200
	464
	7500
	48
	32
	
	

	系统4
	云服务器1
	16
	32
	500
	0
	2
	
	

	
	云服务器2
	16
	32
	500
	0
	1
	
	

	
	云服务器3
	32
	64
	1000
	0
	5
	
	

	
	云服务器4
	32
	64
	1000
	0
	1
	
	

	
	云服务器5
	16
	32
	500
	0
	2
	
	

	
	云服务器6
	32
	64
	500
	0
	4
	
	

	
	云服务器7
	16
	32
	500
	0
	1
	
	

	
	云服务器8
	16
	32
	2000
	0
	1
	
	

	
	云服务器9
	8
	16
	500
	0
	1
	
	

	
	云服务器10
	16
	32
	1000
	0
	2
	
	

	
	带宽
	互联网共享带宽500M
	
	

	系统4合计
	　
	200
	400
	8000
	0
	20
	
	

	总价：

	含：数据备份源

	
	
	
	
	
	
	





	云安全需求清单

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合价

	1
	下一代防火墙
	1.防护站点数≥3，支持带宽性能≥1000M。
2.提供高性能一体化安全防护能力，集成入侵防御、病毒防护、VPN、边界流量过滤、URL 过滤、数据安全防护、僵尸网络防护、沙箱防护等多种安全功能，并且全面支持 IPv6。
	1
	套
	　
	　

	2
	抗Ddos攻击
	提供≥10G的异常ddos流量清洗能力
	1
	套
	　
	　

	3
	动态web应用防火墙
	1.防护站点数≥3，支持10个端口防护（一个主域名下累计9个端口），QPS阈值2000，CC攻击QPS7000。
2.提供提供前端js代码动态混淆、网站代码隐藏、请求响应参数加密混淆、防自动化攻击、防页面动态调试、动态验证能力。
	1
	套
	　
	　

	4
	堡垒机
	1.提供100个资产的管理授权。
2.含基本堡垒机功能，用户认证，资产管理，策略管理，工单管理，运维管理等功能。
	1
	套
	　
	　

	5
	数据库审计
	1.提供4个数据库实例审计
2.对数据库的操作进行跟踪、记录、分析和报告。
	4
	套
	　
	　

	6
	日志审计
	1.100个日志源
2.在服务器终端以Agent的方式，实现日志采集和日志分析，满足等保2.0合规管控需求，为事后溯源提供详细的日志分析和告警能力
	1
	套
	　
	　

	7
	零信任
	1.配置不少于500个用户。
2.提供用户访问应用系统的安全访问通道，包含零信任访问授权、IT管理、防病毒、外设管控、国外访问加速。
	500
	个
	　
	　

	8
	等保测评
	提供4套系统等保三级测评服务
	4
	次
	　
	　

	总价




承诺书
一、定期巡检服务
在服务期内，中标单位提供巡检服务，每周应进行巡检，每月提供巡检报告，巡检报告中包括但不限于各类资源的运行情况说明、各虚机在巡检周期内的CPU/内存/存储利用率报表、文件存储/对象存储/网络带宽占用情况等信息。
二、故障排除服务
中标单位根据甲方的具体需求，提供响应式服务。为此次项目提供远程和现场的故障诊断、故障处理、设备维修及系统调整等服务。
2.1远程服务：
根据甲方提供的故障信息，对故障进行诊断，对故障的处理提出建议，并在用户允许且条件具备的前提下远程登录来处理故障。
2.2现场服务：
甲方申告故障后，首先通过电话指导或远程登录的方式来诊断和处理故障，如果故障不能够通过远程处理方式解决，指派工程师在规定时间内赴现场处理故障。
2.3服务标准：
主动式/响应式服务标准提供实质性的故障处理，在服务出现故障和缺陷时，或接到客户提出的技术服务要求后即时响应，提供7×24小时电话响应服务，如用户有要求或必要时，中标单位需在接到通知后4小时内派员至现场和提供现场指导。



单位名称：（盖公章）
日期：
